전라남도 고시 제2006 - 5호

주거환경개선사업 정비구역지정 고시

장성군 장성읍 영천리 매화동ㆍ충무동 일원의 매화․충무 주거환경개선사업 구역을 도시 및 주거환경정비법 제4조제2항의 규정에 의거 주거환경개선사업 정비구역으로 지정하고, 같은 법 제4조제3항의 규정에 의하여 이를 고시하오니, 토지소유자 및 이해 관계인은 전라남도 개발건축과 및 장성군 도시계획과에 비치된 관계도서를 열람하시기 바랍니다.

2006.   1.  20.

전   라   남   도   지   사

□ 매화정비구역

1. 정비사업의 명칭 : 매화 주거환경개선사업

2. 정비사업 시행자 : 장성군수

3. 정비구역 및 면적

구 분	정비사업의 구분	정비 구역명	위 치	면 적	비 고
신 설	주거환경개선사업	매화 주거환경 개선사업 정비구역	전라남도 장성군 장성읍 영천리 1087-14번지 일원	30,590㎡

4. 정비계획

가. 토지이용계획

구 분		면 적		비 율(%)	비 고
		㎡	평
합 계		30,590	9,253	100.0
주 거 용 지		25,858	7,822	84.5
공 공 용 지		4,732	1,431	15.5
	도 로	3,476	1,051	11.4	개설면적 896㎡, 3.0%
	주민편의시설	315	95	1.0	마을회관 및 경로당
	주 차 장	941	285	3.1	2개소

나. 정비기반시설의 설치계획

구분	규 모				기 능	연장 및 면적			비고
	등급	류별	번호	폭원(m)		연 장(m)	정비구역내 연장(m)	정비구역내 면적(㎡)
소 계						434	393	2,580
기정	소로	2	19	8	국지도로	132	111	888
기정	소로	3	18	6	국지도로	170	170	1,020
기정	소로	3	19	6	국지도로	132	112	672

다. 공동이용시설 설치계획

구 분	시설명	위 치	면적(㎡)	비 고
신 설	주민복지시설	영천리 1087-14번지 일원	315	한옥구조로 신설 및 변경
신 설	주차장 1	영천리 1087-5번지 일원	315	친환경 주차장 조성
신 설	주차장 2	영천리 793번지 일원	626	친환경 주차장 조성

라. 건축물 개량계획

구 분	적 용 기 준	동 수	구성비(%)	비 고
계	-	95	100.0
존치대상	건축물의 상태가 비교적 양호한 건축물	29	30.5
개량대상	현지개량지역내의 노후불량 건축물	56	60.0
철거대상	공공시설용지 편입 건축물	10	10.5

○신축시 단독주택지 1가구당 1주차장을 의무적으로 확보

마. 건축물의 용도등에 관한 계획

구 분		계 획 내 용	비 고
주택용지	지정용도	∙제2종일반주거지역내 허용용도
	불허용도	∙지정용도 이외의 용도 불허

바. 건축물의 규모등에 관한 계획

구 분	제2종일반주거지역		계 획	비 고
	국토의계획 및 이용에관한 법률	장성군 도시계획조례
건 폐 율	60% 이하	60% 이하	60% 이하
용 적 률	150~250%	250% 이하	250% 이하
높 이	15층 이하	15층 이하	5층 이하

사. 도시경관과 환경보전 및 재난방지에 관한 계획

1) 도시경관계획

구 분	계 획 내 용
건 축 물 경 관	∙구역경관이 도시경관과 조화될 수 있도록 하며 정비구역 전체의 스카이라인을 고려하여 조망점을 정비하며 이로부터 양호한 조망이 되도록 유도 ∙건축물 부대시설은 건축물과 조화를 이루거나 보이지 않도록 차폐 ∙과도한 옥외광고물 정비
가로경관	∙구역내 가로경관을 정비를 통한 경관창출을 위해서 가로변 식재담장 및 건축선지정을 통해서 주거지로서 삶의 질을 높이는 것과 동시에 보행공간의 확보, 가로경관의 창출 도모 ∙도로변 시설배치에 있어서 보행자 공간의 압박감 완화 등을 고려하여 건축물의 Setback등 외부공간의 연출 및 도로 경관과 일체화된 경관형성 ∙가로시설물 및 안내체계 정비 ∙건축물의 보호 및 도시미관 증진을 위하여 지구단위계획구역내 돌출간판 등 광고물에 대한 규제
녹지 및 오픈 스페이스 경관	∙기후, 토양 등의 자연환경 인자와 화재의 방지 등 인위적인 요소를 충족시킬 수 있도록 하고 낙엽수와 침엽수의 비율을 조정 ∙신록과 홍엽의 미가 큰 낙엽수림대 조성으로 계절감을 느낄 수 있는 독특한 자연경관 을 연출하고 화목류, 침엽수를 도입하여 수림 속에서의 대비효과를 도모 ∙구역내 짜투리 부지 녹화하여 시각적 경험이 다양하도록 유도

2) 환경보전에 관한 계획

구 분	계 획 내 용
동․식물상	∙조경시설물은 기능의 충족 외관의 미려함, 인체공학적 측면, 유지 관리적 측면은 물론 전체경관과 조화될 수 있는 재료의 선정 및 디자인이 될 수 있도록 함 ∙시설물의 배치는 위치, 규모, 수량 등의 일정기준을 설정하여 계획에 반영하고 기 설치된 시설은 최대한 반영 ∙정비대상구역내의 도시계획도로 등 공공공지의 비율을 높이고 도로의 포장과 가로수를 증대시켜 대기오염의 농도를 최소화
수 질	∙도로개설과 병행하여 오수관로 설치로 계획대상지내 오수처리 ∙사업지내 구거에 대한 체계적인 정비를 통해 주거환경의 질을 높임
폐 기 물	∙수거장비를 현대화하여 구역내 체계적이고 효율적인 페기물 수거 유도 ∙폐자재 및 폐기물의 재활용체계를 확립하며, 쓰레기는 가연성 및 비가연성으로 구분하여 가연성은 소각처리 ∙자원 활용을 위한 분리수거가 가능하도록 설치하고 적극적인 홍보를 함

3) 재난방지에 관한 계획

구 분	계 획 내 용
수 해	∙사업대상지내 소규모 하천에 대한 정비를 통해서 우천시 범람 대비 ∙홍수시 우수대책을 수립하여 수해대책 마련 ⇒ 하수관망에 대한 정기적 관리를 통해 우수의 원활한 배수가 가능하도록 함 ⇒ 토사에 의한 하수구의 용량 감소를 해소하기 위한 정기적 토사제거 작업을 실시토록 함 ∙하수관거는 도로개설시 배수시설을 함께 설치하여 효율적인 홍수대책 마련 ∙기존의 구거를 정비하여 홍수시 주민의 피해를 최대한 줄임
화 재	∙건축물의 구조내력 및 주요구조부의 구조ㆍ대지의 안전 등 관계법규에 근거한 종합계획을 수립 ∙화재시 방재계획은 건축법의 방화에 관한 규정 및 관련법규를 준수한 방화대책을 수립 ∙화재시 소방도로로서의 기능수행이 가능하도록 진입로 및 내부동선체계 정비 ∙화재시 소방기구의 진입을 위해 도로상에 불법주차를 최대한 제한토록 함 ∙구역내 기개설 도로와 차량진입이 불가능한 곳에 화재 발생시에 진화가 가능하도록 지하식 소화전을 설치 ∙또한 신축 건물에 대해서는 지형이 낮은 점을 감안하여 계획도로의 지반고에 맞추어 건축하도록 유도하며 가능한 불연제 사용을 권장 ∙노상 적치물 정비를 통한 통행성 확보 ⇒ 도로변의 무분별한 생활, 영업, 광고용품 및 불법주정차 차량의 정비를 통해 유사시 소방차 및 구급차의 통행로 확보
교 통	∙정비구역내 사고위험률을 줄이기 위하여 과속방지턱 및 험프 등을 설치 ∙불법주정차의 단속으로 차량의 소통을 원할히 유도

아. 정비사업 시행에 관한 계획

○ 정비사업 시행예정시기 : 2005～2009년(5개년 사업)

○ 정시사업 개발방식(현지개량 방식)

- 주택개량 : 토지 및 건축물소유자가 시행

- 공동개량(다가구, 다세대주택) : 2필지 이상의 토지소유자의 합의에 의해 사업 시행

- 공공시설 : 도시기반시설은 장성군이 시행(도로, 주차장, 공원, 상ㆍ하수도등)

5. 제1종지구단위게획에 대한 군관리계획 결정조서

가. 제1종지구단위계획구역 결정조서

구 분	구 역 명	위 치	면 적(㎡)			비 고
			기 정	변 경	변경 후
신 설	매화 주거환경개선 사업정비구역	전라남도 장성군 영천리	-	증)30,590	30,590

나. 용도지역ㆍ지구 세분에 관한 군관리계획 결정조서

구 분		면 적 (㎡)			구성비(%)	비 고
		기 정	변 경	변 경 후
계		30,590	-	30,590	100
용도지역	제2종 일반주거지역	30,590	-	30,590	100
용도지구	최고고도지구(5층)	26,018	-	26,018	-

다. 기반시설의 배치와 규모에 관한 군관리계획 결정조서

1) 교통시설

(1) 주차장

○ 주차장 결정 조서

구 분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후
계	-	주차장	-	-	941	941
신설	⑤	주차장	장성읍 영천리 1087-5대 일원	-	315	315
신설	⑥	주차장	장성읍 영천리 793답 일원	-	626	626

○ 주차장 결정 사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
⑤	주차장	주차장 신설 (면적=315㎡)	주차수요 증대에 따른 불법주정차 문제 해결 및 주민편의을 위한 주차장 확보
⑥	주차장	주차장 신설 (면적=626㎡)

라. 지구단위계획

1) 가구 및 획지의 규모

○가구의 형태는 현행 도시계획도로를 기준으로 설정

○분할되는 토지는 단독개량, 합필유도, 보상대책수립으로 나누어 제시

○단독개량은 도로 편입후 잔여면적이 주택의 건설에 이상이 없는 경우에 적용

○합필유도는 잔여면적이 60㎡이하 혹은 60㎡가 넘어도 부지의 형태가 부정형으로 주택의 건설이 곤란한 경우에 적용

○보상대책 수립은 잔여면적이 좁아 주변토지와 합필하기 곤란하거나 토지의 전부가 도로에 포함되는 경우 또는 지목이 도로로서 현저히 공익을 위해 제공되고 있다고 판단되는 경우 적용

2) 건축물의 용도ㆍ건폐율ㆍ용적률ㆍ높이 등에 관한 계획

구 분	내 용
주용도	◦주거용 건축물
건폐율	◦제2종일반주거지역 : 60% 이하(장성군 도시계획조례)
용적률	◦제2종일반주거지역 : 250% 이하(장성군 도시계획조례)
높 이	◦적용하지 아니함
층 수	◦제2종일반주거지역 : 5층 이하
연면적	◦적용하지 아니함

3) 기반시설계획

가) 도로

구 분		연 장(m)	폭 원(m)	면 적(㎡)	비 고
도 로	소계	393		2,580
	소로2-19	111	8	888
	소로3-18	170	6	1,020
	소로3-19	112	6	672

나) 주차장

구 분		면 적(㎡)	비 고
소계		941	43대
주차장	공공주차장⑤	315	14대
	공공주차장⑥	626	29대

□ 충무정비구역

1. 정비사업의 명칭 : 충무 주거환경개선사업

2. 정비사업 시행자 : 장성군수

3. 정비구역 및 면적

구 분	정비사업의 구 분	정비 구역명	위 치	면 적	비 고
신 설	주거환경 개선사업	충무 주거환경 개선사업 정비구역	전라남도 장성군 장성읍 영천리 970-2번지 일원	83,415㎡

4. 정비계획

가. 토지이용계획

구 분		면 적		비율(%)	비 고
		㎡	평
합 계		83,415		100.0
주 거 용 지		67,115		80.5
공 공 용 지		16,300		19.5
	도 로	9,848		11.8	개설면적 2,490㎡, 3.0%
	주민편의시설	904		1.1	마을회관 및 경로당(3개소)
	어린이공원	2,619		3.1
	주 차 장	1,060		1.3	2개소
	소공원	120		0.1
	골목길정비	1,749		2.1

나. 정비기반시설의 설치계획

구분	규 모				기 능	연장 및 면적			비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)		연 장(m)	정비구역내 연장(m)	정비구역내 면적(㎡)
소 계						1,270	897	7,358
기정	소로	1	5	10	국지도로	632	259	2,590
기정	소로	2	10	8	국지도로	316	316	2,528
기정	소로	2	121	8	국지도로	154	154	1,232	신 설
기정	소로	3	11	6	국지도로	168	168	1,008

다. 공동이용시설 설치계획

구분	시설명	위치	면적(㎡)	비고
신설	마을회관 및 노인정	영천리1011-6번지일원	448	한옥구조로 신설 및 변경
신설	마을회관 및 노인정	영천리 977-16번지일원	209	한옥구조로 신설 및 변경
신설	마을회관 및 노인정	영천리 949번지 일원	247	한옥구조로 신설 및 변경
신설	소공원	영천리 970-2번지 일원	120
신설	어린이공원	영천리 산200-1번지일원	2,619
신설	주차장 A	영천리 973번지 일원	747	친환경주차장 조성
신설	주차장 B	영천리 1433-16번지 일원	313	친환경주차장 조성
신설	골목길정비	영천리 965-13번지 및 1433-16번지 일원	1,749

라. 건축물 개량계획

구 분	적 용 기 준	동 수	구성비(%)	비 고
계	-	227	100.0
존치대상	건축물의 상태가 비교적 양호한 건축물	49	21.6
개량대상	현지개량지역내의 노후불량 건축물	135	59.5
철거대상	공공시설용지 편입 건축물	43	18.9

○신축시 단독주택지 1가구당 1주차장을 의무적으로 확보

마. 건축물의 용도등에 관한 계획

구 분		계 획 내 용	비 고
주택용지	지정용도	∙제2종일반주거지역내 허용용도
	불허용도	∙지정용도 이외의 용도 불허

바. 건축물의 규모등에 관한 계획

구 분	제2종일반주거지역		계 획	비 고
	국토의계획 및 이용에관한 법률	장성군 도시계획조례
건 폐 율	60% 이하	60% 이하	60% 이하
용 적 률	150~250%	250% 이하	250% 이하
높 이	15층 이하	15층 이하	5층 이하

사. 도시경관과 환경보전 및 재난방지에 관한 계획

1) 도시경관계획

구 분	계 획 내 용
건 축 물 경 관	∙구역경관이 도시경관과 조화될 수 있도록 하며 정비구역 전체의 스카이라인을 고려하여 조망점을 정비하며 이로부터 양호한 조망이 되도록 유도 ∙건축물 부대시설은 건축물과 조화를 이루거나 보이지 않도록 차폐 ∙과도한 옥외광고물 정비
가로경관	∙구역내 가로경관을 정비를 통한 경관창출을 위해서 가로변 식재담장 및 건축선지정을 통해서 주거지로서 삶의 질을 높이는 것과 동시에 보행공간의 확보, 가로경관의 창출 도모 ∙도로변 시설배치에 있어서 보행자 공간의 압박감 완화 등을 고려하여 건축물의 Setback등 외부공간의 연출 및 도로 경관과 일체화된 경관형성 ∙가로시설물 및 안내체계 정비 ∙건축물의 보호 및 도시미관 증진을 위하여 지구단위계획구역내 돌출간판 등 광고물에 대한 규제
녹지 및 오픈 스페이스 경관	∙기후, 토양 등의 자연환경 인자와 화재의 방지 등 인위적인 요소를 충족시킬 수 있도록 하고 낙엽수와 침엽수의 비율을 조정 ∙신록과 홍엽의 미가 큰 낙엽수림대 조성으로 계절감을 느낄 수 있는 독특한 자연경관 을 연출하고 화목류, 침엽수를 도입하여 수림 속에서의 대비효과를 도모 ∙구역내 짜투리 부지 녹화하여 시각적 경험이 다양하도록 유도

2) 환경보전에 관한 계획

구 분	계 획 내 용
동․식물상	∙조경시설물은 기능의 충족 외관의 미려함, 인체공학적 측면, 유지 관리적 측면은 물론 전체경관과 조화될 수 있는 재료의 선정 및 디자인이 될 수 있도록 함 ∙시설물의 배치는 위치, 규모, 수량 등의 일정기준을 설정하여 계획에 반영하고 기 설치된 시설은 최대한 반영 ∙정비대상구역내의 도시계획도로 등 공공공지의 비율을 높이고 도로의 포장과 가로수를 증대시켜 대기오염의 농도를 최소화
수 질	∙도로개설과 병행하여 오수관로 설치로 계획대상지내 오수처리 ∙사업지내 구거에 대한 체계적인 정비를 통해 주거환경의 질을 높임
폐 기 물	∙수거장비를 현대화하여 구역내 체계적이고 효율적인 페기물 수거 유도 ∙폐자재 및 폐기물의 재활용체계를 확립하며, 쓰레기는 가연성 및 비가연성으로 구분하여 가연성은 소각처리 ∙자원 활용을 위한 분리수거가 가능하도록 설치하고 적극적인 홍보를 함

3) 재난방지에 관한 계획

구 분	계 획 내 용
수 해	∙사업대상지내 소규모 하천에 대한 정비를 통해서 우천시 범람 대비 ∙홍수시 우수대책을 수립하여 수해대책 마련 ⇒ 하수관망에 대한 정기적 관리를 통해 우수의 원활한 배수가 가능하도록 함 ⇒ 토사에 의한 하수구의 용량 감소를 해소하기 위한 정기적 토사제거 작업을 실시토록 함 ∙하수관거는 도로개설시 배수시설을 함께 설치하여 효율적인 홍수대책 마련 ∙기존의 구거를 정비하여 홍수시 주민의 피해를 최대한 줄임
화 재	∙건축물의 구조내력 및 주요구조부의 구조ㆍ대지의 안전 등 관계법규에 근거한 종합계획을 수립 ∙화재시 방재계획은 건축법의 방화에 관한 규정 및 관련법규를 준수한 방화대책을 수립 ∙화재시 소방도로로서의 기능수행이 가능하도록 진입로 및 내부동선체계 정비 ∙화재시 소방기구의 진입을 위해 도로상에 불법주차를 최대한 제한토록 함 ∙구역내 기개설 도로와 차량진입이 불가능한 곳에 화재 발생시에 진화가 가능하도록 지하식 소화전을 설치 ∙또한 신축 건물에 대해서는 지형이 낮은 점을 감안하여 계획도로의 지반고에 맞추어 건축하도록 유도하며 가능한 불연제 사용을 권장 ∙노상 적치물 정비를 통한 통행성 확보 ⇒ 도로변의 무분별한 생활, 영업, 광고용품 및 불법주정차 차량의 정비를 통해 유사시 소방차 및 구급차의 통행로 확보
교 통	∙정비구역내 사고위험률을 줄이기 위하여 과속방지턱 및 험프 등을 설치 ∙불법주정차의 단속으로 차량의 소통을 원할히 유도

아. 정비사업 시행에 관한 계획

○ 정비사업 시행예정시기 : 2005～2009년(5개년 사업)

○ 정시사업 개발방식(현지개량 방식)

- 주택개량 : 토지 및 건축물소유자가 시행

- 공동개량(다가구, 다세대주택) : 2필지 이상의 토지소유자의 합의에 의해 사업 시행

- 공공시설 : 도시기반시설은 장성군이 시행(도로, 주차장, 공원, 상ㆍ하수도등)

5. 제1종지구단위계획에 대한 군관리계획 결정 조서

가. 제1종지구단위계획구역 결정 조서

구 분	구 역 명	위 치	면 적(㎡)			비 고
			기 정	변 경	변경 후
신 설	충무 주거환경개선 사업정비구역	전라남도 장성군 영천리	-	증)83,415	83,415

나. 용도지역ㆍ지구 세분에 관한 군관리계획 결정 조서

○용도지역 결정 조서

구 분		면적(㎡)			구성비 (%)	비 고
		기 정	변 경	변경 후
계		83,415	-	83,415	100.0
용도지역	제1종 일반주거지역	61,852	감)61,852	-	-
	제2종 일반주거지역	21,563	증)61,852	83,415	100.0
용도지구	최고고도지구	15,264	-	15,264	-

○용도지역 결정 사유서

도면표시번호	위 치	용도지역		면적(㎡)	용적률	결정(변경)사유
		기 정	변 경
①	장성읍 영천리 970-2대 일원	제1종 일반주거지역	제2종 일반주거지역	61,852	250%	도시및주거환경정비법 제43조, 시행령 제46조에 의한 정비구역 지정시 현지개량방식의 경우 제2종일반지역으로 결정고시된 것으로 봄

다. 기반시설의 배치와 규모에 관한 군관리계획 결정 조서

1) 도로

○도로 결정  조서

구분	규 모				기능	연장(m)	기 점	종 점	사용형태	최 초 결정일
	등급	분류	번호	폭원(m)
기정	중로	3	18	12	집산도로	2,060(141)	4호교통광장	중로3-2	일반도로	1992.10
기정	소로	1	5	10	국지도로	632 (259)	중로3-18	중로3-2	일반도로	1971.11
기정	소로	2	10	8	국지도로	316 (316)	중로 3-18	중로 3-2	일반도로	1971.11
신설	소로	2	121	8	국지도로	154 (154)	중로 3-18	소로 2-10	일반도로
기정	소로	3	1	6	국지도로	110 (110)	중로 3-18	소로 2-2	일반도로	1984.11
기정	소로	3	10	6	국지도로	182 (133)	중로3-18	소로 2-10	일반도로	1971.11
기정	소로	3	11	6	국지도로	168 (168)	중로 3-18	소로 2-10	일반도로	1971.11

○도로 결정 사유서

변경전도로명	변경후도로명	변 경 내 용	변 경 사 유
-	소로2-121호선	노선신설 (L=154m, 폭원=8m, 면적=1,232㎡)	주거환경개선사업에 의한 도로신설

2) 주차장

○주차장 결정 조서

구 분	도면표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후
계	-	주차장	-	-	1,060	1,060
신설	③	주차장	장성읍 영천리 973전 일원	-	747	747
신설	④	주차장	장성읍 영천리 963-3대 일원	-	313	313

○주차장 결정 사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
③	주차장	주차장 신설 (면적=747㎡)	주차수요 증대에 따른 불법 주정차 문제 해결 및 주민편의를 위한 주차장 확보
④	주차장	주차장 신설 (면적=313㎡)

3) 공원

○공원 결정 조서

구분	도면표시번호	공원명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후
신설	어린이공원	영천9호 공원	어린이 공원	장성읍 영천리 산200-1	-	2,619	2,619		제2종일반주거지역

○공원 결정 사유서

도면표시번호	공원명	변경내용	변경사유
어린이공원	영천9호공원	어린이공원신설	이 지역은 산사태의 위험이 있는 지역으로서 산사태의 위험을 사전에 예방하고, 어린이들의 쉼터를 제공하며, 노인들의 놀이시설을 도입하여 주민편의시설을 확충

라. 지구단위계획

1) 가구 및 획지의 규모

○가구의 형태는 현행 도시계획도로를 기준으로 설정

○분할되는 토지는 단독개량, 합필유도, 보상대책수립으로 나누어 제시

○단독개량은 도로 편입후 잔여면적이 주택의 건설에 이상이 없는 경우에 적용

○합필유도는 잔여면적이 60㎡이하 혹은 60㎡가 넘어도 부지의 형태가 부정형으로 주택의 건설이 곤란한 경우에 적용

○보상대책 수립은 잔여면적이 좁아 주변토지와 합필하기 곤란하거나 토지의 전부가 도로에 포함되는 경우 또는 지목이 도로로서 현저히 공익을 위해 제공되고 있다고 판단되는 경우 적용

2) 건축물의 용도ㆍ건폐율ㆍ용적률ㆍ높이 등에 관한 계획

구 분	내 용
주용도	◦주거용 건축물
건폐율	◦제2종일반주거지역 : 60% 이하(장성군 도시계획조례)
용적률	◦제2종일반주거지역 : 250% 이하(장성군 도시계획조례)
높 이	◦적용하지 아니함
층 수	◦제2종일반주거지역 : 5층 이하
연면적	◦적용하지 아니함

3) 기반시설계획

가) 도로

구 분		연 장(m)	폭 원(m)	면 적(㎡)	비 고
도 로	소 계	897		7,358
	소로1-5	259	10	2,590
	소로2-10	316	8	2,528
	소로2-121	154	8	1,232	신설
	소로3-11	168	6	1,008

나) 주차장

구 분		면 적(㎡)	비고
소계		1,060	44대
주차장	공공주차장③	747	32대
	공공주차장④	313	12대

다) 어린이공원 및 소공원

구 분	면 적(㎡)	비 고
어린이공원	2,619
소공원	120

라) 골목길 정비

구 분	연 장(m)	면 적(㎡)	비 고
골목길정비	339	1,749