전라남도 고시 제2006 - 141호

자동차등록번호판 봉인장치의 기준에 관한 변경 고시

건설교통부 자동차등록번호판의제식에관한고시(제2005-334호, 2005.10.31) 제7조의 규정에 의거 전라남도자동차등록번호판의 기준에 관한 고시(제208호, 1996, 7.22)를 다음과 같이 변경고시합니다.

2006.  10.  13

전 라 남 도 지 사

1. 봉인에는 전남 지역명이 표시되어야 하며, 이륜자동차의 경우에는 다음과 같은 관할 시․군의 직제순위상 일련번호가 표시되어야 한다.

목포시 01, 여수시 02, 순천시 03, 나주시 04, 광양시 05, 담양군 06, 곡성군 07, 구례군 08, 고흥군 09, 보성군 10, 화순군 11, 장흥군 12, 강진군 13, 해남군 14, 영암군 15, 무안군 16, 함평군 17, 영광군 18, 장성군 19, 완도군 20, 진도군 21, 신안군 22.

2. 봉인장치는 봉인 후 이를 떼어낼 경우 재사용 할 수 없도록 만들어진 구조이어야 한다.

구 분	번호판의 규격
	520 ㎜ × 110 ㎜	기 타
봉인의 지름	10 ㎜ 내지 12 ㎜	20 ㎜ 내지 25 ㎜
봉인의 높이	6 ㎜ 내지 8 ㎜	7 ㎜ 내지 10 ㎜

3. 봉인장치의 규격은 다음과 같다.

- 봉인의 문양은 종전대로 사용(전라남도 고시 제208호, 1999. 7.22 별표)

4. 봉인장치의 볼트 또는 축의 재질은 강재(한국공업규격 일반 구조용 압연강재 SS34 또는 SS41)이어야 한다.

5. 시․군은 봉인장치의 기준적합여부, 사용․관리실태 등을 연 1회 이상 점검하여야 한다.

부 칙

①(시행일) 이 고시는 2006년 11월 1일부터 시행한다.

②(경과조치) 이 고시 시행당시 종전의 규정에 의하여 부착된 자동차 등록번호판 봉인장치는 이 고시에 적합한 것으로 본다.