【별표 1】

의용소방대 기(제5조제2항관련)

(1) 도  안

○○시·군 ○○읍·면의용소방대

(2) 기

◦ 규격 : 기 ……………… 가로 110㎝, 세로 75㎝

휘장 …………… 가로 65㎝, 세로 31㎝

수실 …………… 길이 8㎝

◦ 색상 : 바탕 …………… 진청색

휘장 …………… 황금색

수실 …………… 황금색

글씨 …………… 은백색

◦ 지질 : 우단

◦ 휘장은 금사자수로 하되, 윤곽선은 검정색실 처리한다.

(3) 깃 발

◦ 규격 : 무궁화깃봉 …… 지름 6㎝

깃대 …………… 길이 180㎝, 직경 2.5㎝

◦ 재료 : 깃봉 및 깃대 … 철강재 백색도금

받침대 ………… 철재

【별표 2】

의용소방대표지(제5조제3항관련)

(1) 도 안

(2) 규 격

◦ 새  매  의  크  기 : 가로 90㎝,  세로 58㎝

◦ 횃  불  의  크  기 : 가로 9.3㎝,  세로 14㎝

◦ 태  양  의  크  기 : 원외경 37㎝

◦ 소방호스 의 길이 : 길이 43㎝

(3) 재 질 : 동판(구리65%+아연35% 내외로 적절히 합금)

현    판

○

○

의

용

소

방

대

106㎝

25㎝

(1) 두께 : 3㎝

(2) 지질 : 목재

(3)  색  : 판 - 담홍색, 글씨 - 흑색

【별표 3】

의용소방대 업무분장(제9조제1항관련)

부 명		반 명	분 장 업 무
의용소방대 및 지역대	총 무 부	서 무 반	1. 대의 기획업무에 관한 사항 2. 대원의 인사에 관한 사항 3. 대원의 연락 및 소집에 관한 사항 4. 기타 타부반의 업무에 속하지 않은 사항
		보 급 반	1. 대의 경리 및 조달에 관한 사항 2. 대의 장비 및 물품관리에 관한 사항
	방 호 부	소 화 반	1. 화재의 경계와 진압에 관한 사항 2. 소방용수의 유지관리에 관한 사항
		구조․구급반	1. 주민의 대피 및 구호에 관한 사항 2. 주민의 구조에 관한 사항 3. 주민의 구급에 관한 사항
	지 도 부	예 방 반	1. 대의 화재예방 활동에 관한 사항 2. 주민지도 계몽에 관한 사항
		훈 련 반	1. 대의 훈련에 관한 사항 2. 대의 교육에 관한 사항
		기술지원반	1. 소방대상물 검사에 관한 사항 2. 새로운 소방기술 보급에 관한 사항

【별표 4】

여성대의 업무분장(제9조제2항관련)

부 명	반 명	분 장 업 무
홍 보 부	서 무 반	1. 대의기획 및 운영에 관한 사항 2. 대원의 인사에 관한 사항 3. 대원의 연락 및 소집, 교육, 훈련에 관한 사항
	홍 보 반	1. 관할 구역내 화재예방활동에 관한 사항 2. 불조심 및 의소대 운영에 따른 홍보활동 3. 소방업무에 관한 주민지도 및 계몽에 관한 사항
구 호 부	구 급 반	1. 화재현장 부상자 처리에 대한 지원 활동 2. 응급조치
	구 호 반	1. 이재민 위안활동 2. 이재민 가료조치

【별표 5】

기술지원대의 업무분장(제9조제3항관련)

대 명	반 명	분 장 업 무
기 술 지원대	구 조 ․구 급 반	1. 응급환자의 진료․응급구호 및 그 지원에 관한 사항 2. 사고현장에서의 인명구조 및 그 활동의 지원에 관한 사항
	건 설 반	1. 건축물 또는 구조물 등에 대한 안전검사 및 안전검사 기술의 지원에 관한 사항 2.건설 장비조작 지원 등에 관한 사항
	전기·화학반	1. 유해화학물질 등으로 인한 화학관련 사고발생시 그 처리기술 등의 지원에 관한 사항 2. 전기 또는 가스사고의 예방활동 및 관련사고 발생시 안전조치 활동과 지원에 관한 사항
	복구지원반	1. 각종 붕괴사고 철거작업 및 차량운반 지원 2. 각종 사고 복구현장의 안전조치 및 활동지원에 관한 사항

【별표 6】

Ⅰ. 제복(제19조제1항관련)

구 분		형 상	제 식	재질 및 색상
정복	상의		1. 남자정복은 앞여밈을 3버튼으로 하고, 여자 정복은 2버튼으로 한 다.(소매단추는 남자 3개, 여자 2개씩으로 한다.) 2. 뒤등판은 트임이 없이 통으로 한다. 3. 남자정복의 흉부 좌우 안쪽에 입술주머니를 낸다. 4. 착용자 좌측 흉부에 하꼬주머니를 내고 허 리부분 좌우에 후다주 머니를 낸다. 5. 흰색와이셔츠 착용을 윈칙으로 한다.	1. 재질 -모든재질 사용가능 【질낮은 P/C(폴리에스테르/면) 제외】 ※예시 P/W 20/80 P/W 40/60 P/W 50/50 -소방방재청 권장재질 P/W 40/60 2. 색상 -청회색 -색도(KS A 0062-2003) : 6.0PB(색상) 2.6(명도)/1.0(채도)
	하의		1. 남자하의는 긴바지 형 태로 하고, 여자하의 는 스커트형태로 한다. 2. 바지앞면의 좌우측면 에 사선으로 옆주머니 를 낸다. 3. 바지허리 앞면의 좌우 에 주름을 2개씩 잡아 준다. 4. 바지뒷면의 좌우 둔부 에 입술주머니를 내고 단추를 단다. 5. 스커트는 주름형태의 뒤중앙여밈으로 한다.

구 분		형 상	제 식	재질 및 색상
기동복	상의		1. 깃은 와이셔츠식(안쪽 배색처리)으로 하며, 여밈은 앞몸판 중앙에 지퍼로 한다. 2. 동복은 긴소매, 하복은 반소매로 하고, 동복의 소매끝은 카우스식으 로 하며, 소매 끝에 각 각 2개의 단추를 단다. 3. 흉부 좌우에 겉붙임주 머니를 달고 주머니윗 부분에 지퍼를 달아준 다. 4. 몸판 양옆선 아래쪽에 트임을 준다.	1. 재질 -모든재질 사용가능 【질낮은 P/C(폴리에스테르/면) 제외】 ※예시 P/R 65/35 P/W 50/50 P/W 50/50(방염) P/W 10/90(방염) W 100(방염) -소방방재청 권장재질 하 : P/R 65/35 동 : P/W 50/50 2. 색상 ○상의 -색상 : 옅은 청회색 -색도 (KS A 0062-2003) : 5.3PB(색상) 5.6(명도)/3.1(채도) ○하의 -색상 : 짙은 청회색 -색도(KS A 0062-2003_ : 7.0PB(색상) 2.8(명도)/1.5(채도) 3. 방염 -방염시는 연소성(KSK0585 : 잔염시간, 잔진시간, 탄화거리) 기준을 자체규정하여 시행한다.
	하의		1. 하의는 긴바지 형태로 한다. 2. 바지앞면의 좌우측면 에 사선으로 옆주머니 를 낸다. 3. 바지허리앞면의 좌우 에 주름을 2개씩 잡아 준다. 4. 뒷면 좌우 둔부에 각 각지퍼형 입술주머니 를 낸다.

구 분	형 상	제 식	재질 및 색상
조끼		1. 깃은 스탠드카라형으 로 한다. 2. 여밈은 앞몸판중앙에 지퍼형으로 한다. 3. 아래주머니는 좌우양 쪽에 사선으로 지퍼처 리한다. 4. 앞뒤 몸판좌우에 반사 지로 배색한다. 5. 좌우옆몸판에 지퍼를 달고 메쉬안감처리를 한다. 6. 뒤등판에 은색반사체 로“의소대 VOLUNTEER FIRE” 를 프린트한다. 7. 안감은 통풍성있게 망 사로 한다.	1. 재질 -모든재질 사용가능 【질낮은 P/C(폴리에스테르/면) 제외】 ※예시 P 100 P/R 또는 P/W -소방방재청 권장재질 P 100 2. 색상 -겉감 : 진곤색 (색도 KS A 0062-2003) : 7.2PB(색상) 2.2(명도)/1.6(채도) -배색 : 형광녹색 (색도 KS A 0062-2003) : 2.3GY(색상) 7.5(명도)/7.3(채도)
방한복		1. 깃은 스탠드카라형으 로 한다. 2. 여밈은 앞몸판중앙에 지퍼형으로 하며, 지퍼 끝까지 바람막이를 달 아주고 벨크로테이프 로 여밀수 있게 한다. 3. 착용자의 우측흉부에 세로로 주머니를 내어 지퍼처리한다. 4. 아래주머니는 사선으 로 내고 지퍼처리한다. 5. 앞몸판과 뒤등판 및 소매끝부분에 반사지 로 배색한다. 6. 후드는 탈부착형으로 카라뒤 목선에 지퍼로 연결한다. 7. 내피는 긴소매의 탈부 착형태로 한다. 8. 뒤등판에 은색반사체 로 “의소대 VOLUNTEER FIRE” 를 프린트한다.	1. 재질 -모든재질 사용가능 【질낮은 P/C(폴리에스테르/면) 제외】 ※예시 P 100 P/R 또는 P/W -소방방재청 권장재질 P 100 2. 색상 -겉감 : 진곤색 (색도 KS A 0062-2003) : 7.2PB(색상) 2.2(명도)/1.6(채도) -배색 : 형광녹색 (색도 KS A 0062-2003) : 2.3GY(색상) 7.5(명도)/7.3(채도)

Ⅱ. 모자

구 분	형 상	제 식	재질 및 색상
남 자 정 모	1. 의용소방대장 이상 2. 지대장․부대장	1. 천정비닐호스는 천정 표면이 곡선화 되도록 하고, 이음선은 비닐호 스를 사용한다. 2. 모자테의 바깥에는 주 름테를 두르고 안쪽에 는 비닐 땀받이를 붙인 다. 3. 주름테 양쪽에 금색단 추를 달고 금선턱끈을 넣는다. 4. 동테상단부위에 원형 유지를 위하여 철심을 보강하고 레쟈로 봉합 한다. 5. 모자중심선을 기준으 로 뒷변은 겉감과 유 사한 색상의 망사직으 로 한다. 6.지대장이상 차양의 직위별 월계수 장식 은 금색자수로 한다. 가. 의용소방대장이상 월계수잎16매(좌우 각 8매) 나. 지대장 월계수잎14매(좌우 각 7매)	1. 카바 : 하정복지 겉감용 2. 차양 : 흑색멜톤지

구 분	형 상	제 식	재질 및 색상
여 자 정 모		1. 모자안 망사심은 원형 을 유지하도록 고루 봉 제한다. 2. 땀받이는 머리둘레 솔 기가 갖추어지게 돌려 박는다. 3. 주름테 양쪽에 귀단추 를 달고 금선턱끈을 넣 는다. 4. 지대장이상 차양의 월 계수 장식은 금속판으 로 한다. (월계수잎은 남자정모 와 동일)	하정복지 겉감용
기동모		1. 모자 전면 안쪽에 보강 재를 접착하여 앞면을 세운다. 2. 천정에 통기용 구멍 4 개를 내고 아이렛 처리 한다. 3. 차양은 주머니식으로 하며 차양 끝에서 일정 한 간격을 두고 2선을 누빈다. 4. 챙길이는 8cm로 한다. 5. 여자의용소방대원 기 동모는 남자의 것과 같이한다.	1. 재질 : 하기동복 하의재질 2. 색상 : 하기동복 하의색상

Ⅲ. 부착물

구 분		형 상	제 식	재질 및 색상
직위표장	전국 의용 소방대 연합 회장		터빈모양 4개와 새매날개 4개로 하고 전체크기를 가로 95mm,세로25mm로 한다.	1. 금속재의 경우 - 황동판에 니켈 금색도금을 하 고 새매날개 바 탕은 흑색 에폭 시 처리 2. 자수의 경우 - 전체크기 : 남자 (가로 10.5cm, 세로 4.5cm), 여자(가로 8.5cm, 세로 4cm)로 하되,여자의 경우 가로 크기 조정 가능 - 색상 : 바탕은 기동복 하의색 상, 직위표장은 황색비스코스 레이온사(120 데니아) - 가공 : 배면에 P/C 심지(고밀도)를 접착
	시도 의용 소방대 연합 회장		터빈모양 4개와 새매날개 3개로 하고 전체크기를 가로 91mm,세로25mm로 한다.
	시군 의용 소방대 연합회장		터빈모양 4개와 새매날개 2개로 하고 전체크기를 가로 86mm,세로25mm로 한다.
	의용소방대장		터빈모양 4개와 새매날개 1개로 하고 전체크기를 가로 82mm,세로25mm로 한다.
	지대장부대장		터빈모양 3개와 새매날개 1개로 하고 전체크기를 가로 63mm,세로25mm로 한다.
	부장		터빈모양 2개와 새매날개 1개로 하고 전체크기를 가로 44mm,세로25mm로 한다.
	반장		1. 전체크기 -가로 25mm, 세로 25mm 2. 터빈크기 -외경 19mm의 정육각형 3. 태극문양크기 -지름7mm 4. 측면에 2mm를 띄운 후 폭 4mm 새매날개 1개를 부착한다.

구 분	형 상	제 식	재질 및 색상
모자 표장	1. 정장 2. 약장	1. 정모용 -전체크기 : 가로 78mm, 세로 50mm -태양크기 : 원외경 32mm -불꽃크기 : 가로 8mm, 세로 12mm -호스수평길이 : 37mm -단. 여자정모용의 크기 는 기동모용과 같다. 2. 기동모용 -전체크기 : 가로 53mm, 세로 35mm -태양크기 : 원외경 22mm -불꽃크기 : 가로 6mm, 세로 9mm -호스수평길이 : 25mm	1. 정장 -황동판에 24k 금도금하고 태 양부분은 적색 에폭시 처리 2. 약장 -새매와 관창부 분은 황색실,태 양부분은 적색 실의 비스코스 레이온사로하 되, 횃불은금사 로 자수처리
지휘장		-전체크기 : 가로 53mm, 세로 53mm -원모양크기 : 직경 30mm -불꽃모양크기 : 가로 12mm, 세로 18mm -무궁화꽃모양 : 가로 24mm, 세로 8mm -길이 24mm의 지휘봉 2개 교차	황동판에 24k 금도금

구 분	형 상	제 식	재 질
소 매 표 장		-전체크기 : 가로 97mm, 세로 89mm -리본크기 : 수평길이 87mm, 폭 10mm -리본안에 “의소대 VOLUNTEER FIRE” 표기 -불꽃크기 : 가로 22mm, 세로 32mm -불꽃받침대 : 가로 41mm, 세로 29mm - 가로 34mm, 세로 27mm 의 해태두상을 불꽃을 중심으로 좌우대칭	1. 바탕 : 진청색 (곤색)의 옥스 퍼드트윌지 2. 비스코스레이 온사(120데니 아) 로 자수 -백색실 : 영문글자 -적색실 : 리본모양 -황색실 : 해태 두 상, 횃불, 횃불받 침대, 테두리선 -흑색실 : 리본테 두리 및 해태, 횃불의 형상표시용
뺏 지		- 태양외경 9mm의 모자 표장 축소판으로 한다.	황동판에 24k 금도금하고, 태양부분은 적색 에폭시 처리
직위표	대 장 (예시)	-전체크기 : 가로 30mm, 세로 15mm -글씨 : 고딕체 -종류 : 대장, 부대장, 지대장, 부장, 반장	- 바탕 : 적색의 옥 스퍼드트윌지 - 글씨 : 백색의 비 스코스레이온사 (120데니아)로 자수처리 - 테두리 : 진청색 (곤색)으로 마감

구 분		형 상	제 식	재질 및 색상
가슴표장	21년이상 근무		- 전체크기 : 가로 81mm, 세로 43mm - 불꽃모양 5개(불꽃과 새매날개 가로 81mm, 세로 28mm) - 불꽃크기 : 가로 9mm, 세로 14mm	1. 금속재의 경우 황동판에 24k 금도금 (글씨바탕은 적색 에폭시처리) 2. 자수의 경우 - 와펜전체크기 : 가로95cm,세로 50cm - 바탕재질: 기동 복상의색상, 조 끼,방한복 색상 - 가공 : 배면에 P/C 심지(고밀도)를 접착 -황색실 : 횃불,새 매날개 -적색실 : 글씨바탕 -백색실 : 영문글씨
	15년이상 20년미만 근무		- 전체크기 : 가로 84mm, 세로 31mm - 불꽃모양 4개(불꽃과 새매날개 가로 84mm, 세로 17mm) - 불꽃크기 : 가로 10mm, 세로 15mm
	10년이상 15년미만 근 무		- 전체크기 : 가로 74mm, 세로 31mm - 불꽃모양 3개(불꽃과 새매날개 가로 74mm, 세로 17mm) - 불꽃크기 : 가로 10mm, 세로 15mm
	5 년이상 10년미만 근무		- 전체크기 : 가로 70mm, 세로 31mm - 불꽃모양 2개(불꽃과 새매날개 가로 64mm, 세로 17mm) - 불꽃크기 : 가로 10mm, 세로 15mm
	입대후 5 년미만 근무		- 전체크기 : 가로 70mm, 세로 31mm ․글씨부분 : 가로 70mm, 세로14mm (글씨는 “VOLUNTEER FIRE”로 표기) - 불꽃모양 1개(불꽃과 새매날개 가로 57mm, 세로 17mm) - 불꽃크기 : 가로 10mm, 세로 15mm

Ⅳ. 부속물

구 분	형 상	제 식	재질 및 색상
넥타이		1. 지퍼식 넥타이로 한다. 2. 겉감과 심의 재단은 정 바이어스로 한다. 3. 넥타이무늬는 스트라 이프 처리한다.	1. 폴리에스테르원 단 선염처리 2. 진회색과 연분 홍색 혼합색상
넥타이핀		1. 이중 집게형으로 한다. 2. 모자표장(정장)의 태양 부분 원외경 32mm를 12mm로 축소한 모양 으로 한다. 3. 핀길이 55mm 핀너비 6mm(3등분) 두께 1.2mm	1.황동판에 24K금 도금 2. 태양부분은 적 색 에폭시처리 (태양원외각부 분은 금색)
요대 및 버클		1. 요대는 폭 30mm, 길이 110mm정도로 한다. 2. 버클은 중앙에 모자표 장 도안을 삽입한다.	1. 요대는 검정가 죽으로 한다. 2. 버클은 검정색 에폭시바탕에 금색테두리, 금 색 모자표장으 로 한다.
금장 단추		1. 크기를 중형(지름21 ㎜), 소형(지름15㎜)으 로 구분 한다. 2. 중앙에 모자표장 도안 을 삽입한다. 3. 단추 사용처 -중형 : 정복상의앞 -소형 : 정복견장, 소매	1. 금속재질 2. 바탕은 검정색, 테두리와 모자 표장은 금색

구 분	형 상	제 식	재질 및 색상
이름표		1. 전체크기 : 가로 80mm, 세로 25mm(소속․직 위부분 : 세로 8mm, 이름부분 : 세로 17mm) 2. 글씨체 -정복용 : 고딕체 -기동복용 : 명조체 3. 정복용의 뒷면은 옷핀 형태로 고정	1. 정복용은 필름 에 칼라프린팅 후 에폭시 처리 2. 기동복용은 폴 리에스테르의 재질로 재직하 여 와펜 자수처리 3. 색상은 소속․ 직위부분은 적 색바탕에 백색 글씨, 이름부분 은 살구색바탕 에 흑색글씨
등판 표시	의 소 대 VOLUNTEER FIRE	1. 조끼의 경우 -글씨전체의 크기 : 가 로 200mm,세로 118mm ․한글 : 세로 58mm ․영문 : 세로 45mm ․한글과 영문글씨의 간격 : 15mm 2. 방한복의 경우 -글씨전체의 크기 : 가 로 285mm,세로 160mm ․한글 : 세로 80mm ․영문 : 세로 60mm ․한글과 영문글씨의 간격 : 20mm	은색 반사체 프린트

Ⅴ. 제복별 부착물의 부착위치

구분	부착물의 종류	부 착 위 치	비 고
정복	직위표장(금속재)	각 직위표장 중앙이 어깨끝에서 어깨선의 ⅓ 위치가 되도록 부착	나사
	가슴표장(금속재)	앞가슴 좌측 하꼬주머니 상단	나사
	지휘장(금속재)	앞가슴 좌측 하꼬주머니 하단	나사
	이름표(필름재질)	앞가슴 우측(가슴표장과 동일높이)	핀
기 동 복	직위표장(자수)	견장(길이 11cm, 폭 5cm의 견장지에 자수) 단. 여자용은 길이 8.5cm, 폭 4cm의 견장지에 자수)	와펜
	가슴표장(자수)	앞가슴 좌측 상단절개선 5mm위 중앙	와펜
	이름표(자수)	앞가슴 우측 상단절개선 5mm위 중앙	와펜
	소매표장(자수)	좌측팔 어깨끝에서 6cm아래	와펜
	시․도마크(자수)	우측팔 어깨끝에서 6cm아래	와펜(별도)
조 끼	가슴표장(자수)	앞가슴 좌측 상단 절개선 5mm위 중앙	와펜
	직위표(자수)	앞가슴 우측 상단 절개선 5mm위 중앙	와펜
	등판표시(은색반사체)	뒷몸판 중앙절개선 하단 4cm아래	프린트
방한복	가슴표장(자수)	앞가슴 좌측 반사테이프 하단 1cm 중앙	와펜
	직위표(자수)	앞가슴 우측 반사테이프 하단 1cm 중앙	와펜
	소매표장(자수)	좌측팔 어깨끝에서 6cm아래	와펜
	등판표시(은색반사체)	뒷몸판 반사테이프 하단 4cm아래	프린트

※ 비고 : 부착위치의 방향(좌․우측 등)은 착용자 기준이며, “비고란”의 “별도”의 의미는 지급받는 품목을 개별적으로 직접 부착하는 것을 말함

Ⅵ. 세부규격서

Ⅵ-1. 정복 규격서

1. 적용범위

이 규격은 의용소방대원 정복에 대하여 규정한다.

2. 종    류

2.1 의용소방대원 하정복(남,여)

2.2 의용소방대원 동정복(남,여)

3. 필요조건

3.1 사용재료

사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	비 고
주재료	원 단	겉감용	원단성능표에의함	청회색
보조재료	안 감	몸체용.소매용	견본참조	겉감에맞는색상
		무릎용,스커트용	〃	〃
	P/C평직	상의주머니,하의주머니, 심지	〃
	모 심 지	깃.앞판보강용	〃
	심 지	하의허리단안심지,코단, 앞단,주머니입술,스커트 허리단안감,지퍼위치심지용	〃
	휴 징	몸체용	〃
	지 퍼	하의용,스커트용	〃	시중고급품
	벤 놀	하의 및 스커트허리용	〃
	어깨패드	어깨소매받침용	〃
	융	모심받침용	〃
	재 봉 사	단추달이 몸체용,하의오버록용	50s/3 P/C혼방사 60s/3 P/C혼방사	겉감과 조화되는 색
	단 추	상의채움용,소매용,하의뒷 주머니,허리단,코단용	견본참조
	부 직 포	싱용	〃
	걸 이 쇠	하의및스커트채움용	〃
	라 벨	세탁라벨	〃

3.2 제품치수

개인맞춤으로 한다.

3.3 상의봉제

3.3.1 봉제땀수는 2.5cm간에 10땀 이상으로 한다.

3.3.2 단추를 손으로 달시는 지정된 봉사 두겹을 사용하고 한 구멍에 3회이상 마감한다.

3.3.3 남자용 아래주머니 뚜껑길이는 15cm 정도, 윗주머니 10.5cm 정도에서 마감한다.

3.3.4 여자용 아래주머니 뚜껑길이는 13cm 정도, 윗주머니 9cm 정도에서 마감한다.

3.3.5 남자용 앞채움 단추는 3단추로 작업하고,여자용 앞채움 단추는 2단추로 작업한다.(소매단추는 3개씩으로 한다.)

3.3.6 남자용 안섶은 아래쪽 10cm정도 폭의 겉감으로 한다.

3.3.7 여자용 안섶은 아래쪽 8cm정도 폭의 겉감으로 한다.

3.3.8 소매밑단 시접넓이는 2.5cm정도로 접어서 작업한다.

3.3.9 남자용 뒤판은 트임이 없이 통으로 한다.

3.3.10 앞판심은 모심지 1매를 부착한다.

3.3.11 남자용 라펠넓이는 8cm, 라펠포인트는 4cm, 깃포인트는 3.5cm 정     도로 작업한다.

3.3.12 여자용 라펠넓이는 7cm, 라펠포인트는 3.5cm, 깃포인트는 3.5cm      정도로 작업한다.

3.3.13 앞판과 소매 안에는 전체 폴리에스테르 100% 안감을 넣는다.

3.3.14 소매 및 밑단 안감은 1cm정도 여유있게 작업한다.

3.3.15 소매밑단 안쪽은 손마무리해서 밑단 시접이 밖으로 나오지 않도록 한다.

3.3.16 안단 안쪽은 시침질 해주며 안단이 몸판과 부착되게 한다.

3.3.17 남.여 각 견장 길이는 도면 치수에 맞게 작업한다.

3.3.18 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.\

3.4 바지 봉제

3.4.1  허리단을 넓이 3.8cm 제감으로 하고, 허리안감을 5cm넓이로 대고 벨트고리는 겉감으로 8개를 부착한다.

3.4.2 옆주머니 트기는 허리이음선에서 1cm내려온 지점부터 16cm  길이로 자기감 입술로 한다.

3.4.3 뒷주머니 양쪽 입술 주머니는 허리 이음선에서 7cm내려온 지점으로 하며 길이는 14cm  내외로 마감한다.(착용자의 왼쪽 주머니에 15mm 단추 부착)

3.4.4 지퍼단의 넓이는 3.8cm 하고 부직포심을 한겹 대어 지퍼를 단다.

3.4.5 삿바대는 2㎝ X 10㎝정도를 지퍼단 끝부분에서 밑솔기에 이음 박음질한다.

3.4.6 하의안감은 허리 이음선에서 무릎까지만 작업한다.

3.4.7 모든 바지솔기는 오버록을 하되 양솔기를 합친폭이 2cm정도가 되게하고 시접을 오픈하게 한다.

3.4.8 바지 뒷솔기는 앞코단 밑에서 허리단까지 터지지 않도록 2중 봉제하여야 한다.

3.4.9 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.5 스커트 봉제

3.5.1 스커트는 주름형태의 뒤중앙 여밈으로 한다.

3.5.2 허리단은 3cm 자기감으로 안에 설치, 한겹을 대어 만들며 띠고리는 부착하지 않는다.

3.5.3 뒷단은 외주름을 잡되 밑단에서 18cm 길이로 트게하고 나머지는 허리단에서 봉입하되 각 개인 체격에 균형이 맞도록 한다.

3.5.4 뒷트기는 17cm 콘솔지퍼로 사용한다.

3.5.5 안감은 견본원단으로 작업하되 밑단에 부착시키지 않는다.

3.5.6 기타 명시되지 않은 부분은 도면 및 견본에 따른다.

3.6 완제품 품질상 제조건

3.6.1 상의 및 하의 길이방향은 반드시 경사방향으로 재단 봉제하여야 한다.

3.6.2 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위단정하여 착용상 지장이 없어야 한다.

3.6.3 사용된 복지는 규격조건에 부합되게 색이 균일한 것이어야 한다.

3.6.4 재단이 균등하여 이음부분이 꼬이거나 말려서는 안된다.

3.6.5 모든 봉제는 치밀 단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐등 잘못 봉제된 부분이 없어야 한다.

3.6.6 모든 봉제는 미싱조정을 정확히 맞추어 작업하고 갖맺음은 튼튼하게 작업하여야 한다.

3.6.7 기타 정복으로서 품질 조건이 구비되고 품위 불량으로 인정되는 부분이 발생되어서는 안된다.

4. 검    사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단의 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요할때에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 샘플링검사를 원칙으로 한다.

4.2.2 검사방법은 납품된 제품중 임의로 1-5%를 랜덤하게 샘플링하여 제반검사를 실시한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재료 사용에 대한 이상 여부

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치 여부

4.3.3 개인별 치수와 일치 여부

5. 포장방법

5.1 포장은 1착씩 부직카바에 넣어 포장한다.

5.2 포장요령은 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

6. 기타사항

6.1 계약관은 계약전에 소정견본으로 정복의 형체 및 색상등을 제시하여야 한다.

6.2 계약자는 생산 착수전에 시제품 제조하여 수요처의 제품결정 여부를 교정받은 후 작업을 개시하여야 한다.

6.3 정복상․하의 안쪽 적당한 위치에 드라이크리닝 세탁라벨을 부착하여야 한다.

〈예시〉

의용소방대원 동정복 원단 성능표

※ P/W40/60 혼방원단 경우

시 험 항 목			규 격	시 험 방 법	비 고
혼용율(%)	폴리에스테르		40 ± 5	KS K 0210
	모		60 ± 5
조 직			2/2 능직	육 안
중량(g/㎡)			230↑	KS K 0514
밀도(본/5㎝)	경 사		180↑	KS K 0511
	위 사		115↑
인장강도(N)	경 사		750↑	KS K 0520 (그래브법)
	위 사		400↑
치수변화율(%)	경 사		±2	KS K 0474 (드라이크리닝)
	위 사		±2
염색견뢰도 (급)이상	일 광		4	KS K 700
	세탁	변 퇴	4	KS K 0430 (A - 1)
		오 염	4
	땀	변 퇴	4	KS K 0715
		오 염	4
	마찰	건	4	KS K 0650
		습	3
P.H			5～9	KS K 0255
비섬유질(%)			2↓	KS K 0251
필링(급)			3↑	KS K 0503

※ 비고 : 실의 겉보기 번수는 2/60 × 2/60(NM번수기준)임.

〈예시〉

의용소방대원 하정복 원단 성능표

※ P/W40/60 혼방원단 경우

시 험 항 목			규 격	시 험 방 법	비 고
혼용율(%)	폴리에스테르		40 ± 5	KS K 0210
	모		60 ± 5
조 직			평 직	육 안
중량(g/㎡)			155↑	KS K 0514
밀도(본/5㎝)	경 사		112↑	KS K 0511
	위 사		100↑
인장강도(N)	경 사		420↑	KS K 0520 (그래브법)
	위 사		340↑
치수변화율(%)	경 사		±2	KS K 0474 (드라이크리닝)
	위 사		±2
염색견뢰도 (급)이상	일 광		4	KS K 0700
	세탁	변 퇴	4	KS K 0430 (A - 1)
		오 염	4
	땀	변 퇴	4	KS K 0715
		오 염	4
	마찰	건	4	KS K 0650
		습	3
P.H			5～9	KS K 0255
비섬유질(%)			2↓	KS K 0251
필링(급)			3↑	KS K 0503

※ 비고 : 실의 겉보기 번수는 2/60 × F/35(NM번수기준)임.

남자  의용소방대원 정복(하복,동복) 상의

여자 의용소방대원 정복(하복,동복) 상의

남자 의용소방대원 정복(하복,동복) 하의

여자 의용소방대원 정복(하복,동복) 하의

Ⅵ-2. 기동복 규격서

1. 적용범위

이 규격은 의용소방대원 기동복에 대하여 규정한다.

2. 종    류

2.1 의용소방대원 하기동복(상.하)

2.2 의용소방대원 동기동복(상.하)

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	단위	비 고
주재료	원 단	상의겉감용 하의겉감용	동복: 동기동복원단 성능표 하복: 하기동복원단성능표	YD	상의:옅은청회색 하의:짙은청회색
보조재료	안 감	무릎용	폴리100% 테피터	〃
	P/C평직	주머니속	P/C 안감지	〃
	재봉사	봉제용	P/C 또는 S/P 60s/3 ± 10%	M	겉감과 조화되는 색
	부직포	안섶안,깃,카우스,견장,주머니뚜껑,앞코,앞단,입술,경사주머니위치,단안	접착용 시중고급품	YD
	단 추	견장,카우스,	유라이트(직경12㎜)	개	겉감과 조화되는 색
	지 퍼	상의용 (앞채움용, 주머니용)	상의색 나일론 3호(단면)	개	견본참조
	지 퍼	하의용	poly 3호(양면)	개	견본참조
	밴 놀	허리단심지용	접착35㎜	YD
	걸이쇠	하의채움용	시중고급품	개
	라 벨	호수표시용		개

3.2 제품치수는 다음표와 같아야 한다.

3.2.1 상의 치수표(남자용)

(단위 : cm)

호수 항목	90 (S)	95 (M)	100 (L)	105 (XL)	110 (XXL)	115 (3XL)	120 (4XL)	비 고
가슴둘레	104	108	112	116	120	124	128	기준:겨드랑에서 겨드랑까지
허리둘레	99	103	107	111	115	119	123	허리중앙에서 잰다
어깨넓이	44.5	46	47.5	49	50.5	52	53.5
밑단넓이	105	109	113	117	121	125	129
소매기장	58	59	60	61	62	63	64	소매끝에서 카우스끝
뒷 기 장	72	73	74	75	76	77	78	뒷목중심에서 기장끝
카우스길이	24	24	25	25.5	25.5	26	26	카우스끝에서 끝
소매기장(반팔)	24	25	25	26	26	27	28
소매밑단넓이 (반팔)	37	37	38	38	39	39	40

* 상의 허용공차 : 50cm이상 ±1.0cm

50cm미만 ±0.5cm

10cm이하 ±0.2cm

3.2.2 하의 치수표(남자용)

(단위 : ㎝)

호수 항목	71.1 (28“)	73.7 (29“)	76.2 (30“)	78.7 (31“)	81.3 (32“)	83.8 (33“)	86.4 (34“)	비 고
허리둘레	71.1	73.7	76.2	78.7	81.3	83.8	86.4
엉덩이둘레	101.6	104.1	106.7	109.2	111.8	114.3	116.8	허리단이음선밑에서 20.3 아래기준
허벅지둘레	66.0	67.3	68.6	69.9	71.1	72.4	73.7	하의십자선에서 2.5아래
앞밑윗길이	23.8	24.4	25.0	25.7	26.3	26.9	27.6	허리단 제외
뒷밑윗길이	42.5	43.1	43.7	44.4	45.0	45.6	46.3	허리단 제외
하의기장	102.9	104.1	104.1	105.4	105.4	106.7	106.7	허리단 제외
하 의 통	21.0	21.0	22.1	22.1	22.9	22.9	23.6

호수 항목	88.9 (35“)	91.4 (36“)	94.0 (37“)	96.5 (38“)	99.1 (39“)	101.6 (40“)	104.1 (41“)	비 고
허리둘레	88.9	91.4	94.0	96.5	99.1	101.6	104.1
엉덩이둘레	119.4	121.9	124.5	127.0	129.5	132.1	134.6	허리단이음선밑에서 20.3 아래기준
허벅지둘레	74.9	76.2	77.5	78.7	80.0	81.3	82.6	하의십자선에서2.5아래
앞밑윗길이	28.2	28.9	29.5	30.1	30.8	31.4	32.0	허리단제외
뒷밑윗길이	46.9	47.6	48.2	48.8	49.5	50.1	50.7	허리단제외
하의기장	108.0	108.0	109.2	109.2	110.5	110.5	111.8	허리단제외
하 의 통	23.6	24.1	24.1	24.6	24.6	25.4	25.4

* 하의 허용공차 : 50.8㎝이상 ±0.9㎝

50.8㎝미만 ±0.5㎝

10.2㎝이하 ±0.3㎝

3.2.3 상의치수표(여자용)

(단위:cm)

호수 항목	44	55	66	77	88	비고
가슴둘레	91	95	99	103	107	겨드랑이에서 겨드랑이끝까지
허리둘레	81	85	89	93	97	허리중앙
어깨넓이	37.5	38.5	39.5	40.5	41.5
밑단넓이	94	98	102	106	110
소매기장(긴팔)	53.8	54.8	55.8	56.8	57.8	소매 위에서부터 카우스 끝까지
소매기장(반팔)	21.5	22	22.5	23	23.5	직선길이
뒷기장	60.5	61.5	62.5	6.5	64.5	뒷목 중심에서 기장 끝
카우스길이	22	22	23	24	24	카우스 끝에서 끝까지
소매밑단넓이(반팔)	32	32	33	34	34
암홀	38.2	39.4	40.6	41.8	43	직선길이

3.2.4 하의치수표(여자용)

(단위:cm)

호수 항목	24"	25"	26"	27"	28"	29"	30"	31"	32"	33"	34"	비고
	(60.9)	(63.5)	(66)	(68.5)	(71.1)	(73.6)	(76.2)	(78.7)	(81.2)	(83.8)	(86.3)
허리둘레	60.9	63.5	66	68.5	71.1	73.6	76.2	78.7	81.2	83.8	86.3
엉덩이둘레	88.7	91.3	93.9	96.5	99	101.5	104	106.5	109	111.5	114	허리 이음선에서 17.5 아래기준
앞밑윗길이	22.6	23.1	23.6	24.1	24.6	25.1	25.6	26.1	26.6	27.1	27.6	허리 이음선에서 +자선 까지
뒷밑윗길이	36.6	37.1	37.6	38.1	38.6	39.1	39.6	40.1	40.6	41.1	40.6	허리 이음선에서 +자선 까지
하의기장	98	98	99	99	100	100	101	101	102	102	102	허리 이음선에서 바지단 끝까지
허벅지	58.3	59.6	60.9	62.2	63.4	64.6	65.8	67	68.2	69.4	70.6	+자선에서 2.5 아래
하의통	21	21	21.5	21.5	22	22	22.5	22.5	23	23	23	바지 아랫부분

3.3 주요봉제

3.3.1 봉제땀수는 1cm간에 4땀이상으로 한다.

3.3.2 단추는 손으로 달시는 지정된 봉제사 두겹으로 단추의 구멍에 3회이상 관통하고, 밑으로 빼서 4회감고, 뒤로 빼서 2회이상 징검하여 끝매디를 완전히 한다.

3.3.3 징검부위(상의주머니,하의주머니,코단밑)는 매듭기로 튼튼히 징검한다.

3.3.4 단추구멍은 소정의 단추크기에 알맞게 뚫어야 한다.

3.3.5 본봉시접은 1cm로 하고 겉박이는 0.6cm로 한다.

3.3.6 모든이음 및 꺽음부분의 솔기정리는 싸말아 겉박이 또는 눌러박이로서 솔기노출이 없도록 봉제하여야 한다.

3.4 상의봉제

3.4.1 동기동복은 긴소매로 작업하고, 하기동복은 반소매로 작업한다.

3.4.2 깃은 스탠겸용 나비깃으로 하며 속에 심지 한겹을 넣는다.

3.4.3 깃 밴드 안쪽에는 하의원단으로 배색 처리하여야 한다.

3.4.4 앞깃넓이는 7cm, 뒷깃넓이는 4.7cm로 하고 밑밴드에서 뒷밴드넓이는  3cm, 앞밴드넓이는 1.5cm로 한다.

3.4.5 앞채움 지퍼는 0.5cm 정도의 넓이로 이만 보이도록 부착하고 길이는 호수별로 차이(앞목선에서 밑단끝 8cm 위까지)를 두며 하의 원단으로 지퍼 양옆에 3mm 굵기로 파이핑 처리 한다.

3.4.6 안섭넓이는 자기감으로 접어 상부 9cm,하부 7cm가 되도록 하며, 안쪽은 띄워두고 심지 한겹을 넣어야 한다.

3.4.7 견장넓이는 4cm(끝부분은 3.5cm)로 하며 심지 한겹을 사용하고 견장길이는 소매선에서 카라깃 끝까지(카라 밑으로 들어가지않게)로 하며 견장단추(13mm금속)로 채우게 한다.

3.4.8 카우스속에는 심지를 한겹으로 맞접어 붙이고, 소매단추는 2개(13mm)를 달며 위달음은 외줄 봉제하여야 한다.

3.4.9 소매트기는 카우스 윗단에서부터 12cm에서 트고, 겉에는 접음폭 2.5cm, 안에는 접은폭 1cm의 겉감을 대어 2mm 겉박음을 하며 소매트기 총길이는 17.5cm로 한다.

3.4.10 등요크선은 뒷목선에서 10cm 아래에 위치하고, 0.6cm폭 스티치로 겉박음 한다.

3.4.11 등요크선 아래 주름은 어깨 봉제선으로부터 안쪽으로 6cm 부분에 1cm의 속주름을 넣는다.

3.4.12 앞요크선은 옆목선에서 19cm 아래에 위치하며, 앞주머니 뚜껑안쪽에 나일론3호(단면) 지퍼를 부착한다.(슬라이드- 금속.실버색)

3.4.13 전체 6mm 스티치를 기본으로, 앞지퍼 파이핑 끝과 소매 커프스 이음선에는 1mm 스티치로 한다.

3.4.14 하복의 옆솔기는 메쉬원단으로 4cm씩 절개하여 7cm분량으로 부착토록하며 밑단에서 10cm정도로 트임을 준다.

3.4.15 하복의 소매는 3.5cm 크기로 카브라 처리하고 6mm 폭으로 겉박음 한다.

3.4.16 단추구멍은 단추크기(13mm)에 알맞도록 카우스에 각 1기, 견장에 각 1기씩을 단추구멍 뚤이기(나나인찌)로 만들어야 한다.

3.4.17 밑단은 2cm 폭으로 접어 박는다.

3.4.18 상의 주머니 크기는 도면을 기준으로 하되 치수별로 편차를 두어 작   업한다.

3.4.19 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.5 하의 봉제

3.5.1  남자는 3.8cm 넓이의 허리단을 제감으로 하고, 남자 허리안감을 5cm넓이로 대고 띠고리는 겉감으로 5.5cm X 2.5cm의크기로 7개를 부착한다.

3.5.2 앞주름은 좌우 각2개를 넣어 편하게 하고 주름간격은 4cm로하며 뒤에는 좌우 각 2개씩 다트를 넣는다.

3.5.3 옆주머니 트기는 허리이음선에서 1cm내려온 지점부터 17cm  길이로 한다.

3.5.4 뒷주머니는 허리이음선에서 6cm내려온 지점으로 하며 길이는 14cm  내외로 마감하고, 1.3cm크기의 입술 안쪽으로 지퍼(나일론3호.단면)를 단다.(슬라이드-금속,실버색)

3.5.5 지퍼단의 넓이는 3.8cm로 하고 부직포심을 한겹 대어 지퍼를 단다.

3.5.6 삿바대는 2㎝ X 10cm정도를 지퍼단 끝부분에서 밑솔기에 이음 박음질한다.

3.5.7  안감을 허리이음선에서 무릎까지만 작업한다.

3.5.8  허리안쪽에 미끄럼 방지용 고무밴드를 부착한다.

3.5.9 모든 바지솔기는 오버록을 하되 양솔기를 합친폭이 2cm정도가 되게하고 시접을 오픈하게 한다.

3.5.10 바지 뒷솔기는 앞코단 밑에서 허리단까지 터지지 않도록 2중 봉제하   여야 한다.

3.5.11 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.6 완제품 품질상 제조건

3.6.1 상의 및 하의 길이방향은 반드시 경사방향으로 재단 봉제하여야 한다.

3.6.2 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위단정하여 착용상 지장이 없어야 한다.

3.6.3 사용된 복지는 규격조건에 부합되게 색이 균일한 것이어야 한다.

3.6.4 재단이 균등하여 이음부분이 꼬이거나 말려서는 안된다.

3.6.5 모든 봉제는 치밀 단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐등 잘못 봉제된 부분이 없어야 한다.

3.6.6 모든 봉제는 미싱조정을 정확히 맞추어 작업하고 갖맺음은 튼튼하게 작업하여야 한다.

3.6.7 기타 기동복으로서 품질조건이 구비되고 품위 불량으로 인정되는 부분이 발생되어서는 안된다.

4. 검    사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단의 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요할때에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 샘플링검사를 원칙으로 한다.

4.2.2 검사방법은 납품된 제품중 임의로 1-5%를 랜덤하게 샘플링하여 제반 검사를 실시한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재료 사용에 대한 이상 여부

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치 여부

4.3.3 제품호수에 대한 호수별 규격과 일치 여부

5. 포장방법

5.1 포장요령은 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 상의, 하의 각 매당 두께 0.03mm이상의 폴리비닐주머니에 넣어 밀봉한다.

6. 표시방법

6.1 상의 우측주머니 내측에 아세테이트 라벨명찰을 솔기를 접어 봉제한다.

6.2 상의는 깃안 중앙이음에, 하의는 허리이음선에 치수를 봉제 부착한다.

6.3 골판지 상자 전면에 내용물의 호수 및 수량을 표시한다.

7. 기타사항

7.1 규격중 치수표에 명시된 허용공차는 제품가공상 불가피하고 또는 품질면에 도움이 될 수 있는 의미의 공차를 말한다.

7.2 계약관은 계약전에 소정견본으로 기동복의 형체 및 색상등을 제시하여야   한다.

7.3 계약자는 생산 착수전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품결정 여부를 교

정받은 후 작업을 개시하여야 한다.

〈예시〉

의용소방대원 동기동복 원단 성능표

※ P/W 50/50혼방원단 경우

시 험 항 목			규 격	시 험 방 법	비 고
혼용율(%)	폴리에스테르		50 ± 5	KS K 0210
	모		50 ± 5
조 직			2/2 능직	육 안
중량(g/㎡)			230↑	KS K 0514
밀도(본/5㎝)	경 사		180↑	KS K 0511
	위 사		115↑
인장강도(N)	경 사		750↑	KS K 0520 (그래브법)
	위 사		400↑
수축율(%)	경 사		±2	KS K 0474 (드라이크리닝)
	위 사		±2
염색견뢰도 (급)이상	일 광		4	KS K 0700
	세탁	변 퇴	4	KS K 0430 (A - 1)
		오 염	4
	땀	변 퇴	4	KS K 0715
		오 염	4
	마찰	건	4	KS K 0650
		습	3
P.H			5～9	KS K 0255
비섬유질(%)			2↓	KS K 0251
필링(급)			3↑	KS K 0503

※ 비고 : 실의 겉보기 번수는 2/60 × 2/60(NM번수기준)임.

〈예시〉

의용소방대원 하기동복 원단 성능표

※ P/R 65/35혼방원단 경우

시 험 항 목			규 격	시 험 방 법	비 고
혼용율(%)	폴리에스테르		65 ± 5	KS K 0210	spandex (polyurethan) 별도
	비스코스레이온		35 ± 5
조 직			평직	육 안
중량(g/㎡)			175↑	KS K 0514
밀도(본/5㎝)	경 사		130↑	KS K 0511
	위 사		100↑
인장강도(N)	경 사		450↑	KS K 0520 (그래브법)
	위 사		350↑
치수변화율 (%)	경 사		±3	KS K 0465 (1,Ⅱ,B)
	위 사		±3
신축성 (%)	잔류변형율		7↓	KS K 0352
염색견뢰도 (급)이상	일 광		4	KS K 0700
	세탁	변 퇴	4	KS K 0430 (A - 1)
		오 염	4
	땀	변 퇴	4	KS K 0715
		오 염	4
	마찰	건	4	KS K 0650
		습	3～4
P.H			5～9	KS K 0255
비섬유질(%)			2↓	KS K 0251
발수도(급)			4	KS K 0590

※ 비고 : 실의 겉보기 번수는 1/34 × 1/34(NM번수기준)임.

의용소방대원 기동복(동복) 상의

의용소방대원 기동복 (하복) 상의

남자 의용소방대원 기동복(하복,동복) 하의

여자 의용소방대원 기동복(하복,동복) 하의

Ⅵ-3. 조끼 규격서

1. 적용범위

이 규격은 의용소방대원 조끼에 대해 적용한다.

2. 종    류

의용소방대원 조끼

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	단 위	비 고
주재료	원 단	겉감몸판용 겉감배색용	원단성능표에 의함	YD	진곤색 형광녹색
보조재료	망 사	안감용	폴리에스테르	YD
	야 광 테이프	안전용	휘도400cpl이상	YD	관측각/입사각 -0.2°/-4°일때(회색)
	융	심지용	견본참조	YD
	지 퍼	앞판및주머니용	나일론 3호	개
	지 퍼	주머니용	나일론 3호	개
	재봉사	봉제용	P/C 또는 S/P 60s/3	M
	벨크로	조임용	견본참조	개
	마 크	조끼등의 표지장	〃	개
	프린트	의소대 VOLUNTEER FIRE	〃
	라 벨	호수표시용	〃

3.2 제품치수는 다음표와 같아야 한다

(단위 : cm)

구분	가슴둘레	어깨넓이	기 장
XXXL	125	49	70
XXL	120	47	68
XL	115	45	66
L	110	43	64
M	105	41	62
S	100	39	60

*허용공차 : 50cm이상 ±1.0cm

50cm미만 ±0.5cm

3.3 주요봉제

3.3.1 봉제땀수는 1cm간에 4땀이상으로 한다.

3.3.2 박이 시작과 끝맺음에는 3회이상 징검한다.

3.3.3 뒷몸판 중앙절개선 하단 4cm밑에 20cm×5.8cm 크기의 은색 반사체 “의소대ꡓ표시를 고딕체로 프린트하고, 의소대표시글자 1.5cm밑에 20cm×4.5cm 크기의 은색 반사체ꡒVOLUNTEER FIREꡓ표시를 고딕체로 프린트하여야 하며, 착용자의 앞가슴 좌측 요크스티치5mm위로 가슴표장 와펜을 오버록 고정하고, 우측 요크스티치 5mm위로 직위표와펜을 오버록 고정한다.

3.4 세부 봉제사항

3.4.1 겉감은 맞접어 박은 다음 접어 겉박아야 한다.

3.4.2 목선모양은 스텐드형으로 깃의 넓이는 4cm크기로 하고 깃 안쪽 전체에 배색 처리하고 깃 바깥쪽  상부에 1.3cm 폭으로 배색을 덧대어준다.

3.4.3 앞채움 지퍼는 0.5cm 폭으로 이만 보이도록 부착하고, 길이는 호수별로 차이(카라끝에서부터 앞밑단끝1cm위까지)를 두며 배색원단으로 지퍼 양옆에 3mm 폭으로 파이핑한다.

3.4.4 앞섭넓이는 몸판원단으로 접어 상부9cm,하부7cm가 되도록 한다.

3.4.5 등요크선은 제원단으로 뒷목선에서 13cm 내려온곳에 위치하고, 양 소매진동 스티치로부터 7cm위치에는 절개선을 두고 반사체 원단으로 배색 처리한다..

3.4.6 앞요크선은 옆목선에서 19cm 아래에 위치하며, 0.6cm 스티치로 겉박음한다.

3.4.7 앞요크선 아래에 6cm폭의 아치형 날개를 달고 꼭지점 부분에 플라스틱 돗트 버튼(13mm)를 부착한다.

3.4.8 밑주머니는 좌․우 양쪽에 사선으로 15cm 길이로 부착하고, 지퍼는 0.5cm 폭으로 보이도록 부착하며, 배색원단으로 양옆에 3mm 폭으로 파이핑 처리한다..

3.4.9 앞면과 뒷면에 휘도400cpl이상의 혼합반사체를 역삼각형 모양으로 도면과 같이 부착하여 소방의 기능을 도모한다.

3.4.6 안감은 통풍성있게 망사로 사용하며 소매둘레 안쪽에는 몸판원단으로 3cm 폭의 미까에시를 넣어 봉제한다.

3.4.7 뒤 등판 양쪽 절개선에 7㎝×3.5㎝ 크기의 비죠를 달며 플라스틱 돗트버튼(13mm)을 달되 아래짝은 2,5cm간격으로 2개를 부착하여 허리 사이즈를 조절할 수 있도록 한다.

3.4.8 옆선 하단으로부터 25cm 길이로 트고 지퍼(나일론 3호)달고 안쪽에 6cm 폭으로 망사 처리한다.

3.4.9 밑단은 2.5cm 폭으로 접어 박는다.

3.4.10 라벨판은 뒤 등판 안쪽(뒷 깃아래)에 몸판 원단으로 중앙이 8.5cm길이의 반원형이 되도록 도면과 같이 작업한다.

3.4.11 기타 명시되지 않은 사항은 도면 및 견본에 따른다.

3.5 완제품 품질상 제요건

3.5.1 조끼 원단은 길이방향을 반드시 경사방향으로 재단 봉제하여야 한다.

3.5.2 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위단정하여 착용상 지장이 없어야 한다.

3.5.3 사용된 복지는 규격조건에 부합되며 색상이 균일한 것이어야 한다.

3.5.4 재단이 균등하여 이음부분이 꼬이거나 말려서는 안된다.

3.5.5 모든 봉제는 치밀 단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐등 잘못 봉제된 부분이 없어야 한다.

3.5.6 모든 봉제는 미싱 조정을 정확히 맞추어 작업하고 끝맺음은 튼튼하게 작업하여야 한다.

3.5.7 기타 조끼로서 품질조건이 구비되고 품질불량으로 인정된 부분이 보여서는 안된다.

4. 검    사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단의 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요할때에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 샘플링검사를 원칙으로 한다.

4.2.2 검사방법은 납품된 제품중 임으로 1-5%를 랜덤하게 샘플링하여 제반 검사를 실시한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재료 사용에 대한 이상 여부

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치 여부

4.3.3 제품치수에 대한 호수별 규격과 일치여부

5. 포장방법

5.1 포장요령은 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 제품 1매씩을 두께 0.03mm이상의 폴리비닐주머니에 넣어 밀봉한다.

6. 표시방법

6.1 조끼 옆부분에 아세테이트 라벨명찰을 솔기를 접어 봉제한다.

6.2 폴립비닐주머니의 일면에는 품명 및 호수를 표시한다.

6.3 골판지상자 전면에 내용물의 호수 및 수량을 표시한다.

7. 기타사항

7.1 규격중 치수표에 명시된 허용공차는 제품가공상 불가피하고 또는 품질면에 도움이 될 수 있는 의미의 공차를 말한다.

7.2 계약관은 계약전에 소정견본으로 조끼의 형체 및 색상 등을 제시하여야 한다.

7.3 계약자는 생산착수전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품결정 여부를 교정받은 후 작업을 개시하여야 한다.

〈예시〉

의용소방대원 조끼 원단 성능표

※ P 100 원단 경우

시험항목		단 위	규 격	시험방법	비 고
사 용 재 료	상층	%	폴리에스테르 멀티필라멘트사	KS K 0520	* 참고번수(상층) 경 : 75/72DTY 위: 75/72DTY
	하층
			폴리우레탄 필름
조 직			Rip-Stop	육안판정법
밀도	경사	올/5㎝	250이상	KS K 0511
	위사		170이상
중 량		ｇ/㎡	130이하	KS K 0514
인장 강도	경사	N	390이상	KS K 0520
	위사		290이상
치수 변화율	경사	%	±2	KS K 0601
	위사		±2
내 수 도		kg	10이상	KS K 0592	고수압법
투 습 도		ｇ/㎡/24hr	25,000이상	KS K 0594	초산칼륨법
접착강도		ｇ/5㎝	1,000이상	KS K 0533
블 로 킹		급	3이상	KS K 0760
발 수 도		급	4이상	KS K 0590
P.H		-	5.5～8.5	KS K 0255
일광견뢰도		급	4이상	KS K 0700
땀 견뢰도	변	급	4이상	KS K 0715
	오		4이상
세 탁 견뢰도	변	급	4이상	KS K 0430 (A-1)
	오		4이상
마 찰 견뢰도	변	급	4이상	KS K 0650
	습		3이상

항 목		단위	규 격	시험방법	비 고
내수도	십자 봉제선 방수 테이프 제시상태	kg	8이상	KS K 0592	세탁조건 : KS K 0465 (Ⅰ,Ⅱ,B)
	십자 봉제선 방수 테이프 세탁5회 후		8이상

단, 봉제선 십자 방수 테이프 내수도 측정은 다음과 같다.

- 시료 시편 조건 : 가로 9인치 × 세로 9인치 이상 원단을 가로세로 중심으로

십자로 봉제한 후 내수도를 측정한다.

의용소방대원 조끼

Ⅵ-4. 방한복 규격서

1. 적용범위

이 규격은 의용소방대원 방한복에 대하여 규정한다.

2. 종    류

의용소방대원 방한복

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	비 고
주재료	원 단	겉감몸판용 겉감배색용	원단성능표에 의함	진곤색 형광녹색
보조재료	페딩(솜)	앞판,등판받침용 소매용	4온스/㎡ 3온스/㎡	견본참조
	안 감	앞판,등판,소매용	폴리 100% 테피터	견본참조
	니들펀치	카우스깃,바람막이,주머니뚜껑	1.5온스/㎡	견본참조
	지 퍼	앞채움용	나일론 5호	견본참조
	지 퍼	깃뒷면 모자용	나일론 3호	견본참조
	P/C 심지	안섭,비조,견장,안주머니입술,뚜껑,앞깃	시중고급품	견본참조
	재 봉 사	봉제용	S/P 또는 P/C 60s/3	겉감과 조화되는 색
	고무밴드	손목 졸임용	폭 5cm	견본참조
	반사원단	가슴,등판, 소매용	휘도400cpl이상	관측각/입사각 -0.2°/-4°일때(회색)
	호수라벨	호수표시용	견본참조
	마 크	방한복등의 표지장	〃
	벨 크 로	앞마이카우스,견장,주머니용	〃
	프 린 트	의소대 VOLUNTEER FIRE	〃

3.2 제품치수는 다음표와 같아야 한다.

<외 피>                                                   (단위 : cm)

구 분	S	M	L	XL	XXL	XXXL
어깨넓이	47	49	51	53	55	57
소매길이	57.5	59	60.5	62	63.5	65
가슴둘레	115	120	125	130	135	140
상 의 장	76	78	80	82	84	86
소매부리	29.5	30	30.5	31	31.5	32
밑단둘레	113	118	123	128	133	138

*허용공차 : 50cm이상 ±1.0cm

50cm미만 ±0.5cm

10cm이하 ±0.2cm

<내 피>                                                   (단위 : cm)

구 분	S	M	L	XL	XXL	XXXL
어깨넓이	46	48	50	52	54	56
소매길이	53	54.5	56	57.5	59	60.5
가슴둘레	109	114	119	124	129	134
상 의 장	61	63	65	67	69	71
소매둘레	28.5	29	29.5	30	30.5	31
밑단둘레	107	112	117	122	127	132

*허용공차 : 50cm이상 ±1.0cm

50cm미만 ±0.5cm

10cm이하 ±0.2cm

3.3 주요봉제

3.3.1 봉제땀수는 1cm간에 4땀이상으로 한다.

3.3.2 모든 봉제 시접은 1cm이상으로 작업한다.

3.3.3 오버롴 조시는 촘촘히 작업하여야 한다.

3.3.4 각 부위 봉합은 윗실,밑실의 당겨짐,줄어짐이 없어야 한다.

3.3.5 땀의 띔, 땀의 터짐이 없어야 하고 봉제선 굽음, 봉제선 이음, 봉제선벗어남이 눈에 띄지 않아야 한다.

3.3.6 봉제 끝맺음은 3회이상 튼튼히 봉제하여야 한다.

3.3.7 주름 및 늘림봉제의 배분을 적정하게 하여야 한다.

3.3.8 벨크로테이프 위치를 정상으로 하며 착용에 충분히 견딜수 있게 견고히 달아야 한다.

3.3.9 지퍼는 슬라이더가 유연하게 상,하로 움직이고 지퍼테이프는 원단색상  과 동일하여야 하며 봉제시 봉제선이 휘지 않고 봉제주름이 없어야 한다.

3.3.10 뒷몸판 반사테이프 하단 4cm밑에 28.5cm×8cm 크기의 은색 반사체 “의소대ꡓ표시를 고딕체로 프린트하고, 의소대표시글자 2cm밑에 28.5cm×6cm 크기의 은색 반사체ꡒVOLUNTEER FIREꡓ표시를 고딕체로 프린트하여야 하며, 착용자의 앞가슴 좌측 반사테이프 하단 1㎝ 중앙에 가슴표장 와펜을 오버록 고정하고, 우측 반사테이프 하단 1㎝ 중앙에 직위표와펜을 오버록고정하고, 좌측 어깨 이음선 중앙 6㎝ 하단에 소매표장 와펜을 오버록 고정한다.

3.3.13 기타 명시되지 않은 사항은 도면 및 견본에 따른다.