3.4. 세부봉제

구 분	기 준
깃	1.길이,폭 및 형태가 좌․우 균등하고 깃과 깃선의 치수균형이 맞아야 한다. 2. 넓이는 8cm로 하고 깃끝까지 지퍼를 부착하여 보온효과를 내도록한다. 3.깃 뒷면의 배색넓이는 6.5cm로 한다.
소 매	1.소매부리는 도면과 같이 반사체 원단으로된 비죠를 덧붙이고 아래에 벨크로 테이프를 부착하여 조일 수 있게 한다.
앞 판	1.앞판에는 6.5cm 넓이의 바람막이(카라끝에서 1cm 내려온 곳부터)를 만들어 부착하고 2cm x 6cm 크기의 벨크로 5개를 상․하로 간격을 두어 단다.
주머니달 기	1.몸통주머니는 좌․우 양쪽 후레쉬 밑에 17cm 크기로 부착하며 3mm 나일론 지퍼를 달아준다.(위치는 도면참조) 2.가슴 주머니는 우측가슴 반사체 테이프 3cm 아래 길이 15cm의 지퍼를 부착한다. 3.가슴주머니 지퍼 아래 13mm의 은색 아일렛을 부착한다. 4.안주머니는 착용시 왼쪽 안섭에 세로로 하며 외 입술 모양으로 15cm x 1.5cm 크기로 제작한다.(입술 안쪽으로 3mm나일론 지퍼를 달아준다) 5.소매 주머니는 좌측 어깨이음선 15cm아래에 외입술 포켓으로 11cm x 1.5cm 크기로 제작하고, 입술안으로 배색과 동일한 색상의 지퍼 (나일론 3호)를 부착한다.(포켓중심은 소매 중심선에서 약간 앞쪽으로)
겉박음	1.어깨, 포켓, 바람막이에는 6mm 넓이로 스티치 한다.
외 피	1.몸판․소매 전체에 안감(Polyester 100%) 으로만 처리한다.
내 피	1.몸판 바깥쪽은 파카 몸판원단과 동일한 원단으로 하고, 안쪽에는 동일 한 색상의 폴라플리스를 사용한다.(3온스패딩) 2.소매 안팎에 안감으로 보온용 페딩솜 3온스를 넣고 겨드랑이선과 소매끝에 내피 고정단추(10mm)를 단다. 3.앞채움용 지퍼로 나일론3호 곤색으로 부착한다. (카라끝에서 밑단 1cm 위까지) 4. 뒤 등판 윗쪽에 내피 고정용 고리를 7cm x 2cm크기로 부착한다.
모 자 달 기	1.깃 뒷쪽에 제원단과 폴라플리스 두겹으로 만들고 탈부착 가능하도록 지퍼처리 한다.
반사체 달기	1.앞가슴, 소매 및 등판에 폭 2.5cm,휘도400cpl이상의 혼합반사체를 붙인다.
기 타	1.기타 명시 되지 않은 사항은 도면을 참조한다.

3.5 완제품 품질상 제요건

3.5.1 방한복 원단은 길이방향을 반드시 경사방향으로 재단 봉제하여야 한다.

3.5.2 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위단정하여 착용상 지장이 없어야 한다.

3.5.3 사용된 복지는 규격조건에 부합되며 색상이 균일한 것이어야 한다.

3.5.4 재단이 균등하여 이음부분이 꼬이거나 말려서는 안된다.

3.5.5 모든 봉제는 치밀 단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐등 잘못 봉제된 부분이 없어야 한다.

3.5.6 송곳표시는 사용하지 않는다.

3.5.7 봉합위치 재단표시는 잘지워지는것을 사용하고 재단표시에 의한 더러움이 없어야 한다.

3.5.8 기타 방한복으로서 품질조건이 구비되고 품질불량으로 인정된 부분이 보여서는 안된다.

4. 검    사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단의 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요할때에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품품검사는 샘플링검사를 원칙으로 한다.

4.2.2 검사방법은 납품된 제품중 임으로 1-5%를 랜덤하게 샘플링하여 제반 검사를 실시한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재료 사용에 대한 이상 여부

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치여부

4.3.3 제품치수에 대한 호수별 규격과 일치여부

5. 포장방법

5.1 포장요령은 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 제품 1매씩을 두께 0.03mm이상의 폴리비닐주머니에 넣어 밀봉한다.

6. 표시방법

6.1 방한복 옆부분에 아세테이트 라벨명찰을 솔기를 접어 봉제한다.

6.2 폴리비닐주머니의 일면에는 품명 및 호수를 표시한다.

6.3 골판지상자 전면에 내용물의 호수 및 수량을 표시한다.

7. 기타사항

7.1 규격중 치수표에 명시된 허용공차는 제품가공상 불가피하거나 또는 품질면에 도움이 될 수 있는 의미의 공차를 말한다.

7.2 계약관은 계약전에 소정견본으로 방한복의 형체 및 색상 등을 제시하여야 한다.

7.3 계약자는 생산착수전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품결정 여부를 교정받은 후 작업을 개시하여야 한다.

〈예시〉

의용소방대원 방한복 원단 성능표

※ P 100원단 경우

시험항목		단 위	규 격	시험방법	비 고
사 용 재 료	상층	%	폴리에스테르 멀티필라멘트사	KS K 0520	* 참고번수(상층) 상의 경 : 75/72DTY 위: 75/72DTY
	중간층		폴리우레탄필름
	하층		폴리에스테르 인터락
조 직			RIP-STOP	육안판정법
밀도	경사	올/5㎝	250이상	KS K 0511
	위사		170이상
중 량		ｇ/㎡	275이하	KS K 0514
인장 강도	경사	N	700이상	KS K 0520
	위사		320이상
치수 변화율	경사	%	±2	KS K 0601
	위사		±2
내 수 도		kg	10이상	KS K 0592	고수압법
투 습 도		ｇ/㎡/24hr	12,000이상	KS K 0594	초산칼륨법
접착강도		ｇ/5㎝	1,000이상	KS K 0531
블 로 킹		급	3이상	KS K 0760
발 수 도		급	4이상	KS K 0590
P.H		-	5.5～8.5	KS K 0255
일광견뢰도		급	4이상	KS K 0700
땀 견뢰도	변	급	4이상	KS K 0715
	오		4이상
세 탁 견뢰도	변	급	4이상	KS K 0430 (A-1)
	오		4이상
마 찰 견뢰도	변	급	4이상	KS K 0650
	습		3이상

항 목		단위	규 격	시험방법	비 고
내수도	십자 봉제선 방수 테이프 제시상태	kg	8이상	KS K 0592	세탁조건 : KS K 0465 (Ⅰ,Ⅱ,B)
	십자 봉제선 방수 테이프 세탁5회 후		8이상

단, 봉제선 십자 방수 테이프 내수도 측정은 다음과 같다.

- 시료 시편 조건 : 가로 9인치 × 세로 9인치 이상 원단을 가로세로 중심으로

십자로 봉제한 후 내수도를 측정한다.

의용소방대원 방한복

의용소방대원 방한복

Ⅵ-5. 남자정모 규격서

1. 적용범위

이 규격은 의용소방대원 정모에 대하여 규정한다.

2. 종    류

의용소방대원 정모

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

품 명	용 도	규 격	비 고
복 지	겉감용	하정복원단과 같은재질	청회색
주 름 테	동테싸게용	주름테규격
수 챙	직급표시용	검정멜톤지	도면참조
	(지대장 이상)	금색모루수
금철턱끈	앞장식용	황동판 0.4mm	금도금무광
포리에스테르	테속심용	견본참조
연 결 쇠	연결쇠	견본참조
검정레쟈	땀받이용	견본참조
반투명비닐	천정기름받이용	견본참조
광 목	합포 및 이음선치기용	견본참조
화 섬 지	땀받이 보완용	견본참조
망 사 지	통풍용	견본참조
귀 단 추	턱끈매듭용	견본참조
앞 받 침	앞세움용	견본참조
봉 사	보엦용	견본참조
면 능 직	테밑둘레용	견본참조
태 피 터	안감용	견본참조
비닐호수	천정둘레용	견본참조
동 테 철	형태유지용	견본참조
레 쟈	동테철싸개용	견본참조
모 장	표식용	황동판 24K 금도금

3.2 제품치수는 다음과 같아야 한다.

(단위 : cm)

호수	머리둘레	천정		변둘레			수챙		턱끈 (폭)	머리띠 (자바라) (폭)
		길이	넓이	앞	옆	뒤	앞선길이	길이
1	61.0	28	27	6	5	5	36	5.5	1.2	4.0
2	60.3	28	27	6	5	5	36	5.5	1.2	4.0
3	59.7	27.7	26.7	6	5	5	36	5.5	1.2	4.0
4	59.1	27.7	26.7	6	5	5	36	5.5	1.2	4.0
5	58.4	27.4	26.4	6	5	5	36	5.5	1.2	4.0
6	57.8	27.4	26.4	6	5	5	36	5.5	1.2	4.0
7	57.2	27.1	26.1	6	5	5	36	5.5	1.2	4.0
8	56.5	27.1	26.1	6	5	5	36	5.5	1.2	4.0
9	55.9	26.8	25.8	6	5	5	36	5.5	1.2	4.0
10	55.3	26.8	25.8	6	5	5	36	5.5	1.2	4.0
11	54.6	26.5	25.5	6	5	5	36	5.5	1.2	4.0
12	54.0	26.5	25.5	6	5	5	36	5.5	1.2	4.0

*허용공차 : ±0.2cm

3.3 제조

3.3.1 정모 겉감원단은 이색지를 사용할 수 없다.

3.3.2 챙 표면은 두께1mm의 흑색비닐을 사용하고 중간 화이버원지를 한겹넣고 뒷면은 녹색비닐 레쟈를 부착하고 앞면을 비닐로 싸서 봉제한다.

3.3.3 정모는 완전부착식으로 봉합한다.

3.3.4 정모 카바의 봉제는 2.5mm간 10땀이상으로 한다.

3.3.5 자바라는 동테표면에 오게 하고 모자띠 테이프의 이음선을 후미에 오게 한다.

3.3.6 챙 앞심은 모표를 중심으로 옆귀단추 부분까지 소정의 봉제를 한다.

3.3.7 땀받이의 폭은 4.5cm로 하고 2.5cm간 6땀이상으로 하며 전면에  폭 2cm 넓이의 화섬지를 덧댄다.

3.3.8 모자중심선을 기준으로 뒷변은 겉감과 유사한 색상의 망사직으로 한다.

3.3.9 천정비닐호수는 정모 크기에 따라 천정표면이 곡선화되도록 하고 이음선은 비닐호수를 사용한다.

3.3.10 동테 상단 부위에 원형유지를 위하여 일정 넓이의 철심을 보강하고   레쟈로 봉합한다.

3.3.11 테아래 싸게는 면능직으로 자바와 연결 봉제하여 테에 봉합한다.

3.3.12 천정둘레에 광목으로 선치기 한다.

3.3.13 본 규격에 명시되지 않은 사항은 견본 및 도면, 일반봉제 요령에 의   한다.

3.4 기타사항

3.4.1 정모는 비닐카바를 포함한다.

3.4.2 상단 중앙에 구멍을 내어 견본과 동일한 모자표장(정장)을 부착한다.

4. 검    사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단 및 원부자재 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요시 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 샘플링검사를 원칙으로 한다.

4.2.2 검사방법은 납품된 제품된 임의로 1～5%를 램덤하게 샘플링하여 제반검사를 실시한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재로 사용에 대한 사용 여부

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치 여부

4.3.3 제품호수에 대한 규격과 일치 여부

5. 포장 및 표시

5.1 포장방법

5.1.1 포장은 완제품 1개씩를 비닐주머니에 넣어 밀봉한다.

5.1.2 포장요령은 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 표시방법

5.2.1 제품 천정 반투명 비닐속에 라벨표시를 한다.

5.2.2 골판지상자 표시요령은 수요부처의 요구에 따른다.

6. 기타사항

6.1 규격중 치수표에 명시된 허용공차는 제품가공상 불가피하거나 또는 품질면에 도움이 될 수 있는 의미의 공차를 말한다.

6.2 계약관은 계약전에 소정견본으로 정모의 형체 및 색상등을 제시하여야 한다.

6.3 계약자는 생산 착수전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품결정 여부를 교정받은 후 작업을 개시하여야 한다.

남자 의용소방대원 정모

모자차양 (의용소방대장이상)

모자차양 (지대장,부대장)

금선 턱끈

Ⅵ-6. 여자정모 규격서

1. 적용범위

이 규격은 여자 의용소방대원 정모에 대하여 규정한다.

2. 종    류

여자 의용소방대원 정모

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	비 고
주 재 료	복 지	겉감용	하정복원단과 같은 재질	청회색
보조재료	수 폰 지	속심용	견본참조
	원 지	속심용	견본참조
	투명비니루	천정땀받이용	견본참조
	화 섬 지	땀받이용	견본참조
	귀 단 추	턱끈매듭용	남자용과 동일	견본참조
	금철턱끈	앞장식용	견본참조
	챙	표지용	지대장이상-금속판
	챙 심	겉감	견본참조
	망 사	속실용	견본참조
	봉 사	봉제용	견본참조
	광 목	천정테이프	흑색광목

3.2 제품치수는 다음과 같아야 한다.

(단위 : cm)

호수	머리둘레	천정		변둘레		챙		턱끈 (폭)	머리띠 (자바라) (폭)
		길이	넓이	앞	7	앞	길이
1	61.0	19	18	8	7	6.5	5.5	3.5	3.5
2	60.3	19	18	8	7	6.5	5.5	3.5	3.5
3	59.7	18.5	17.5	8	7	6.5	5.5	3.5	3.5
4	59.1	18.5	17.5	8	7	6.5	5.5	3.5	3.5
5	58.4	18	17	8	7	6.5	5.5	3.5	3.5
6	57.8	18	17	8	7	6.5	5.5	3.5	3.5
7	57.2	17.5	16.5	8	7	6.5	5.5	3.5	3.5
8	56.5	17.5	16.5	8	7	6.5	5.5	3.5	3.5
9	55.9	17	16	8	7	6.5	5.5	3.5	3.5
10	55.2	17	16	8	7	6.5	5.5	3.5	3.5
11	54.6	16.5	15.5	8	7	6.5	5.5	3.5	3.5
12	54.0	16.5	15.5	8	7	6.5	5.5	3.5	3.5
13	53.3	16	15	8	7	6.5	5.5	3.5	3.5

*허용공차 : ±0.2cm

3.3 제조

3.3.1 재단은 경,위사 방향을 맞추어 재단한다.

3.3.2 형지 설정은 견본에 의한다.

3.3.3 봉제 땀수 2.5cm간 10땀이상으로 한다.

3.3.4 박이 시작과 끝맺음에는 3회이상 눌러 박는다.

3.3.5 모자안 망사심은 원형을 유지하도록 고루 봉제한다.

3.3.6 땀받이는 머리둘레 솔기가 갖추어지게 돌려 박는다.

3.3.7 본 규격에 명시되지 않은 사항은 견본 및 도면, 일반봉제 요령에 의한다.

3.4 기타사항

3.4.1 상단 중앙에 구멍을 내어 견본과 동일한 모자표장(정장)을 부착한다.

4. 검    사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단 및 원부자재 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요시 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 전수검사를 원칙으로 한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재로 사용에 대한 사용 여부

4.3.2 기술적인면에 대한 규격서와 일치 여부

4.3.3 제품호수에 대한 규격과 일치 여부

5. 포장 및 표시

5.1 포장방법

5.1.1 포장은 완제품 1개씩를 비닐주머니에 넣어 밀봉한다.

5.1.2 포장요령은 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 표시방법

5.2.1 정모 천정 명함판 안에 치수표시를 한다.

5.2.2 골판지상자 표시요령은 수요부처의 요구에 따른다.

6. 기타사항

6.1 규격중 치수표에 명시된 허용공차는 제품가공상 불가피하거나 또는 품질면에 도움이 될 수 있는 의미의 공차를 말한다.

6.2 계약관은 계약전에 소정견본으로 정모의 형체 및 색상등을 제시하여야 한다.

6.3 계약자는 생산 착수전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품결정 여부를 교정받은 후 작업을 개시하여야 한다.

여자 의용소방대원 정모

Ⅵ-7. 기동모 규격서

1. 적용범위

이 규격은 의용소방대원 기동모에 대하여 규정한다.

2. 종    류

소방공무원 기동모

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	비 고
주 재 료	복 지	겉감용	하기동복 바지원단	짙은청회색
보조재료	면 20수 트윌지	땀받이, 이음선치기	견본참조
	망 사	안감용	〃
	폴리에틸렌원지	챙심	〃
	부 직 포	땀받이심지	〃
	모 장	표식용	〃
	니들펀치	앞심용	〃
	10수 P/C	앞심,안감용	〃	고밀도
	뒷 고 리	크기조절용	〃	금속장식 (검정색)
	봉 사	봉제용	〃

3.2 제품치수는 다음과 같아야 한다.

(단위 : cm)

호수	머리둘레	앞높이	챙넓이	챙길이	내대길이	뒷길이
특대	61.0	7.5	20	8	3.2	10
대	59.7	7.5	20	8	3.2	10
중	57.2	7.5	20	8	3.2	10
소	55.9	7.5	20	8	3.2	10

*허용공차 : ±0.2cm

3.3 제조

3.3.1 원단은 이색지를 사용할 수 없다.

3.3.2 안감은 전면에 10수 P/C(고밀도)를 사용하고 나머지 부분은 망사지로 한다.

3.3.3 전면에 니들펀치를 접착하여 모자앞면이 세워지도록 한다.

3.3.4 천정부분에 통기용 구멍 4개를 내고 재봉기로 돌려 박는다.

3.3.5 안감과 겉감이음선 봉합부분에 안으로 검정화섬지를 덧대어 앞부분 및 뒷부분 모두 2본침으로 선치기 한다.

3.3.6 챙은 주머니식으로 하며 챙 끝에서 20mm 간격을 두고 5mm 간격으로 2선을 누빈다.

3.3.7 모자표장은 전면 상단 중앙에서 20mm 아래에 모자표장(약장) 상단이 오도록 견본과 동일하게 자수처리 한다.

3.3.8 호수 표시는 뒷면 내부에 별도 라벨을 부착한다.

3.3.9 봉제땀수는 25mm간 8땀이상으로 하고 챙 누빔땀수는 4땀이상으로 한다.

3.3.10 기타 명시되지 않은 사항은 견본, 도면 및 일반 봉제요령에 의한다.

4. 검    사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단 및 원부자재 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요시 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 샘플링검사를 원칙으로 한다.

4.2.2 검사방법은 납품된 제품중 임의로 1～5%를 랜덤하게 샘플링하여 제반 검사를 실시한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재로 사용에 대한 사용 여부

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치 여부

4.3.3 제품호수에 대한 규격과 일치 여부

5. 포장 및 표시

5.1 포장방법

5.1.1 포장은 호수별로 50개를 1속으로 하여 비닐 폴리팩을 넣어 포장한다..

5.1.2 포장요령은 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 표시방법

5.2.1 골판지상자 표시 요령은 수요부처의 요구에 따른다.

6. 기타사항

6.1 규격중 치수표에 명시된 허용공차는 제품가공상 불가피하거나 또는 품질면에 도움이 될 수 있는 의미의 공차를 말한다.

6.2 계약관은 계약전에 소정견본으로 근무모의 형체 및 색상등을 제시하여야 한다.

6.3 계약자는 생산착수전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품결정 여부를 교정

받은 후 작업을 개시하여야 한다.

의용소방대원 기동모

Ⅵ-8. 넥타이 규격서

1. 적용범위

이 규격은 의용소방대원 정복넥타이에 대하여 규정한다.

2. 종    류

2.1 정복 넥타이

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	비 고
주 재 료	폴리에스테르 100%	정복 넥타이용	견본참조	진회색선(폭5mm)과 연분홍선(폭6mm)으로 교차하면서 스트라이프 처리
보조재료	재 봉 사	봉제용	60s/3 나이론사	겉감과 조화되는 색
	심지 1,2	심지용	견본참조	폴리에스테르
	안 감	안감용	견본참조	폴리에스테르
	라 벨	부착용	견본참조
	품질표시	부속용	견본참조
	지퍼몰드세트	넥타이용	견본참조	사출몰드,지퍼, 잠금장치,너트

3.2 제품치수

3.2.1 넥타이 치수 (허용공차 ± 10%)

구 분		넓은폭	좁은폭	매듭하단부터 대검끝까지	비 고
대	남	9.5cm	5cm	48cm
	여	7.0cm	3cm	36cm
중 (표준)	남	9.5cm	5cm	45cm
	여	7.0cm	3cm	35cm
소	남	9.5cm	5cm	42cm
	여	7.0cm	3cm	34cm

3.2.1.1 지퍼의 치수 (± 10%)

총길이	지퍼의 폭	목싸게에 들어가는 부분	소검에 들어가는 부분
42cm	2.3cm	12cm	1cm

3.3 재단 및 봉제요령

3.3.1 겉감과 심지의 재단은 정바이어스로 하여야 한다.

3.3.2 심지는 넥타이 중심에 똑바로 넣어야 한다.

3.3.3 넥타이 겉감의 이음개소는 2개소로 하며 이음부분에 시작은 넓은 폭에서 70cm이후에 이음부분을 봉제한다.

3.3.4 봉제땀수는 2.5cm간에 8땀이상으로 한다.

3.3.5 시접은 1cm이상으로 한다.

3.3.6 넥타이는 지퍼식으로 하되 지퍼는 견본과 동일하게 봉제하여야 한다.

3.3.7 넥타이에 매듭봉은 견고하게 조립하며 뒷면은 고정봉합하고 지퍼에 랍빠와 소검은 미싱으로 봉합한다.

3.3.8 넥타이에 소검꼬리는 겉감과 일치하여야 하며, 정리가공 봉합후 다림질은 앞뒷면을 다리미로 정형한다.

3.3.9 기타 본 규격에 명시되지 않은 사항은 견본 및 도면, 일반관례에 따른다.

3.4 완제품 품질상 제조건

3.4.1 넥타이에 대검부분은 반듯이 바이어스로 재단 봉제 하여야 한다.

3.4.2 위 각 조건에 부합될 수 있는 제품으로 착용상 지장이 없어야 한다.

3.4.3 봉제는 치밀 단정하고, 봉사는 단절.풀어짐등 오봉된 부분이 없어야 한다.

3.4.4 재단된 겉감은 규격 조건에 부합되며 색상이 균일한 것이어야 한다.

3.4.5 넥타이 지퍼에는 잠금장치가 구비되어 착용시 흘러내림이 없어야 한다.

3.4.6 기타 넥타이로서 품질조건이 구비되고 품위 불량으로 인정되는 부분이 발생되어서는 안된다.

4. 검    사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단 및 원부자재 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요시 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 샘플링검사를 원칙으로 한다.

4.2.2 넥타이 검사방법은 납품된 제품중 임의로 1～5%를 랜덤하게 샘플링하여 제반 검사를 실시한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재로 사용에 대한 일치 여부

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치 여부

5. 포장 및 표시

5.1 포장방법

5.1.1 포장요령은 제품에 구김이 가지 않도록 포장한다.

5.1.2 넥타이는 1매를 폴리에칠렌백에 넣어 포장한다.

6. 기타사항

6.1 계약관은 계약전에 소정견본으로 넥타이의 형체 및 색상등을 제시하여야 한다.

6.2 계약자는 생산착수전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품결정 여부를 교정받은 후 작업을 개시하여야 한다.

의용소방대원 넥타이

Ⅵ-9. 요대 규격서

1. 적용범위

이 규격은 의용소방대원 요대에 대하여 규정한다.

2. 종    류

2.1 정복 및 기동복 요대

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	비 고
주 재 료	가 죽	정복 및 기동복용 요대	견본참조	검정색우피
보조재료	재봉사	봉제용	견본참조
	버 클	채움용	견본참조	검정색 에폭바탕에 금색테두리,금색모자표장
	레 자	속심지	견본참조

3.2 제품치수

3.2.1 허리띠는 폭 3cm, 길이 110cm정도로 하되, 여자용은 개인의 허리에 맞게 조정할 수 있다.

3.2.2 버클은 견본에 의한다.

3.3 재단 및 봉제요령

3.3.1 재단 및 제조요령은 견본 및 도면, 일반제조관례에 의한다.

3.4 완제품 품질상 제조건

3.4.1 위 각 조건에 부합될 수 있는 제품으로 착용상 지장이 없어야 한다..

3.4.2 제조는 치밀 단정하고, 봉사는 단절, 풀어짐등 오봉된 부분이 없어야 한다.

3.4.3 버클은 견고하고 튼튼하여야 한다.

3.4.4 기타 요대로서 품질조건이 구비되고 품위 불량으로 인정되는 부분이 발생되어서는 안된다.

4. 검    사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단 및 원부자재 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요시 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 샘플링검사를 원칙으로 한다.

4.2.2 검사방법은 납품된 제품중 임의로 1～5%를 랜덤하게 샘플링하여 제반 검사를 실시한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재로 사용에 대한 사용 여부

4.3.2 기술적인면에 대한 규격서와 일치 여부

5. 포장 및 표시

5.1 제품 10개를 1속으로 2번 접어서 묶은 다음 20속씩을 골판지상자에 넣고 포장한다.

의용소방대원 요대

【별표 7】

기타제복(제19조제3항관련)

구 분	형 상	제 식	재질 및 색상
T 셔 츠		1.깃은 폴로형 T셔츠 형 식으로 한다. 2.흉부좌측에 겉붙임 주 머니를 단다. 3.밑단은 편직 처리한다.	1. 재질 -흡한속건(Cool) 기능의 폴리에 스테르 재질 2. 색상 -기동복상의 색 상과 동일 (옅은 청회색)
우의		1. 오버코트형태로 한다. 2. 겉감 및 배색,반사테 이프의 형태는 방한복 에 준하여 제작한다 3. 두건은 코트깃에 스냅 으로 탈부착할 수 있도록 한다. 4. 허리부분에 벨트고리 를 단다. 6. 양쪽주머니는 사선모 양으로 안쪽으로 들어 가 뚜껑이 덮을 수 있 도록 한다. 8. 몸판 어깨부분과 소매 내피를 망사처리한다.	1. 재질 -방수,투습기능 의 폴리에스테 르 재질 2. 색상 -방한복 동일 (몸판-진곤색 배색-형광녹색)
운동복		1. 상의 깃은 나비깃으로 한다. 2. 지퍼는 깃끝까지 달아 야한다. 3. 하의 허리단에는 고무 밴드를 넣고 보조용 면끈을 넣는다.	1. 재질 -시중 일반재질 2. 색상 -지방자치단체 자체 결정

【별표 8】

의용소방대원복제지급품목표(제19조제6항관련)

종 류			수 량	사용기간	지급대상	비 고
제복	정 복	동복	1	3	지역대장 이상
		하복	1	3	지역대장 이상
	기동복	동복	1	2	전 의용소방대원	-신규대원은 임용후 3개월이내에 지급
		하복	1	2	전 의용소방대원
	조 끼		1	2	전 의용소방대원
	방한복		1	3	전 의용소방대원
모자	정 모		1	3	지역대장 이상
	기동모		1	2	전 의용소방대원	-신규대원은 임용후 3개월이내에 지급
단 화			1	2	전 의용소방대원
기동화			1	3	전 의용소방대원

【별표 9】

신 체 장 애 등 급 표(제28조제2항관련)

등 급	신 체 장 애
1	1. 두눈의 교정시력이 0.02이하인 사람 2. 말하는 기능과 음식물을 씹는 기능을 완전․영구히 잃은 사람 3. 신경계통의 기능 또는 정신에 뚜렷한 장애가 남아 수시로 간 호를 받아야 하는 사람 4. 흉복부․장기에 뚜렷한 장애가 남아 수시로 간호를 받아야 하 는 사람 5. 두팔을 손목관절이상에서 잃은 사람 6. 두다리를 발목관절이상에서 잃은 사람
2	1. 두눈의 교정시력이 0.06이하인 사람 2. 말하는 기능과 음식물을 씹는 기능에 뚜렷한 장애가 남은 사람 3. 신경계통의 기능 또는 정신에 뚜렷한 장애가 남아 일생동안 노무에 종사하지 못하게 된 사람 4. 흉복부․장기의 기능에 뚜렷한 장애가 남아 일생동안 노무에 종사하지 못하게 된 사람 5. 두귀의 청력을 완전히 잃은 사람 6. 한팔을 팔굽관절 이상에서 잃은 사람 7. 한다리를 무릎관절이상에서 잃은 사람 8. 두손의 손가락을 완전․영구히 사용하지 못하게 된 사람 9. 두발을 발목발바닥뼈관절이상에서 잃은 사람
3	1. 두눈의 교정시력이 0.1이하인 사람 2. 말하는 기능 또는 음식물을 씹는 기능에 뚜렷한 장애가 남은 사람 3. 두귀의 청력이 귀에 대고 말하지 아니하고서는 큰 말소리를 알아듣지 못하는 사람 4. 신경계통의 기능 또는 정신에 뚜렷한 장애가 남아 특별히 손 쉬운 노무 외에는 종사하지 못하게 된 사람 5. 흉복부․장기의 기능에 뚜렷한 장애가 남아 특별히 손쉬운 노 무외에는 종사하지 못하게 된 사람

등 급	신 체 장 애
3	6. 한팔을 손목관절이상에서 잃은 사람 7. 한팔의 3대관절중의 2개 관절이 못쓰게 된 사람 8. 한팔을 완전․영구히 사용하지 못하게 된 사람 9. 한다리를 발목관절이상에서 잃은 사람 10. 한다리의 3대관절중의 2개 관절이 못쓰게 된 사람 11. 한다리를 완전․영구히 사용하지 못하게 된 사람 12. 척추에 뚜렷한 기형이나 운동장애가 남은 사람
4	1. 한눈이 실명(맹․광각상실)되거나 또는 다른 눈의 교정시력이 0.6이하인 사람 2. 두귀의 청력이 40㎝이상의 거리에서 보통의 말소리를 알아듣 지 못하는 사람 3. 신경계통의 기능 또는 정신에 뚜렷한 장애가 남아 손쉬운 노 무외에는 종사하지 못하게 된 사람 4. 흉복부․장기의 기능에 뚜렷한 장애가 남아 손쉬운 노무 외에 는 종사하지 못하게 된 사람 5. 한손의 엄지손가락을 포함하여 2개 이상의 손가락을 잃은 사람 6. 한손의 엄지손가락과 둘째손가락이 못쓰게 된 사람 또는 엄지 손가락이나 둘째손가락을 포함하여 세손가락이상의 손가락이 못쓰게 된 사람 7. 한다리가 5㎝이상 짧아진 사람 8. 한발을 발목발바닥뼈관절이상에서 잃은 사람 9. 한팔에 가관절이 남은 사람 10. 한다리에 가관절이 남은 사람 11. 한발의 5개의 발가락을 모두 잃은 사람 12. 한팔의 3대관절중의 1개 관절이 못쓰게 된 사람 13. 한다리의 3대관절중의 1개 관절이 못쓰게 된 사람 14. 두발의 발가락이 모두 못쓰게 된 사람 15. 외모에 뚜렷한 흉터가 남은 여자 16. 양쪽의 고환을 잃은 사람 17. 비장 또는 한쪽 신장을 잃은 사람

등 급	신 체 장 애
5	1. 한눈의 교정시력이 0.1이하인 사람 2. 두눈에 반맹증, 시야협착 또는 시야이상이 있는 사람 3. 두눈의 눈꺼풀에 뚜렷한 결손 또는 운동장애가 있는 사람 4. 코가 결손되어 그 기능에 뚜렷한 장애가 있는 사람 5. 말하는 기능 또는 음식물을 씹는 기능에 장애가 남은 사람 6. 한귀의 청력이 귀에 대고 말하지 아니하고서는 큰 말소리를 알아듣지 못하는 사람 7. 두귀의 청력이 1m이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣 기 어려운 사람 8. 한손의 둘째손가락을 잃거나 엄지손가락과 둘째손가락외의 두 손가락을 잃은 사람 9. 한손의 엄지손가락이 못쓰게 된 사람, 둘째손가락을 포함하여 두손가락이 못쓰게 된 사람 또는 엄지손가락과 둘째 손가락 외의 세손가락이 못쓰게 된 사람 10. 한발의 엄지발가락 또는 그 외의 네발가락을 잃은 사람 11. 한발의 발가락 모두가 못쓰게 된 사람 12. 한다리가 3㎝이상 짧아진 사람 13. 한팔의 3대관절중의 1개 관절의 기능에 뚜렷한 장애가 남은 사람 14. 한다리의 3대관절중의 1개 관절의 기능에 뚜렷한 장애가 남은 사람 15. 생식기에 뚜렷한 장애가 남은 사람 16. 신경계통의 기능 또는 정신에 장애가 남아 종사할 수 있는 노 무가 상당한 정도로 제한된 사람 17. 흉복부․장기의 기능에 장애가 남아 종사할 수 있는 노무가 상당한 정도로 제한된 사람
6	1. 한눈의 조절기능에 뚜렷한 장애가 있거나 또는 안구의 운동 장애가 남은 사람 2. 한눈의 눈꺼풀에 뚜렷한 결손 또는 운동장애가 남은 사람 3. 한눈의 반맹증․시야협착 또는 시야이상이 남은 사람 4. 한눈의 교정시력이 0.6이하인 사람

등 급	신 체 장 애
6	5. 한귀의 청력이 40㎝이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아 듣지 못하는 사람 6. 척추에 기형이 남은 사람 7. 한손의 셋째손가락 또는 넷째손가락을 잃은 사람 8. 한귀의 귓바퀴의 대부분이 결손된 사람 9. 8개이상의 치아에 대하여 치과보철을 한 사람 10. 한발의 엄지발가락을 포함하여 두발가락이상이 못쓰게 된 사람 11. 흉복부․장기에 장애가 남은 사람 12. 쇄골․흉골․늑골․견갑골 또는 골반뼈에 뚜렷한 기형이 남은 사람 13. 한팔의 3대관절중의 1개 관절의 기능에 장애가 남은 사람 14. 한다리의 3대관절중의 1개 관절의 기능에 장애가 남은 사람 15. 장관골에 기형이 남은 사람 16. 한손의 셋째손가락 또는 넷째손가락이 못쓰게 된 사람 17. 한발의 엄지발가락 또는 그외의 4개의 발가락이 못쓰게 된 사람 18. 국부에 완연한 신경증상이 남은 사람 19. 외모에 뚜렷한 흉터가 남은 남자 20. 외모에 흉터가 남은 여자 21. 기타 제1급 내지 제6급의 각호에 해당하지 아니하는 부상으 로서 14일이상의 입원을 요하는 부상을 당한 사람

신체등급별장애보상

등 급	보 상 금
1 급	사망보상금의 100/100
2 급	사망보상금의 88/100
3 급	사망보상금의 76/100
4 급	사망보상금의 64/100
5 급	사망보상금의 52/100
6 급	사망보상금의 40/100

【별지 제1호 서식】

입 대 원 서 주 소 : 성 명 : (성별) 남․녀 주민등록번호 : 위 본인은 00 시·군 00 의용소방대원으로 복무하고자 입대를 지원합니다. 년 월 일 지 원 자 성 명 ꄫ
	추 천 인	직 성명 ꄫ
0 0 소 방 서 장 귀하 (신문용지 190㎝×268㎝)

【별지 제2호 서식】

신  분  증  명  서

⑤

⑥

( 전  면 )                       ( 후   면 )

① 발급기관의 장 및 직인

② 계  인

③ 사진(5㎝×3.5㎝)

④ 신분증번호

⑤ 소속(○○의용소방대)

⑥ 성  명

⑦ 발급기관명(소방서단위)

⑧ 철  인

※ ④⑤⑥⑦은 흑색 모필로 기재

구 분	내 용	도 형
지 질	신분증의 용지는 백색으로 하고, 지질은 인쇄용지 190g/㎡으로 한다.
제 식	1. 신분증의 크기는 가로 5㎝×세로 7.5㎝로 한다. 2. 후면 사진첨부란 밑 전면에 1.5㎜의 엷은 연두 색 문자로 “대한민국 의용소방”을 중앙부분에 금색으로 의용소방대 “모표”를 인쇄한다. 3. 후면 사진첨부란 밑의 모서리에 녹색으로 “의용 소방”을 인쇄한다.(글씨크기 가로 0.8㎝×세로 5 ㎝×굵기 1㎜) 4. 신분증과 발급대장에 첨부한 사진은 동일한 것 으로 발급日前 6월 이내에 촬영한 것으로서 크기 는 가로 5㎝×세로 3.5㎝로 한다. 5. 신분증은 피․브이․씨 또는 비닐지로 완전 밀 착 포장하여 발급한다.
관 리	1. 신분증의 분실, 오손 및 기재사항의 변동으로 재 발급하고자 할 때에는 그 사유가 발생한 날로 부 터 15일 이내에 재발급 받아야 한다. 2. 의용소방대원이 퇴직하였을 때에는 신분증을 반 납 하여야 한다.

【별지 제3호 서식】

의용소방대원 신분증 발급대장

결 재			발행번호	사진	발행일자	직위	성명	주민등록 번 호	주 소	수령인 (인장)
					회수일자

【별지 제4호 서식】

의용소방대원 경력증명서

인적사항	성 명	한 글		주민등록 번 호
		한 자
	주 소
경력사항	근 무 기 간		근 무 처	소 속		직 책
	부 터	까 지
근무년한	년 월		최 종 직 책

위와 같이 경력을 증명합니다.

년       월       일

○ ○소방서장    (인)

【별지 제5호 서식】

의용소방대원 경력증명 발급대장

발급 번호	발급 일자	소 속	성 명	주 소	생년 월일	재직 기간 (년월)	용 도	박급 부수	취급자 (인)	비고

【별지 제6호 서식】

요 양 보 상 청 구 서

1. 소속(주소)

2. 성명	성별	생년월일	년    월    일

3. 상병명	상병의 부위와 정도

4. 상병의 결과

5. 요양의 내용

6. 소요요양비 내용	합계	원

위의 사실과 상위없음을 증명함

소재지

병원 또는 진료소 명칭

직	성명	(인)

1. 부상 또는 발병년월일	년	월	일

2. 상병명

위의 사실과 상위없음을 증명함

년      월       일

대장	(인)

위와 같이 청구함

년     월      일

청구자 주소

성명	인

0 0 소방서장 귀하

【별지 제7호 서식】

장 애 보 상 청 구 서

1. 소속(주소)

2. 성명	성별	생년월일	년	월	일

3. 상병명

4. 부상 또는 발병년월일	년	월    일

5. 장애의 정도

위의 사실과 상위없음을 증명함

소재지

병원 또는 진료소 명칭

직               성명                 인

1. 장애발생년월일

2. 장애명

3. 청구금액 및 장애등급

위의 사실과 상위없음을 증명함

년     월     일

대장	(인)

위와 같이 청구함

년     월      일

청구자 주소

성명	인

0 0 소방서장 귀하

【별지 제8호 서식】

장 제 보 상 청 구 서

1. 소속(주소)

2. 성명	성별	생년월일	년     월    일

3. 부상 또는 발병년월일	년     월    일

4. 사망년월일

5. 장제보상청구금액

위의 사실과 상위없음을 증명함

년	월	일

대장	인

위와 같이 청구함

년	월	일

청구자 주소 및 사망자와의 관계

성명              인

0 0 소방서장    귀하

※ 1. 유족이 청구할 때에는 호적등본 및 인감증명서를 첨부하여야 한다.

2. 내연관계에 있는 자는 내연관계증명서를 첨부하여야 한다.

3. 장제를 행한 자가 청구할 때에는 장제사실의 증서를 첨부하여야 한다.

【별지 제9호 서식】

유 족 보 상 청 구 서

1. 소속(주소)

2. 성명	성별	생년월일        년     월     일

3. 부상 또는 발병년월일

4. 사망년월일

5. 사망장소

6. 사망경위

7. 유족보상금 청구금액

위와 같이 청구합니다.

년      월	일

청구자주소

사망자와의 관계

성   명	인

위 상위없음을 확인.

년	월     일

대장	인

0 0 소방서장    귀하

※ 1. 사망진단서․유족의 호적등본 및 인감증명서를 첨부한다.

2. 내연관계에 있는 자는 내연관계증명서와 인감증명서를 첨부한다.