대기확산모델을 이용한 광양만권 대기오염물질 거동 특성(발전시설 중심으로)

요약문

AERMOD를 이용하여 광양만권 국가산업단지의 발전시설에서 배출되는 대기오염물질이 주변지역에 미치는 영향을 평가하여 광양만권 대기질 관리를 위한 기초자료를 제공하고자 하였다.

발전시설에서 NOx의 배출농도는 11.6 ppm ∼ 205.8 ppm, SO2는 2.2 ppm ∼ 68.7 ppm 으로 배출허용기준 미만이었다. 배출량은 SO2 보다 NOx이 약 3.4배 많은 것으로 조사되었다.

발전시설 인근 도시지역 대기오염측정망 운영 결과 환경대기 중 NOX의 계절별 평균농도 분포는 0.012 ppm ∼ 0.019 ppm, SO2는 0.005 ppm ∼ 0.007 ppm으로 대기환경기준의 14 % ∼ 32 %이하로 낮게 조사되었다.

AERMOD 모델링 결과 계절별 NOx 예측농도는 0.22 ppb ∼ 4.19 ppb, SO2는 0.06 ppb ∼ 1.02 ppb로 여름철에 가장 높았다. 연중 NOx의 기여율은 3.0 ％ ∼ 11.3 ％이었으며, SO2의 연중 기여율은 0.6 ％ ∼ 4.3 ％로 조사되었다.