양질의 농업용수를 효율적으로 공급하기 위해 도내 농업용수로 사용되고 있는 취수탑이 있는 5개 농업용 저수지를 선정하여 농업용수 공급시기인 5월에서 9월까지의 수질결과에 대한 분석과 취수방식에 대한 개선방안은 다음과 같다.

추동저수지와 삼흥저수지에서 농업용수로 공급되는 수질은 대체적으로 양호한 편이나, 지금의 취수방식에서는 수온이 낮은 20 ℃ 이하의 물이 공급되어 냉해피해가 예상되므로, 취수구 위치를 2 m ∼ 3 m로 조절할 수 있는 수위조절장치가 필요하다.

운주저수지에서 농업용수로 공급되는 수질은 양호하였고, 표면으로부터 2 m ∼ 4 m 에서 취수하여 냉해피해 영향은 적었으나 수체가 저층으로 갈수록 낮아지는 경향을 보여 향후 안정된 양질의 수질을 확보하기 위해서는 수질계측기 설치가 필요하다.

1공 ∼ 4공에서 일정량씩 취수하는 율치저수지와 대동저수지의 경우, 용존산소가 낮은물이 공급되고 있었으며, 특히 율치에서는 수온이 낮은 물의 공급으로 냉해피해가 예상되어 취수구 위치를 2 m ∼ 3 m로 조절하고, 수질을 실시간으로 분석하는 수질계측기와 취수구 높이를 자동으로 조절하는 수위조절장치 설치가 필요하다.

전남지역 농업용수의 취수방식은 취수탑방식이 2 %, 그 외 권양기나 수문방식이 98 %로 대부분이 수온이 낮고 수질이 좋지 않은 저층의 농업용수를 공급하고 있는 실정이므로, 양질의 농업용수를 공급하기 위해서는 계절의 변화 및 수위 변동에 대해 유연성이 좋은 부력식 취수장치의 도입이 필요하다.