전남의 비상급수 수질특성 및 효율적 관리방안

전남지역의 비상급수는 183개소로 이중 음용수로 사용하는 곳은 105개이다. 2011년부터 2015년까지 5년간 음용수로 사용하는 시설의 수질검사 결과를 살펴보면 기준 초과율은 25.0%로 나타났으며, 기준초과 항목 중 세균항목이 80.9%를 차지하였다. 비상급수시설 105개소 중 저수조는 44개소, 자가발전기는 54개소, 소독시설은 5개소가 설치되어있다. 비상급수시설이 설치된지 5년 미만이 2개소, 5년 이상 10년 미만이 4개소, 10년 이상 15년 미만이 20개소, 15년 이상 20년 미만이 42개소, 20년 이상이 37개소로 나타났다.

비상급수시설 담당자의 업무기간은 평균 8.7개월이고 예산은 한 시설당 평균 270만원으로 나타났다. 이는 개방형의 경우 전기세도 부족한 액수이다.

비상급수시설 중 우라늄이 기준초과 된 곳은 없었고, 10 ug/L이상 나타난 곳이 3곳 있었다. 효율적인 비상급수 관리를 위해서는 시설물 보수 및 유지할 수 있는 예산과 담당자에 대한 주기적인 교육이 필요한 것으로 나타났다.