구례 행복마을 한옥의 공기질 특성

본 연구는 지리산을 중심으로 형성된 행복마을 한옥의 공기질 특성과 우수성을 찾아보고자 실내공기질의 충족 여부를 파악하기 위해 폼알데하이드, 부유세균, 이산화탄소, 라돈의 측정과 음이온, 피톤치드(19종)를 분석하였고 대조군으로 양옥 및 아파트와 비교하고 한옥의 공기질에 대한 자료로 제공하기 위해 실시하였다. 한옥에서 폼알데하이드는 18.5 μg/㎥ ∼ 41.6 μg/㎥(실내공기질 유지기준 100 μg/㎥), 총부유세균은 109 CFU/㎥ ∼ 237 CFU/㎥(실내공기질 유지기준 800 CFU/㎥)로 매우 양호한 상태를 보였고, 피로와 스트레스 해소 등에 좋은 것으로 알려진 음이온의 경우는 한옥 바깥 에서 65 개/cc ∼ 806 개/cc인 것과 비교하여 내부에서는 337 개/cc ∼ 2,611 개/cc였다.

5개 지점의 한옥 피톤치드 평균은 3,705 pptv, 아파트 1,639 pptv, 양옥 868 pptv이고 한옥에서는 아파트, 양옥 보다 2.3 ~ 4.3배 정도가 더 높게 나타났다. 19종의 피톤치드 성상 중 α-pinene, β-pinene이 한옥에서는 65%, 양옥과 아파트는 54%, 34.5%로 주종을 이루였다. 연구결과 한옥이 웰빙에 좋은 주거공간임을 알 수 있었다.