□ 지방상수도 정수장

('21. 1월 기준)

시‧군	정수장	상수원	시설용량 (톤/일)	정수형식별(톤/일)					비고 (준공년도)
				계	급속	완속		간이처리
계	78개소		685,520	685,420	611,360	74,110
목포(1)	몽탄	주암호	120,000	120,000	120,000				('87)
여수(5)	둔덕	주암호	112,500	112,500	112,500				('69)
	학용	주암호	42,200	42,200	42,200				('91)
	금오도	두모제	1,000	1,000		1,000			('03)
	거문도	해수담수화	700	700	700				(‘07)
	개도	화산제	370	320	320				(‘07)
			50			50(해수)			(‘20)
	옥천	와룡제	7,000	7,000		7,000			('33)
순천(4)
	남정	주암호+이사천	64,000	64,000	64,000				('93)
	대룡	이사천	83,000	83,000	83,000				('04)
	주암	보성강	3,500	3,500	3,500				('01)
광양(2)	마동	수어댐	50,000	50,000	50,000				('90)
	용강	수어댐+주암호	38,000	38,000	38,000				('88)
담양(1)	신계	신계제	5,000	5,000	5,000				('96)
곡성(2)	곡성	학정제	3,500	3,500		3,500			('83)
	석곡	염곡제	1,000	1,000		1,000			('90)
구례(4)	구례	섬진강	3,000	3,000		3,000			('79)
	마산	섬진강	2,600	2,600		2,600			('84)
	산동	산동제	3,500	3,500	3,500				('96)
	섬진강	섬진강	2,100	2,100	2,100				('19)
	호형	호형제, 호천제(보조)	3,600	3,600	3,600				최초(´76) 막여과('19)
고흥(7)
	강동	강동제	6,000	6,000	6,000				('90)
	신호	신호제	2,000	2,000	2,000				('73)
	금사	금사제	2,000	2,000	2,000				('75)
	예내	예내제	2,000	2,000		2,000			('07)
	영남	영남제	1,000	1,000		1,000			('05)
	오천	오천제	3,500	3,500		3,500			('05)
보성(3)	보성	보성강	7,500	7,500		7,500			('19)
	회천	동율제	1,560	1,560		1,560			('02)
	득량	득량천	1,200	1,200		1,200			('87)
화순(4)	청풍	지하수	2,000	2,000		2,000			('00)
	춘양	지하수	2,000	2,000		2,000			('03)
	백아	지하수	2,000	2,000		2,000			('87)
	동복	지하수	900	900		900			('82)
강진(2)	강진	탐진강	4,900	4,900	4,900				('68)
	병영	홈골제	660	660	660				('96)
해남(2)	해남	삼산천	7,000	7,000	4,000	3,000			('80)
	송지	송종제	4,000	4,000	4,000				('99)
영암(4)	영암	대곡제	2,600	2,600		2,600			('81)
	군서	학용제	4,100	4,100	4,100				('93)
	삼호	금생제	4,800	4,800	4,800				('97)
	신북	장산제	1,500	1,500	1,500				('03)
함평(1)	함평	함평천	10,000	10,000	10,000				('02)
영광(5)	영광제2	죽림제	9,300	9,300	6,000	3,300			('86)
	염산	복룡제	1,350	1,350		1,350			('92)
	법성	구수제	4,500	4,500	3,000	1,500			('71)
	대신	대신제	2,000	2,000		2,000			('01)
	연암	연암제	4,000	4,000		4,000			('06)
장성(1)
	장성	유탕제	5,000	5,000	3,800	1,200			('69)
완도(10)
	대야	대야제	7,000	7,000	7,000				('80)
	금일	척치제	1,200	1,200	1,200				('92)
	청산	국화제	1,100	1,100	1,100				('94)
	소안	미라제	1,300	1,300	1,300				('96)
	금당	육산제	670	670	670				('93)
	보길	부황제	4,000	4,000	4,000				('89)
	약산	해동제	2,900	2,900	2,900				('04)
	용항	용항제	1,100	1,100	1,100				('12)
	생일	용출제	450	450	450				('12)
	넙도	넙도제	270	270	270				막여과('10)
진도(10)
	회동	회동제	3,000	3,000	3,000				막여과('15)
	육동	육동제	1,320	1,320	1,320				('00)
	청룡	구계제	2,400	2,400		2,400			('00)
	관매	관매제	800	800	800				('03)
	남동	남동제	700	700	700				('05)
	성남	해수담수화	30	30	30				(‘09)
	관사	해수담수화	50	50	50				(‘09)
	서거차	서거차제	60	60	60				막여과(‘09)
	동거차	동거차제	80	80	80				막여과(‘09)
	돌목	돌목제	150	150	150				('07)
신안(10)
	어은	어은제	550	550		550			‘20
	부동	부동제(임자)	1,500	1,500		1,500			('11)
	죽연	죽연제(도초)	800	800		800			('11)
	천촌	천촌제(흑산)	1,800	1,800		1,800			('12)
	오동	오동제(안좌)	1,700	1,700		1,700			('03)
	한산	한산제(비금)	1,200	1,200		1,200			('04)
	유천	유천제(자은)	1,100	1,100		1,100			('04)
	하태	하태제(신의)	600	600		600			('05)
	수곡	수곡제(암태)	1,000	1,000		1,000			('06)
	대리	대리제(장산)	700	700		700			('11)

□ 운휴시설

('21. 1월 기준)

시‧군	정수장	취수원	시설용량 (톤/일)	정수형식(톤/일)				비 고
				계	급속	완속	간이처리
계	11개소		57,900	57,900	51,600	4,050	2,250
나주(1)	다시	지하수	1,600	1,600			1,600	운휴중
담양(1)	창평	지하수	650	650			650	운휴중
해남(2)	문내	신동제	850	850		850		운휴중
	황산	기성제	650	650		650		운휴중
영암(1)	대불	영산강	49,000	49,000	49,000			운휴중
완도(2)	죽청	죽청제	2,000	2,000	2,000			운휴중
	군외	용계제	600	600	600			운휴중
신안(4)	대기	대기제	200	200		200		운휴중
	만년	만년1제	800	800		800		운휴중
	염산	염산제(증도)	650	650		650		운휴중
	진리	진리제(흑산)	900	900		900		운휴중

□ 가동중지 및 시설폐쇄 시설

('21. 1월 기준)

시‧군	정수장	취수원	시설용량 (톤/일)	정수형식(톤/일)				비 고
				계	급속	완속	간이처리
계	10개소		13,350	13,350	9,650	3,700	0
순천(1)	호두	주암호	500	500	500			시설폐쇄
화순(3)	사평면	외남천	900	900		900		시설폐쇄
	동면	동복호	1,200	1,200	1,200			시설폐쇄
	화순읍	동복호	4,000	4,000	4,000			가동중지 (공사중)
장흥(2)	용전	고읍천	950	950		950		시설폐쇄
	연지	신월천	950	950		950		시설폐쇄
강진(1)	마량	마량천	900	900		900		시설폐쇄
해남(1)	황산	기성제	650	650	650			운휴중 (삭제)
진도(2)	녹진	대사제	800	800	800			시설폐쇄
	동외	회동제	2,500	2,500	2,500			시설폐쇄