전남 동부권역 산업단지의 특정수질유해물질 배출 특성

전라남도 동부권역에 위치한 산업단지의 사업장 폐수를 대상으로 업종별 특정수질유해물질 배출특성을 조사한 결과는 다음과 같다.

1. 원폐수의 이화학적 항목을 분석한 결과 BOD는 폐수처리업종이 23.5 mg/L ∼ 231.0 mg/L로 가장 높았으며, COD는 석유화학계 기초화합물 제조업이 12.0 mg/L ∼ 279.5 mg/L로 높은 결과를 보였다. T-N과 T-P의 경우 폐수처리업과 기타 화학제품 제조업에서 타 업종에 비해 높게 나타났다.

2. 원폐수의 phenols, cyanide, fluoride, organophosphorus, PCB, DEHP를 분석한 결과 phenols ＞ cyanide ＞ fluoride 순으로 나타났으며, organophosphorus, PCB와 DEHP는 모든 업종에서 불검출로 나타났다.

3. 원폐수의 중금속 분석결과 Fe이 가장 많이 검출되었으며, Mn, Zn 순으로 높게 검출되었다. 휘발성유기화합물은 chloroform ＞ benzene ＞ dichloromethane 순으로 검출되었으며, TCE와 PCE는 모든 시료에서 불검출이었다.

4. 방류수의 이화학적 항목을 분석한 결과 BOD는 기타 업종에서 0.5 mg/L ∼ 38.9 mg/L, COD는 1.8 mg/L ∼ 51.0 mg/L로 타 업종에 비해 높게 나타났다. 또한 phenols, cyanide, fluoride, organophosphorus, PCB, DEHP의 경우 cyanide ＞ fluoride ＞ phenols 순으로 검출빈도가 높았다.

5. 방류수의 중금속 분석결과 Fe, Mn, Zn, Cu와 Ni 항목이 검출빈도가 높았으며, 휘발성유기화합물은 chloroform ＞ dichloromethane ＞ 1,4-dioxane과 1,1-dichloroethylene 순으로 검출되었으며, TCE, PCE, carbon tetrachloride, bromoform과 acrylonitrile은 불검출로 나타났다.

6. 사업장별 원폐수와 방류수의 특정수질유해물질 배출특성을 비교한 결과 원폐수 보다는 방류수가 낮게 검출되어 처리과정 중 감소됨을 알 수 있었다. VOCs 분석결과 검출빈도는 dichloromethane ＞ chloroform ＞ 1,2-dichloroethane 순으로 검출되었다.

본 연구결과 업종별 특정수질유해물질 검출빈도 등을 감안하여 선택적이고 지속적인 환경감시로 효율적인 관리감독이 이루어져야 할 것으로 본다.