전남지역 소각시설의 대기오염물질 배출 특성 및 개선방안

도내 소각시설의 배출가스 실태를 파악하고 소각시설의 적정관리를 위해 소각방식에 따라 각 특성을 고려하여 도내 8개 시설에 대하여 먼지 등 19개 항목을 분석하였고, 이를 바탕으로 저감방안을 모색한 결과 다음과 같다.

1. 먼지, 중금속 등 6항목 대기오염물질 배출특성은 8개 소각시설 검사결과 배출허용기준 이내로 나타났으며, 먼지 농도는 소각방식에 따라 열분해>스토커>유동상 순으로 조사되었다.

2. 가스상 물질 대기오염물질 배출특성은 황산화물 등 10개 항목 검사결과 배출허용기준 이내로 조사되었으나 질소산화물, 암모니아, 염화수소 등 3개 항목은 배출허용기준을 일부 초과한 것으로 조사되었으며, 질소산화물 농도는 13.4 ∼ 120.0 ppm(허용기준 100 ppm), 암모니아 농도는 불검출 ∼ 76.333 ppm(허용기준 30 ppm), 염화수소 농도는 불검출 ∼ 85.300 ppm(허용기준 20 ppm)의 범위로 나타났다.

3. 요소수 투입량에 따른 질소산화물과 암모니아 농도 변화는 일원분산분석(One-Way ANOVA Table) 통계 분석 결과 요소수 투입량에 대한 질소산화물 농도는 통계적으로 유의한 것으로 조사되었으며, 반면에 요소수 투입량에 대한 암모니아 농도 변화가 통계적으로 유의하지 않은 것으로 조사되었다.

4. 질소산화물을 저감하기 위한 적정 요소수 적정 투입량은 G 소각시설의 경우 50 L/day∼ 75 L/day에서 질소산화물과 암모니아 농도가 모두 70 % 이내로 조사됨에 따라 적정 요소수 투입량은 50 L/day ~ 75 L/day 범위로 조사되었으며, 또한 요소수 방지시설 운영비도 25 % ~ 50 % 절감할 수 있을 것으로 판단된다.