가축분뇨공공처리시설(12개소)

시군	위 치	시설용량 (톤/일)	사업기간	처리방식	비 고
11개 시군	12지구	1,130
순천	교량동	60	’01～’04	B3공법	하수연계
나주	운곡동	150	’00～’03	액상부식법	하수연계
나주	현애원	150	’07～’09	HBR-2	하수연계
담양	담양읍	50	’96～’99	자연정화법	하수연계
구례	마산면	75	’98～’00	액상부식법	하수연계
고흥	도덕면	90	‘15~’18	자원화(무방류)	단독치리
보성	미력면	70	’01～’04	HBR-2	하수연계
무안	무안읍	110	’03～’06	BCS공법	하수연계
함평	엄다면	130	’96～’00	액상부식법	하수연계
해남	해남읍	80	’06～’08	HBR-2	하수연계
영암	군서면	70	’07～’09	BCS공법	단독처리
장성	황룡면	95	‘10~’13	회전원판접촉	하수연계