터널시설현황

위탁관리업체 : 주식회사 탑이엔씨

대        표 : 안 미 섭

사업장소재지 : 인천광역시 연수구 인천타워대로 323

위탁기간     : 2023. 03 ~ 2025. 03

▣ 터널

시설명	위 치	연 장	폭	높 이	환기방식	공법형식	비고
봉강터널	광양시 봉강면 신룡리	1890m	9m	6m	제 트 팬	NATM공법	2009년
황전터널	순천시 서면 청소리	800m	9m	6m	제 트 팬	NATM공법	2009년
유둔재터널	담양군 남면 경상리	590m	10m	6.7m	자연환기	NATM공법	2008년
칠구재터널	화순군 화순읍 앵남리	500m	9.4m	6m	자연환기	NATM공법	1999년
보림터널	장흥군 유치면 용문리	480m	9.2m	6m	자연환기	NATM공법	2007년
땀재터널(상)	화순군 화순읍 앵남리	355m	10m	7m	자연환기	NATM공법	2015년
땀재터널(하)	화순군 화순읍 앵남리	360m	10m	7m	자연환기	NATM공법	2015년
고산터널	구례군 산동면 둔사리	405m	10m	7m	자연환기		2008년
여운재터널	영암군 금정면 연보리	310m	10m	7m	자연환기	NATM공법	2016년
가마태재터널	장흥군 유치면 운월리	1392	10m	8.6m	제 트 팬		2019년
운월터널	장흥군 유치면 소양리	230	10m	8.6m	자연환기		2019년
이산터널	무안군 몽탄면 이산리	183m	10m	7m	자연환기	NATM공법	2020년
원포터널(상)	여수시 화양면 안포리	815	9.98m	6.72m	자연환기		2018년
원포터널(하)	여수시 화양면 안포리	815	9.98m	6.72m	자연환기		2018년
세포터널(상)	여수시 화양면 안포리	245	9.98m	6.72m	자연환기		2018년
세포터널(하)	여수시 화양면 안포리	260	9.98m	6.72m	자연환기		2018년
죽림터널(상)	여수시 소라면 덕양리	1265	8.8m	7.0m	제트팬		2019년
죽림터널(하)	여수시 소라면 덕양리	1189	8.8m	7.0m	제트팬		2019년

▣ 건축설비

구 분	면 적	용 도	구 조	시 공 사	소 화 기
관리사무소	연면적:535.38㎡	터널관리	철근콘크리트조	남양건설㈜	분말/3.3㎏:4개
	1 층 : 404.78㎡	사무소및			분말/20㎏:1개
	지하층:130.60㎡	주변전실			CO₂/2.3㎏:5개
	연면적:529.0㎡ 연면적:561.3㎡	가마태재터널 죽림터널			자동확산(보일러상부):2개
부변전실	연면적:260.31㎡	부변전실	철근콘크리트조	남양건설㈜	CO₂/2.3㎏:3개

▣ 터널설비 설치현황

설 비 명	규 모	수 량			비 고
		황전터널	봉강터널	합 계
자동제어
-CO및가시거리계		2EA	3EA	5EA
-풍향풍속계		2EA	3EA	5EA
-차량감지기		1EA	1EA	2EA
제트휀	30㎾￠1200㎜	6EA	24EA	30EA
가로등	세종로대형(NH250W/1등용)	10EA	10EA	20EA
터널전등	NH100W(비상 주차대)		20EA	20EA
	NH250W		76EA	76EA
	LED75W~150W	388EA	286EA	674EA
	FL32W/3(내부주조명)		260EA	260EA
	비상등 100W/LED	100EA	235EA	335EA
비상경보	발신기세트(P형1급)	17SET	38SET	55SET
비상콘센트	200V단상콘센트	17EA	38EA	55EA
비상전화	비상전화기(터널용)	5EA	10EA	15EA
유도표시등	거리유도표시등	4EA	10SET	14SET
	비상주차대표시등		4SET	4SET
비상방송	스피커(10W)	17EA	38EA	55EA
CCTV설비	CCTV칼라카메라		14대	14대
			(터널내11대
			터널외2대
			관리동 1대)
소화기	ABC형분말소화기	34EA	76EA	110EA
소화전함		17EA	38EA	38EA
소화기함				17EA
라디오재방송	무선기접속단자함	2개소	2개소	4개소
	AM/FM방송설비	1개소	1개소	2개소
터널안내전광판	안내전광판(측주식)	1개소	1개소	2개소

▣ 전기설비

시 설 명	규 모	설치위치	시공사	비 고
수변전설비	수전용량 : 주변전실 900㎾(22.9㎸ 3￠4W)	전기실및	한올장애인 자립복지회	관 급
	부변전실 700㎾(22.9㎸ 3￠4W)	발전기실	㈜케이디파워
	비상발전기 : 주변전실 300㎾(380/220V)		㈜썬테크
	부변전실 200㎾(380/220V)		㈜썬테크
	U P S : 주변전실 50KVA(380/220V)		보영파워테크
	부변전실 30KVA(380/220V)		보영파워테크
자동제어	자동제어설비1식	관리동	세안이앤씨㈜
접속도로가로등	세종로대형(NH250W/1등용)-20개소	터널외부	세안이앤씨㈜
터널전등	NH100W-20개(비상주차대 조명)	터널내부	세안이앤씨㈜	관 급
	NH250W-76개(터널 입·출구)
	LED75/150W-674개(터널 입·출구)
	FL32W/3-260개(내부주전등)
비상경보	발신기세트(P형1급)-55SET	터널내부	세안이앤씨㈜
자동화재탐지	화재수신반(R형)-1대	관리동	세안이앤씨㈜
비상콘센트	200V단상콘센트–55개소	터널내부	세안이앤씨㈜
비상전화	비상전화기(터널용)-15개	터널내부	세안이앤씨㈜
유도표시등	거리유도 – 14SET	터널내부	세안이앤씨㈜
	비상주차대–4SET
비상방송	방송용AMP(600W)-1개소	관리동	세안이앤씨㈜
	스피커(10W)-55개소	터널내부
CCTV설비	CCTV–14대	터널내외부	세안이앤씨㈜
라디오재방송	라디오재방송 주장치 - 1SET	터널내부	세안이앤씨㈜
	무선기접속단자함–4개
터널안내전광판	안내전광판(측주식)–2개소	터널외부	세안이앤씨㈜

▣ 기계설비(관리동)

구분	규 격	수 량	위치	제작사	시공사	비 고
○기계설비				㈜리트코	남양건설㈜
- 항온항습기	13.500㎉/hr	1EA	관리동1층			지하
- 배수펌프	3㎾(직립, 2EA)	1SET	관리동 지하			공동구
- 보일러	20,000㎉/hr	1EA	관리동 지하			수중배수
- 소방펌프	5hp(1),50hp(2)	3EA	관리동 지하			펌프 :
- 저수조	생활(17ton), 소화(34ton)	1SET	관리동 지하			2.2㎾
- 유류탱크	3,100ℓ	1EA	관리동 지하			(2EA,
- 부스타펌프	1.1㎾(2EA)	1SET	관리동 지하			1SET)
- 심정펌프	2HP	1EA	관리동 옥외
○영상유고		1EA		㈜리트코	남양건설㈜
○제트휀	30㎾Φ1200mm	30EA	터널내부	유진기연사	남양건설㈜
○히팅케이블	GS3P/1.0SQ	1식	소화전배관	거동기업	남양건설㈜
○자동제어		5EA	터널내부	나라컨트롤	남양건설㈜
- CO 및 가시거리계		5EA
- 풍향 풍속계		2EA
- 차량감지기
○차단시설	터널진입차단시설	2EA	봉강터널	포이즈앤	남양건설㈜
			(입출구)	컴팩트