전라남도 공고 제2024 -481호

“옥과천 하천재해예방사업 실시설계 등 13건”

특정공법 제안안내서 공고(수정)

전라남도청 자연재난과에서 추진 중인 “옥과천 하천재해예방사업 실시설계 등 13건” 특정공법(신기술‧특허) 선정을 위하여 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제4장 제한입찰 운영요령에 따라 다음과 같이 안내 공고합니다.

2024.  5.  8.

전라남도지사

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 옥과천 하천재해예방사업 실시설계 등 13건

나. 사업개요

□ 옥과천 하천재해예방사업 실시설계

1) 위    치 : 옥과천(전라남도 곡성군 오산면 일원)

2) 사 업 량 : 지방하천 정비 L=5.15㎞

3) 사 업 비 : 31,105백만원

4) 사업기간 : 2025년~2027년(사업기간은 발주기관 사정에 따라 변경될 수 있음)

5) 시행기관 : 전라남도청 자연재난과 (주소 : 전라남도 무안군 삼향읍 오룡길 1)

□ 상암천 하천재해예방사업 실시설계

1) 위    치 : 상암천(전라남도 여수시 호명동, 상암동 일원)

2) 사 업 량 : 지방하천 정비 L=3.50㎞

3) 사 업 비 : 19,023백만원

4) 사업기간 : 2025년~2027년(사업기간은 발주기관 사정에 따라 변경될 수 있음)

5) 시행기관 : 전라남도청 자연재난과 (주소 : 전라남도 무안군 삼향읍 오룡길 1)

□ 용산천 하천재해예방사업 실시설계

1) 위    치 : 용산천(전라남도 장성군 진원면 일원)

2) 사 업 량 : 지방하천 정비 L=3.72㎞

3) 사 업 비 : 13,920백만원

4) 사업기간 : 2025년~2027년(사업기간은 발주기관 사정에 따라 변경될 수 있음)

5) 시행기관 : 전라남도청 자연재난과 (주소 : 전라남도 무안군 삼향읍 오룡길 1)

□ 금성천 하천재해예방사업 실시설계

1) 위    치 : 금성천(전라남도 영암군 덕진면 일원)

2) 사 업 량 : 지방하천 정비 L=2.54㎞

3) 사 업 비 : 15,664백만원

4) 사업기간 : 2025년~2027년(사업기간은 발주기관 사정에 따라 변경될 수 있음)

5) 시행기관 : 전라남도청 자연재난과 (주소 : 전라남도 무안군 삼향읍 오룡길 1)

□ 순천동천 하천재해예방사업 실시설계

1) 위    치 : 순천동천(전라남도 순천시 서면 일원)

2) 사 업 량 : 지방하천 정비 L=3.20㎞

3) 사 업 비 : 32,442백만원

4) 사업기간 : 2025년~2027년(사업기간은 발주기관 사정에 따라 변경될 수 있음)

5) 시행기관 : 전라남도청 자연재난과 (주소 : 전라남도 무안군 삼향읍 오룡길 1)

□ 내북천 하천재해예방사업 실시설계

1) 위    치 : 내북천(전라남도 화순군 백아면 일원)

2) 사 업 량 : 지방하천 정비 L=6.39㎞

3) 사 업 비 : 24,933백만원

4) 사업기간 : 2025년~2027년(사업기간은 발주기관 사정에 따라 변경될 수 있음)

5) 시행기관 : 전라남도청 자연재난과 (주소 : 전라남도 무안군 삼향읍 오룡길 1)

□ 영암천 하천재해예방사업 실시설계

1) 위    치 : 영암천(전라남도 영암군 영암읍 일원)

2) 사 업 량 : 지방하천 정비 L=9.86㎞

3) 사 업 비 : 46,077백만원

4) 사업기간 : 2025년~2027년(사업기간은 발주기관 사정에 따라 변경될 수 있음)

5) 시행기관 : 전라남도청 자연재난과 (주소 : 전라남도 무안군 삼향읍 오룡길 1)

□ 오유천 하천재해예방사업 실시설계

1) 위    치 : 오유천(전라남도 화순군 이양면 일원)

2) 사 업 량 : 지방하천 정비 L=1.84㎞

3) 사 업 비 : 7,314백만원

4) 사업기간 : 2025년~2027년(사업기간은 발주기관 사정에 따라 변경될 수 있음)

5) 시행기관 : 전라남도청 자연재난과 (주소 : 전라남도 무안군 삼향읍 오룡길 1)

□ 남창천 하천재해예방사업 실시설계

1) 위    치 : 남창천(전라남도 무안군 일로읍 일원)

2) 사 업 량 : 지방하천 정비 L=7.60㎞

3) 사 업 비 : 29,638백만원

4) 사업기간 : 2025년~2027년(사업기간은 발주기관 사정에 따라 변경될 수 있음)

5) 시행기관 : 전라남도청 자연재난과 (주소 : 전라남도 무안군 삼향읍 오룡길 1)

□ 억만천 하천재해예방사업 실시설계

1) 위    치 : 억만천(전라남도 광양시 광양읍 죽림리 일원)

2) 사 업 량 : 지방하천 정비 L=4.68㎞

3) 사 업 비 : 38,962백만원

4) 사업기간 : 2025년~2027년(사업기간은 발주기관 사정에 따라 변경될 수 있음)

5) 시행기관 : 전라남도청 자연재난과 (주소 : 전라남도 무안군 삼향읍 오룡길 1)

□ 고군천 하천재해예방사업 실시설계

1) 위    치 : 고군천(전라남도 진도군 고군면 일원)

2) 사 업 량 : 지방하천 정비 L=2.40㎞

3) 사 업 비 : 9,880백만원

4) 사업기간 : 2025년~2027년(사업기간은 발주기관 사정에 따라 변경될 수 있음)

5) 시행기관 : 전라남도청 자연재난과 (주소 : 전라남도 무안군 삼향읍 오룡길 1)

□ 송지천 하천재해예방사업 실시설계

1) 위    치 : 송지천(전라남도 해남군 송지면 일원)

2) 사 업 량 : 지방하천 정비 L=4.70㎞

3) 사 업 비 : 36,173백만원

4) 사업기간 : 2025년~2027년(사업기간은 발주기관 사정에 따라 변경될 수 있음)

5) 시행기관 : 전라남도청 자연재난과 (주소 : 전라남도 무안군 삼향읍 오룡길 1)

□ 옥대천 하천재해예방사업 실시설계

1) 위    치 : 옥대천(전라남도 진도군 의신면 일원)

2) 사 업 량 : 지방하천 정비 L=2.23㎞

3) 사 업 비 : 7,953백만원

4) 사업기간 : 2025년~2027년(사업기간은 발주기관 사정에 따라 변경될 수 있음)

5) 시행기관 : 전라남도청 자연재난과 (주소 : 전라남도 무안군 삼향읍 오룡길 1)

2. 공법제안(교량 5건, 가교 2건)

가. 대상시설

(교  량) ① 옥과천-반석교(L=2@20.3=40.6m, B=6.0m)/합성형 라멘계열
옥과제1교(L=1@24.3=24.3m, B=6.0m)/합성형 라멘계열
조양3교(L=2@24.0=48.0m, B=7.5m)/합성형 라멘계열
옥과제4교(L=1@22.4=22.4m, B=6.0m)/합성형 라멘계열

상암천-상암1교(L=2@18.5=37.0m, B=5.0m)/합성형 라멘계열
상암교(구)(L=2@18.7=37.4m, B=6.0m)/합성형 라멘계열

용산천-용산6교(L=1@20.6=20.6m, B=5.0m)/합성형 라멘계열
용산7교(L=1@20.0=20.0m, B=10.0m)/합성형 라멘계열
용산8교(L=1@22.5=22.5m, B=7.0m)/합성형 라멘계열

② 금성천-청림교(L=1@23.0=23.0m, B=9.5m)/합성형 라멘계열

순천동천-순천동제1교(L=3@22.4=67.2m, B=9.0m)/합성형 라멘계열
원지본교(L=3@24.8=74.4m, B=9.0m)/합성형 라멘계열
순천동제3교(L=2@19.6=39.2m, B=6.0m)/합성형 라멘계열

③ 내북천-다곡교(L=2@34.1=68.2m, B=12.5m)/합성형 라멘계열

영암천-개신1교(L=2@21.25=42.5m, B=9.0m)/합성형 라멘계열
개신2교(L=2@18.75=37.5m, B=10.4m)/합성형 라멘계열

오유천-오유4무명교(L=1@19.2=19.2m, B=5.0m)/합성형 라멘계열

④ 남창천-남창8교(L=2@26.6=53.2m, B=7.0m)/합성형 라멘계열
남창11교(L=2@21.25=42.5m, B=7.0m)/합성형 라멘계열
남창12교(L=2@22.0=44.0m, B=7.5m)/합성형 라멘계열

억만천-억만5교(L=1@23.0=23.0m, B=8.0m)/합성형 라멘계열

고군천-오산1교(L=2@21.25m=42.5m, B=7.0m)/합성형 라멘계열
오산2교(L=2@18.5m=37.0m, B=5.0m)/합성형 라멘계열

⑤ 송지천-신기1교(L=2@26.75=53.5m, B=5.0m)/합성형 라멘계열
신기교(L=2@30.0=60.0m, B=9.0m)/합성형 라멘계열
서정교(L=1@26.5=26.5m, B=9.5m)/합성형 라멘계열

옥대천-옥대2교(L=1@20.5=20.5m, B=9.5m)/합성형 라멘계열
옥대3교(L=2@21.0m=42.0m, B=9.0m)/합성형 라멘계열

(가  교) ① 옥대천-옥대2교(L=1@20.0=20.0m, B=10.0m)
옥대4교(L=2@18.0=36.0m, B=10.0m)

② 금성천-청림교(L=1@22.0=22.0m, B=10.0m)

상암천-상암교(구)(L=24.0m, B=6.0m)

용산천-용산7교(L=17.0m, B=9.0m)

※  공법별 교량(①~⑤) 1사 1건, 가교(①~②) 1사 1건으로 접수 제한

나. 공 사 비  * 공사비는「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행규칙 제2조의 추정금액임

(교  량) ① 교량 상부공(거더+슬래브) 해당공사비(추정금액) 2,455백만원

- 옥과천 반석교(341백만원)

- 옥과천 옥과제1교(204백만원)

- 옥과천 조양3교(504백만원)

- 옥과천 옥과제4교(188백만원)

- 상암천 상암1교(259백만원)

- 상암천 상암교(구)(315백만원)

- 용산천 용산6교(144백만원)

- 용산천 용산7교(280백만원)

- 용산천 용산8교(220백만원)
② 교량 상부공(거더+슬래브) 해당공사비(추정금액) 2,418백만원

- 금성천 청림교(305백만원)

- 순천동천 순천동제1교(847백만원)

- 순천동천 원지본교(937백만원)

- 순천동천 순천동제3교(329백만원)

③ 교량 상부공(거더+슬래브) 해당공사비(추정금액) 2,411백만원

- 내북천 다곡교(1,193백만원)

- 영암천 개신1교(536백만원)

- 영암천 개신2교(547백만원)

- 오유천 오유4무명교(135백만원)

④ 교량 상부공(거더+슬래브) 해당공사비(추정금액) 2,332백만원

- 남창천 남창8교(521백만원)

- 남창천 남창11교(416백만원)

- 남창천 남창12교(463백만원)

- 억만천 억만5교(257백만원)

- 고군천 오산1교(416백만원)

- 고군천 오산2교(259백만원)

⑤  교량 상부공(거더+슬래브) 해당공사비(추정금액) 2,284백만원

- 송지천 신기1교(375백만원)

- 송지천 신기교(756백만원)

- 송지천 서정교(352백만원)

- 옥대천 옥대2교(272백만원)

- 옥대천 옥대3교(529백만원)

(가  교) ① 특허부분 해당공사비(추정금액) 672백만원

- 옥대천 옥대2교(240백만원)

- 옥대천 옥대4교(432백만원)

② 특허부분 해당공사비(추정금액) 621백만원

- 금성천 청림교(264백만원)

- 상암천 상암교(구)(173백만원)

- 용산천 용산7교(184백만원)

3. 제안서 참가자격

가. 기술제안서 제출안내 공고일 기준, 특허권자, 특허 전용실시권자(통상실시권자 제외)로 해당 분야 전문건설업 또는 종합건설업면허 보유한 업체

나. 신기술 보유자(신기술 사용협약자 제외)로 해당 분야 전문건설업 또는 종합건설업면허 보유한 업체

다. 제안서 참가제한

1) 기술제안서 제출 마감일 현재 부정당 업자로 제재기간 중이거나 영업정지 등의 처분기간 중인 업체

2) 기술제안서 제출 마감일 현재 부도, 파산, 해산, 영업정지 등의 상태에 있는 업체

3) 공법별 교량(①~⑤) 1사 1건, 가교(①~②) 1사 1건 접수

4. 공법 선정기준

가. 배점기준 : 정량적 평가(20점) + 정성적 평가(80점) = 종합평가점수(100점)

※ 제안 업체가 없거나 1개 사인 경우 재공고하며, 평가 기준과 방법 등 세부 사항은 “제안서 평가 및 선정기준” 참조

나. 평가기준

1) 1차(정량적) 평가 : 제안업체 중 2차(정성적) 평가 대상 5개 업체 선정

- 평가항목 : 제안 공사비, 경영상태 등

2) 2차(정성적) 평가 : 공법선정위원회 평가

- 평가항목 : 시공성, 안전성, 유지관리, 경관성 등

다. 평가위원 선정 : 평가위원은 제안서 제출 시 제안참여자가 사업부서에서 미리 정한 평가위원 수만큼 번호를 추첨하여 다빈도 순으로 선정

라. 공법 선정기준

1) 정량적 평가(사업부서)와 정성적 평가(평가위원)의 점수를 합산하여 최고점수를 받은 자의 공법을 1순위로 선정

2) 최고점수가 동일한 참여자가 2인 이상일 경우 정성적 평가 점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 정성적 평가 점수도 동일한 경우에는 추첨으로 정한다.

5. 제안서 제출

가. 제출기한 : 2024. 5. 16.(목) 14:00~16:00까지

- 기술제안서 작성관련 질의사항은 첨부된 서식13 으로 ’24. 5. 13. 18:00까지 접수분(e메일: cypark118@korea.kr)에 한하여 ’24. 5. 14.까지 개별 메일 회신

- 질의서 메일 송부 후 담당자(061-286-3082) 에게 필히 확인.

나. 제출장소 : 전라남도청 비즈니스룸 1층

(주  소 : 전라남도 무안군 삼향읍 오룡길1)

다. 제출방법 : 방문 접수(우편 및 인터넷 접수 불가)

라. 제출서류 : 제안서 원본 1부, 부본(평가본) 10부, USB 1식

1) “특정공법 제안 안내서” 참조

2) 대표자 또는 대표자의 위임을 받은 자는 위임장(서식 2), 재직증명서, 4대보험 가입자 명부, 신분증을 지참하여 제출장소에 직접 방문 제출하여야 함.

3) 기술제안서는 회사 대표자 공문으로 제출하여 함.

※ 원본만 회사명을 기재하고, 부본은 제안사 식별정보(회사명, 로고, 대표자명 등) 기재 불가

- 부본(평가본)에 제안사 식별정보 기재하여 제출 시 접수 불가 처리(평가 제외)

6. 기타 유의사항

1) 본 제안서의 내용 해석상 차이가 있을 경우에는 발주기관의 해석을 우선합니다.

2) 제출된 제안서는 “전라남도 건설공사 신기술·특허공법 선정기준”에 따라 발주부서의 자체 검토를 거쳐 특정 공법 선정위원회의 심의를 거쳐 선정합니다.

3) 사용협약의 기술사용 권한은 공사 입찰 공고일을 기준으로 특허 및 신기술의 보호기간이 남아 있는 경우에 한하며, 특허권자, 전용 실시권자, 신기술보유자가 공사 입찰공고일 기준으로 그 지위 또는 권한을 유지하지 못할 경우 특정공법 선정이 취소될 수 있으며, 타 법인에게 양도가 불가합니다.

4) 기술제안서 작성안내서 및 관련 서식은 공고문 붙임자료를 활용하고, 반드시 제안서 작성기준에 따라 작성하여야 한다. 작성기준 등을 숙지하지 못한 책임과 미이행 등 개별적 사유로 인한 책임은 기술제안자에 있다.

5) 제안서 작성기준에 제시된 양식 외에 공법평가에 필요하다고 판단되는 자료에 대해서는 첨부 자료로 제출한다.

6) 참여업체에서 제출한 제안서 내용의 확인을 위해 발주처에서 추가자료 제출을 요구할 수 있다.

7) 제출된 제안서의 허위기재, 저가 제안금액 등으로 설계․공사 포기, 이해관계자에게 금품․향응 등을 제공하는 부정당 행위 등이 발견 될 경우에는 해당업체는 심의대상에서 제척되고, 향후 전라남도에서 시행하는 공법․자재 제안에 참여할 수 없습니다.

8) 선정업체가 발주기관에 포기서를 제출하거나 연락이 되지 않을 경우에는 차순위 업체를 선정합니다.

9) 제안금액은 향후 전라남도 계약심사 또는 조달청 단가검토 등에서 감액되거나 공종이 삭제될 수 있으며 이로 인한 제안금액 조정 및 삭감 시 이의를 제기할 수 없습니다.

10) 설계 또는 계약과정에서 발주기관에서 제시한 물량은 증감될 수 있으며 이로 인한 계약금액 조정은 제안 업체에서 제시한 제안금액에 비례하여 조정하며, 이에 대한 이의를 제기할 수 없습니다.

11) 선정업체는 향후 설계 및 시공 단계에서 선정업체가 보유한 특허, 신기술과 연관된 공정에 차질이 발생하지 않도록 하여야 합니다.

12) 참여업체가 없거나 1개사인 경우에는 재공고 한다.

13) 신기술 또는 특허권자가 다수의 특정 공법을 보유한 경우 1개의 공법만 제안 가능하고, 동일한 특정 공법을 복수의 업체가 제안에 참여할 경우 낮은 가격을 제안한 1개사만 유효한 제안으로 인정합니다.

14) 모든 제출 서류는 공법제안 안내공고 이후 발급된 서류로 제출하여야하며, 실적증명서는 공고일 전일 기준 최근 5년 이내 발주기관(공공) 또는 관련 협회에서 발급 받은 실적증명서를 제출하여야 합니다.

15) 제출된 제안서의 특허‧신기술 제외부분에 대한 수량 및 내역서의 허위기재, 또는 오류(인감 누락 등)가 발견된 경우에는 해당업체는 평가에서 제외합니다.

16) 기술보유자가 제안한 모든 신기술･특허공법이 해당공사에 적합하지 않다고 공법선정위원회에서 판단할 경우 신기술･특허공법을 선정하지 않을 수 있습니다.

17) 제안서 접수, 심의일정 등은 우리 道 형편에 따라 변경될 수 있습니다.

18) 공법선정은 모두 비공개로 추진되며, 공법제안 업체는 평가과정 및 평가결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

19) 선정된 공법은 조달계약 의뢰되며, 계약율이 적용될 수 있습니다.

20) 선정된 공법은 별도 통보하며, 제출된 일체 서류는 반환하지 않는다.

21) 기타사항 : 전라남도 도민안전실 자연재난과, ☎. 061-286-3082로 문의

붙임  1. 제안서 작성안내서 각 1부.

2. 제안서 평가 및 선정기준 각 1부.  끝.