담양군 고시 제2006 - 10호

담양 군관리계획(담양호 비호재지구 관광지) 결정 지형도면 승인 고시

담양 군관리계획(담양호 비호재지구 관광지)결정(변경)에 대하여 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제32조 및 시행령 제27조 규정에 의거 아래와 같이 군관리계획 결정(변경) 지형도면을 승인 고시합니다.

2006.  4.  13

담 양 군 수

1. 담양 군관리계획(담양호 비호재지구 관광지)결정(변경) 지형도면 승인 조서 : 다음

2. 관계도면 : 실음생략

3. 관계도서는 담양군청 생태도시팀 비치하고 일반인에게 보입니다.

도시관리계획 결정(변경) 지형도면 승인 조서

1. 용도지구 결정(변경) 지형도면 승인 조서

개발진흥지구 결정(변경) 지형도면 승인 조서

구분	도면 번호	지구명	지구의 세분	위 치	제한 내용	면적 (㎡)	최초 결정일	비고
기정	①	비호재 지구	관광․휴양 개발진흥지구	도림리 산124-1번지 일대	-	74,091	1994. 11.21
변경	①	비호재 지구	관광․휴양 개발진흥지구	도림리 산124-1번지 일대	-	65,760

2. 용도구역 결정(변경) 지형도면 승인 조서

(1) 지구단위계획구역 결정(변경) 지형도면 승인 조서

구역명	위치	면적 (㎡)			비고
		기정	변경	변경후
담양호 비호재지구 관광지 제2종지구단위계획구역	담양군 용면 도림리 산124-1번지 일대	74,091	감8,331	65,760	관광 휴양형

3. 도시계획시설 결정(변경) 지형도면 승인 조서

가. 교통시설

(1) 도로

(가) 도로 총괄표

유별	합계			1류			2류			3류
	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	9	1,311	8,447	-	-	-	1	260	2,080	8	1,051	6,367
광로	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대로	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중로	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소로	9	1,311	8,447	-	-	-	1	260	2,080	8	1,051	6,367

(나) 도로 결정(변경) 지형도면 승인 조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
신설	소로	2	1	8	국지 도로	260	산129-4	산125	일반도로
신설	소로	3	1	6	국지 도로	215	산124-1	산124-1	일반도로
신설	소로	3	2	6	국지 도로	129	산129-4	산124-1	일반도로
신설	소로	3	3	6	국지 도로	164	산124-1	산124-1	일반도로
신설	소로	3	4	6	국지 도로	384	산124-1	산124-1	일반도로
신설	소로	3	5	2	특수 도로	25	산124-1	산124-1	보행자 전용도로
신설	소로	3	6	2	특수 도로	44	산124-1	산124-1	보행자 전용도로
신설	소로	3	7	2	특수 도로	55	산124-1	산124-1	보행자 전용도로
신설	소로	3	8	2	특수 도로	35	산124-1	산124-1	보행자 전용도로

▨ 도로 결정(변경) 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
-	소로 2-1	- 신설 : 폭 8m, 연장 260m	- 계획구역에 대한 진･출입로 계획
-	소로 3-1	- 신설 : 폭 6m, 연장 215m	- 개별 획지로의 접근을 위한 도로 계획
-	소로 3-2	- 신설 : 폭 6m, 연장 129m	〃
-	소로 3-3	- 신설 : 폭 6m, 연장 164m	〃
-	소로 3-4	- 신설 : 폭 6m, 연장 384m	〃
-	소로 3-5	- 신설 : 폭 2m, 연장 25m	- 보행자전용도로 계획
-	소로 3-6	- 신설 : 폭 2m, 연장 44m	〃
-	소로 3-7	- 신설 : 폭 2m, 연장 55m	〃
-	소로 3-8	- 신설 : 폭 2m, 연장 35m	〃

4. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 군관리계획 결정(변경) 지형도면 승인 조서

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	위치	비고
공공편익시설용지		9,112
1-1	1	665	산125번지	관리동 / 오수처리시설
1-2		8,131	산129-4번지 일대	도로
1-2		316	산129-4번지 일대	보행자전용도로
숙박시설용지		34,289
2-A	2	7,200	산130번지 일대	600㎡×12필지
2-B		4,000	산124-1번지 일대	500㎡× 8필지
2-C		3,010	산124-1번지 일대	430㎡× 7필지
2-D		3,600	산124-1번지 일대	400㎡× 9필지
2-E		2,751	산124-1번지 일대
2-F		2,481	산124-1번지
2-G		2,052	174-3번지 일대
2-H		1,909	174-3번지 일대
2-I		3,365	174-3번지 일대
2-J		2,809	174-3번지 일대
2-K		1,112	174-3번지 일대
상업시설용지		705
3-1	3	705	산125번지
녹지용지		21,654
4-1	4	13,192	산126번지 일대	원형보전녹지
4-2		8,462	산124-1번지 일대	조경녹지
전체		65,760

5. 건축물의 용도‧건폐율‧용적률‧높이에 관한 도시관리계획 지형도면 승인 조서

도면번호	위치	구분	계획내용
1-1	산125번지	용도	지정 용도 (A)	- 국토의계획및이용에관한법률시행령 별표20 : 1호나목, 2호나목 - 관광진흥법시행규칙 별표15 : 공공편익시설지구안에 설치할 수 있는 시설
		건폐율	60% 이하
		용적률	150% 이하
		높이	3층 이하
2-A,B,C, D,E,F, G,H,I, J,K	산124-1번지 일대	용도	지정 용도 (B)	- 건축법시행령 별표1 : 숙박시설 - 관광진흥법시행규칙 별표15 : 숙박시설지구안에 설치할 수 있는 시설
		건폐율	50% 이하
		용적률	100% 이하
		높이	3층 이하
3-1	산125번지	용도	지정 용도 (C)	- 국토의계획및이용에관한법률시행령 별표20 : 1호나목･다목, 2호나목･다목 - 관광진흥법시행규칙 별표15 : 상가시설지구안에 설치할 수 있는 시설
		건폐율	60% 이하
		용적률	150% 이하
		높이	4층 이하