전라남도 고시 제2006 - 108호

지방2급 하천정비 기본계획 결정 고시

하천법 제17조 및 동법시행규칙 제9조의 규정에 의하여 하천정비기본계획을 결정하고 이를 다음과 같이 고시한다

2006.  7.  27

전라남도지사

1. 수립목적 : 하천의 효율적인 관리․이용․보전을 위하여 장래 하천개수에 대한 제방축조 및 하천시설물 등 시설 기준제시

2. 하천명 : 탐진강 하천정비 기본계획 등 19개하천

3. 연평균 강우량 및 수자원 부존량 현황 : 다음

4. 주요한 지점에서의 기본홍수량․계획홍수량․계획홍수위 및 계획하폭 : 다음

5. 하천정비 기본계획 도서는 전라남도 복구지원과 및 해당시군에 비치

하천별 구간 및 하상경사 현황

하 천 명	구 간		연장 (㎞)	하상경사
	시 점	종 점
탐 진 강	장흥군 유치면 대천리	장흥군 유치면 용문리	7.50
태 봉 천	무안군 청계면 태봉리	무안군 청계면 청천해안	5.05
오 강 천	나주시 금천면 석전리	나주시 금천면 오강리	1.89
웅 곡 천	화순군 화순읍 도웅리	화순군 화순읍 서태리	2.15
소 라 천	여수시 소라면 봉두리	여수시 소라면 대포리	9.55
운 평 천	순천시 서면 운평리	순천시 서면 운평리	3.60
남 평 천	나주시 남평읍 서산리	나주시 남평읍 서산리	2.00
죽 정 천	구례군 용방면 죽정리	구례군 용방면 용정리	2.43
만 연 천	화순군 화순읍 동구리	화순군 화순읍 화순천	3.60
유 곡 천	화순군 도곡면 월곡리	화순군 도곡면 평리	3.89
청 천 천	무안군 무안읍 성남리	무안군 청계면 남안리	2.75
상 덕 천	곡성군 겸면 괴정리	곡성군 겸면 삼기천	2.10
금 반 천	곡성군 삼기면 금반리	곡성군 겸면 삼기천	1.44
성 불 천	장흥군 장흥읍 성불1리	장흥군 장흥읍 성불2리	2.40
용 산 천	영암군 학산면 용산리	영암군 학산면 용산리	2.08
신 학 천	완도군 군외면 신학리	완도군 군외면 신학리	2.55
설 옥 천	곡성군 옥과면 설옥리	곡성군 옥과면 율사리	3.47
대구미천	완도군 완도읍 대신리	완도군 완도읍 대신리 1150	3.40
삼 포 천	나주시 동강면 장동리	영암군 시종면 구산리	6.86

연평균 강우량 및 수자원 부존량 현황

하천명	유역 면적 (㎢)	연평균 강우량 (mm)	수자원 부존량 (백만 ㎥/년)				손 실 량 (백만㎥/년)	비 고
			부존량	유 출 량
				평상시	홍수시	총유출량
탐 진 강	53.29	1,484.3	79.10	13.12	33.04	46.16	32.94
태 봉 천	23.03	1,173.2	27.02	4.23	10.27	14.49	12.52
오 강 천	9.28	1,382.6	21.92	10.29	3.69	13.98	7.94
웅 곡 천	7.13	1,435.9	10.24	1.46	4.46	5.88	4.36
소 라 천	18.81	1,380.7	25.97	5.10	9.71	14.81	11.16
운 평 천	8.24	1,516.5	12.50	1.96	5.48	7.44	5.05
남 평 천	2.84	1,301.7	3.70	0.83	1.70	2.53	1.17
죽 정 천	3.86	1,358.2	5.24	0.78	2.72	3.50	1.74
만 연 천	4.83	1,301.7	6.28	1.36	2.89	4.25	2.03
유 곡 천	8.09	1,167.8	11.04	1.77	4.42	6.19	4.85
청 천 천	5.56	1,173.2	6.26	1.09	2.21	3.30	2.96
상 덕 천	5.44	1,355.9	7.38	1.61	3.71	5.32	2.06
금 반 천	4.59	1,515.7	6.96	1.43	3.36	4.79	2.17
성 불 천	5.68	1,482.2	8.42	1.61	3.71	5.32	3.10
용 산 천	4.24	1,321.5	5.60	0.97	2.16	3.13	2.48
신 학 천	4.21	1,487.5	6.26	1.28	2.63	3.91	2.35
설 옥 천	5.84	1,364.5	7.97	1.41	3.46	4.87	3.10
대구미천	6.44	1,199.7	9.66	1.78	3.81	5.59	4.07
삼 포 천	137.73	1,028.7	141.68	24.26	54.19	78.45	63.23

주요 지점별 계획홍수량, 계획홍수위, 계획하폭

○ 탐진강

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고 (EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
	0	0	765	82.80	56	(56)	79.88	(82.19)
탐	1	200	765	82.88	87	(87)	80.25	(77.28)
	2	400	765	82.90	131	(131)	80.05	(79.16)
	＋140	540	765	82.90	111	(111)	(87.81)	(87.02)	용문2교
	3	600	765	82.90	106	(106)	(87.02)	(86.81)
	＋87	687	765	82.98	124	(124)	(84.64)	(85.91)	용문1보
	4	800	765	83.00	94	(94)	(86.24)	(86.70)
	5	1,000	765	83.21	66	(66)	(87.75)	(84.50)
	6	1,200	765	83.90	72	(72)	(91.46)	(88.19)
진	7	1,400	765	85.91	69	(69)	(87.90)	(90.60)
	＋194	1,594	765	88.09	43	60	(88.47)	(88.52)	보림교
	8	1,600	765	88.09	54	60	(88.39)	(89.34)
	＋32	1,632	765	89.56	63	(63)	(89.08)	(89.88)	봉덕1보
	9	1,800	765	89.82	66	(66)	(94.56)	(93.11)
	＋53	1,853	765	90.34	60	(60)	(94.71)	(94.46)	보림3교
	10	2,000	765	91.08	62	(62)	(97.49)	(91.09)
	11	2,200	765	91.55	48	60	(95.02)	(92.55)
	12	2,400	765	92.74	54	60	(94.19)	(92.82)
강	13	2,600	765	94.25	58	60	(98.60)	(97.23)
	＋17	2,617	765	95.58	50	(50)	(97.76)	(97.76)	봉덕교(1)
	14	2,800	765	95.79	45	60	(95.15)	(97.03)
	15	3,000	765	96.57	38	60	(96.12)	(98.50)
	16	3,200	765	97.84	67	60	(102.08)	(99.11)
	＋174	3,374	765	101.70	60	(60)	(103.49)	(99.40)	봉덕2보
	17	3,400	765	101.70	56	60	(102.45)	(98.88)
	＋141	3,541	765	103.04	42	60	(101.23)	(100.29)	봉덕3보
	18	3,600	765	103.04	45	60	(101.91)	(107.44)	봉덕교(2)
	＋188	3,788	720	103.50	44	60	(104.33)	(104.33)	봉덕교(3)
	19	3,800	720	103.50	52	60	(105.94)	(104.15)

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
	20	4,000	720	105.12	42	60	(107.39)	(103.55)
탐	21	4,200	720	106.77	36	60	(105.26)	(111.33)
	22	4,400	720	107.71	54	60	(110.91)	(110.84)
	＋26	4,426	720	108.78	46	(46)	(111.04)	(111.34)	동산교
	＋52	4,452	720	109.81	45	(45)	(108.94)	(111.34)	봉덕4보
	23	4,600	720	110.52	43	(43)	(111.49)	(111.52)
	24	4,800	720	112.49	38	(38)	(112.92)	(113.51)
	25	5,000	720	113.78	45	(45)	(116.00)	(116.06)
진	26	5,200	720	116.43	79	(79)	(115.48)	(119.13)
	＋146	5,346	720	117.42	101	(101)	(117.69)	(121.11)	봉덕5보
	27	5,400	720	117.42	70	(70)	(119.14)	(121.87)
	28	5,600	720	118.92	51	(51)	(121.93)	(120.88)
	29	5,800	720	121.16	43	50	(124.05)	(122.23)
	＋62	5,862	720	123.77	38	50	(124.31)	(123.66)	봉덕6보
	30	6,000	720	124.25	65	(65)	(126.60)	(127.38)
	＋17	6,017	720	124.73	47	50	(127.66)	(127.18)	오목교
강	31	6,200	720	125.89	54	(54)	(128.21)	(128.69)
	32	6,400	720	128.11	61	(61)	(128.68)	(129.47)
	33	6,600	720	129.38	53	(53)	(130.88)	(135.42)
	34	6,800	720	131.38	44	(44)	(134.44)	(133.03)
	35	7,000	720	133.46	35	50	(132.09)	(134.31)
	36	7,200	720	134.21	53	(53)	(136.10)	(133.70)
	37	7,400	720	134.99	50	(50)	(136.05)	(134.70)
	＋100	7,500	720	135.41	45	50	(135.05)	(134.97)	죽동교
주】1) 계획하폭란의 ( )내 수치는 현 하폭임. 2) 기설제방고란의 ( )내 수치는 현 지반고임.

○ 태봉천

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
	0	0	220	1.12	337	-	1.37 (1.80)	1.84 (1.80)	청천해안
태	1	200	220	1.12	169	-	-0.18 (1.80)	1.81 (1.80)
	2	400	220	1.12	100	-	-0.03 (1.80)	1.63 (1.80)
	3	600	220	1.12	107	-	0.59 (1.80)	1.11 (1.80)
	4	800	220	1.12	83	-	1.08 (1.80)	0.84 (1.80)
	5	1,000	220	1.12	71	-	1.14 (1.80)	1.20 (1.80)
	6	1,200	220	1.14	71	-	1.06 (1.80)	0.13 (1.80)
	7	1,400	220	1.15	72	-	0.95 (1.80)	0.30 (1.80)
봉	+130	1,530	220	1.15	24	45	0.97 (1.06)	0.97 (1.06)	서호1교
	8	1,600	220	1.16	42	45	0.99 (1.65)	0.59 (1.65)
	9	1,800	220	1.19	44	45	0.34 (1.50)	0.44 (1.50)
	10	2,000	180	1.25	40	40	0.94	1.03
	11	2,200	180	1.32	40	-	2.09	2.09	서호2교
	+120	2320	180	1.35	41	-	2.11	1.98	서호1낙차공
	12	2,400	180	1.42	40	-	2.06	2.15
천	13	2,600	180	1.53	40	-	2.40	2.15
	14	2,800	180	1.72	40	-	2.94	3.22
	+135	2,935	180	2.81	38	-	3.38	3.36	서 호 1 배수갑문
	15	3,000	180	3.27	59	-	3.38	3.48
	+100	3,100	170	3.29	75	-	2.92	3.59
	16	3,200	170	3.30	42	-	4.20	4.15	사마교
	+15	3,215	130	3.44	40	40	3.89	3.92	사마교(구)
	+100	3,300	130	3.48	13	27	1.60	2.02

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고 (EL.m)		비 고
					현하폭	계 획	좌 안	우 안
	17	3,400	130	3.52	15	27	2.76	2.55
태	+100	3,500	130	3.64	13	27	3.06	3.26
	18	3,600	130	3.81	13	27	3.61	3.47
	+40	3,640	130	3.95	10	27	4.03	4.03	사마1BOX교
	+100	3,700	130	4.00	15	27	3.77	3.69
	19	3,800	130	4.09	16	27	4.14	4.12
	+100	3,900	130	4.41	10	27	4.50	3.89
	20	4,000	130	4.61	17	27	5.91	5.15
	+100	4,100	130	4.96	16	27	5.76	5.93
봉	+122	4,122	130	5.83	13	27	5.27	6.18	사마1낙차공
	21	4,200	130	6.02	17	27	6.05	6.16
	+80	4,280	130	6.24	12	27	6.43	6.43	남안1BOX교
	+100	4,300	130	6.28	14	27	6.38	6.48
	22	4,400	130	6.46	12	27	6.68	6.22
	+100	4,500	130	6.62	19	27	7.02	7.53
	23	4,600	115	6.64	16	25	7.65	7.14
	+30	4,630	115	8.18	17	25	7.79	7.66	남안1낙차공
천	+100	4,700	105	8.47	16	23	8.28	7.60
	24	4,800	105	8.56	13	23	8.47	8.30
	+100	4,900	100	8.68	15	23	8.91	8.67
	+170	4,970	100	10.39	17	23	9.66	9.23	남안2낙차공
	+185	4,985	100	10.49	13	23	9.91	9.91	남안1교
	25	5,000	100	10.51	16	23	10.68	9.62
	+50	5,050	100	10.56	22	23	10.66	10.10

○ 오강천

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
	0	0	100	5.20	19.1	25.0	5.73	6.53
오	0+65	68	65	5.27	13.0	20.0	6.62	6.62	오강1교
	0+85	86	〃	5.78	9.2	20.0	5.81	6.29	오강1낙차
	1	100	〃	6.08	9.3	20.0	5.88	6.31
	1+25	125	〃	6.16	9.4	20.0	6.06	6.24	오강2교
	2	200	〃	6.37	10.0	20.0	6.41	6.14
	2+25	225	〃	6.47	9.7	20.0	6.47	6.26	오강2낙차
	3	300	〃	6.62	10.0	20.0	6.62	6.68
	3+50	351	〃	6.79	10.2	20.0	7.09	6.94	오강3낙차
	3+65	365	〃	7.13	7.0	20.0	8.25	8.25	벽류교
강	4	400	〃	7.30	8.1	20.0	6.98	6.95
	5	500	〃	7.46	8.8	20.0	6.98	7.29
	6	600	〃	7.62	8.0	20.0	7.26	7.55
	6+25	630	〃	7.71	7.0	20.0	7.90	7.90	오강3교
	7	700	〃	7.89	8.7	20.0	7.82	7.93
	8	800	〃	8.17	8.5	20.0	7.94	8.22
	9	900	〃	8.56	9.7	20.0	8.43	8.95
	9+5	905	〃	8.56	8.0	20.0	9.20	9.20	오강도교
	10	1,000	〃	9.06	8.6	20.0	8.82	9.04
	10+59	1,059	〃	9.24	9.0	20.0	9.17	9.25
천	11	1,100	〃	9.25	8.4	20.0	9.68	9.35
	11+75	1,175	〃	9.78	8.2	17.0	10.48	10.48	오강교
	12	1,200	60	9.94	8.0	17.0	9.99	9.94
	13	1,300	〃	10.30	8.8	17.0	10.25	10.25
	14	1,400	〃	10.77	8.7	17.0	10.54	10.76
	14+45	1,445	〃	10.97	8.4	17.0	11.23	11.23	보
	15	1,500	〃	11.82	11.2	17.0	16.05	11.55
	15+50	1,550	〃	12.21	7.0	17.0	11.32	11.52	오강4교
	16	1,600	〃	12.21	10.0	17.0	12.70	11.63
	17	1,700	〃	12.35	13.1	17.0	14.36	12.26
	18	1,800	〃	12.98	9.9	17.0	12.47	12.72
	18+20	1,820	〃	13.05	8.4	17.0	12.80	12.80	오강5교
	18+94	1,894	〃	12.99	11.3	17.0	12.70	14.00	오강5낙차

○ 웅곡천

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
웅곡천	0	0	95	42.06	74	74	43.68	43.38
	1	200	95	42.55	35	35	44.54	44.74
	1+100	300	95	43.71	32	32	46.51	46.51	평촌교
	2	400	95	44.66	21	25	45.63	46.15
	3	600	95	46.59	16	21	47.21	47.17
	3+35	635	95	47.19	13	21	48.13	48.13	계소1BOX교
	3+80	680	95	47.42	12	21	48.37	48.37	계소1교
	4	800	95	48.93	25	25	49.55	49.53
	4+135	935	95	50.53	25	25	55.38	56.03	철도교
	5	1,000	90	51.10	21	21	53.04	56.53
	5+80	1,080	76	52.09	10	14	54.00	54.00	계소2BOX교
	5+150	1,150	50	52.59	9	14	55.27	55.27	계소3BOX교
	6	1,200	50	53.24	7	14	54.53	54.85
	6+25	1,225	50	54.96	6	14	54.71	54.85	계소1보
	6+100	1,300	50	55.62	8	14	56.22	56.56
	6+180	1,380	50	57.41	8	14	56.77	56.90	도웅2보
	7	1,400	50	57.43	9	14	57.26	57.07
	7+100	1,500	50	57.83	11	14	58.42	59.87
	7+107	1,507	50	57.97	11	14	59.43	59.43	도웅1교
	7+113	1,513	50	58.50	7	14	59.88	60.08	도웅1BOX교
	7+160	1,560	50	59.79	7	14	59.73	59.43	도웅2보
	8	1,600	50	60.13	7	14	62.47	60.27
	8+100	1,700	43	61.13	9	13	61.97	61.69
	8+130	1,730	43	62.82	9	13	62.67	62.90	도웅3보
	9	1,800	43	63.08	9	13	62.84	64.86
	9+100	1,900	43	64.16	13	13	64.99	65.56
	9+113	1,913	43	65.32	12	13	65.70	65.55	도웅4보
	9+192	1,992	43	66.99	9	13	67.65	67.93	도웅5보
	10	2,000	43	67.74	9	13	67.65	67.93
	10+40	2,040	43	67.94	6	13	68.06	68.06	도웅2교
	10+100	2,100	43	68.77	6	13	68.77	68.60	도웅6보
	10+145	2,145	43	69.34	7	13	69.85	69.85	도웅2OX교

○ 소라천

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
	0	0	246	1.50	196.1	-	3.58	3.74
소	1	200	246	1.57	60.4	-	3.68	3.78
	2	400	246	1.74	60.6	-	3.10	3.93
	+161	561	246	1.98	58.6	-	2.54	2.72	남해촌교
	3	600	246	1.98	60.5	-	3.36	3.17
	4	800	246	3.74	61.1	-	3.85	3.92
	5	1,000	246	3.77	21.7	40.0	4.17	4.24	대동천이교
	+33	1,033	246	3.86	19.2	40.0	4.47	4.45	대동교
	6	1,200	246	3.92	26.5	40.0	4.34	4.47
	7	1,400	246	4.39	28.6	40.0	5.21	5.19
라	8	1,600	246	6.20	30.7	40.0	6.30	6.63
	9	1,800	246	6.49	28.6	40.0	6.87	(6.94)
	10	2,000	241	6.95	40.7	45.6	7.02	(7.92)
	11	2,200	241	7.71	21	35.0	8.20	(9.40)
	12	2,400	241	8.75	21.2	35.0	(10.48)	(10.41)
	+156	2,556	238	22.70	71.7	-	(25.16)	(24.68)	대포저수지
	13	2,600	238	22.83	248.5	-	(24.23)	(24.78)
	14	2,800	238	22.83	272.5	-	(27.25)	(27.92)
	15	3,000	238	22.83	303.1	-	(26.74)	(26.83)
	16	3,200	238	22.83	225.3	-	(27.78)	(27.13)
천	17	3,400	238	22.83	83.4	-	(23.73)	(23.72)
	18	3,600	238	22.83	71.5	-	(23.72)	(22.64)
	19	3,800	238	22.86	100.4	-	(24.35)	(24.43)
	20	4,000	238	23.71	27.2	35	(25.85)	(25.30)
	21	4,200	238	26.31	18.4	30	(25.79)	(25.76)
	22	4,400	238	27.92	19.3	30	(27.59)	(28.06)
	+36	4,436	151	28.50	17.5	25	(29.07)	(28.97)	봉두교
	23	4,600	151	29.14	18.6	25	(28.98)	(28.50)
	24	4,800	151	31.15	15.7	25	(32.51)	(31.98)
	25	5,000	151	32.71	15.9	25	(32.79)	(33.69)
	26	5,200	151	34.41	23.4	25	(34.72)	(34.64)

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)			기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭		계획하폭	좌 안	우 안
	27	5,400	151	37.67	20.8	25		(40.52)	(38.03)
소	28	5,600	151	41.68	13.8	25		(41.73)	(41.66)	갑실2교
	+112	5,712	86	42.17	11	20		(42.15)	(42.16)	갑실4교
	29	5,800	86	42.81	11.8	20		(43.41)	(43.51)
	30	6,000	86	45.72	9.9	20		(46.93)	(45.63)
	31	6,200	86	47.95	9.3	20		(47.51)	(47.42)	갑실4보
	32	6,400	86	49.53	8.1	20		(49.78)	(49.72)
라	33	6,600	86	51.78	18.5	20		(54.77)	(51.89)
	34	6,800	86	53.97	11.9	20		(54.30)	(54.91)
	35	7,000	86	55.94	9.3	20		(55.69)	(56.84)
	36	7,200	86	58.28	9.7	20		(57.92)	(57.96)
	37	7,400	86	61.98	9	-		(62.07)	(61.35)
	38	7,600	86	65.84	6.2	-		(66.06)	(66.03)	작골1교
천	39	7,800	86	69.51	9.9	-		(69.03)	(69.67)	작골1낙차공
	40	8,000	86	71.77	12.5	-		(71.68)	(71.52)	작골2낙차공
	+86	8,086	45	74.51	9.4	20		(75.44)	(75.67)	작골2교
	41	8,200	45	76.04	11	20		(77.60)	(76.13)	상의곡1낙차공
	42	8,400	45	77.73	6.1	18		(79.67)	(78.43)
	43	8,600	45	82.37	8.6	15		(86.97)	(82.21)
	44	8,800	45	86.26	5.6	15		(86.41)	(86.38)
	45	9,000	45	90.77	15.8	-		(93.75)	(91.55)
	46	9,200	45	99.77	30.9	-		(102.15)	(102.02)
	47	9,400	45	107.55	5.3	-		(105.36)	(105.03)
	+150	9,550	45	120.30	13.9	-		(120.44)	(120.57)	상의곡저수지
※주】1) 계획하폭란의 ( )내 수치는 현하폭임. 2) 기설제방고란의 ( )내 수치는 현 지반고임.

○ 운평천

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
운평천	0	0	141	42.00	38.90	-	42.51	42.51
	0+69	69	141	42.00	30.80	38.00	42.81	43.11	제1낙차공
	1	100	141	42.86	29.90	38.00	43.34	43.81
	1+35	135	141	43.83	36.40	38.00	43.61	44.41	제2낙차공
	2	200	141	43.83	21.70	37.00	44.73	44.33
	2+50	250	141	45.34	23.70	37.00	44.41	45.61	제3낙차공
	3	300	141	45.78	30.40	36.00	45.00	45.94
	3+69	369	141	46.38	23.00	36.00	46.34	46.14	제4낙차공
	4	400	141	46.51	25.10	35.00	46.96	46.96	강천교
	5	500	141	46.95	22.90	35.00	49.28	49.35
	5+10	510	141	48.63	24.50	35.00	48.34	48.27	제5닉차공
	5+55	555	141	48.63	31.70	35.00	49.11	49.11	운 평 교
	6	600	141	48.63	20.50	35.00	49.09	49.01	무명2교
	6+92	692	141	49.52	21.50	34.00	50.48	50.48	용당교
	7	700	141	49.60	24.60	34.00	50.08	50.08
	7+85	785	141	51.23	19.50	34.00	50.57	50.64	제6낙차공
	8	800	141	51.77	25.90	33.00	51.93	51.95
	8+47	847	141	53.46	16.40	33.00	53.04	53.34	제7낙차공
	9	900	141	53.46	23.80	33.00	53.94	54.14
	9+45	945	141	54.27	23.50	33.00	54.04	54.18	제8낙차공
	10	1000	141	55.25	17.30	32.00	55.35	55.65	제9낙차공
	10+57	1057	141	56.27	21.60	32.00	55.63	56.26	제10낙차공
	11	1100	141	56.27	22.50	31.00	56.08	56.56
	11+85	1185	141	58.44	20.70	31.00	57.47	57.84	제11낙차공
	12	1200	141	58.83	20.30	30.00	57.44	58.05
	12+80	1280	141	60.87	24.40	30.00	60.55	61.37	제12낙차공
	12+86	1286	99	60.88	28.90	-	62.08	62.08	중등교
	13	1300	99	60.90	31.70	-	61.86	62.11
	14	1400	99	61.03	18.90	29.00	62.74	62.76
	14+42	1442	99	62.75	22.20	29.00	62.34	62.34	제13낙차공
	15	1500	99	62.83	21.80	29.00	63.29	63.68
	16	1600	99	62.97	17.80	28.00	64.18	64.78
	17	1700	99	64.05	18.60	28.00	65.67	65.68	응평교
	17+28	1728	99	66.76	14.10	27.00	66.07	66.57

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
운평천	18	1800	99	66.87	22.30	27.00	67.46	67.54
	19	1900	99	69.90	22.90	26.00	69.38	68.77	제15낙차공
	20	2000	99	70.17	21.00	26.00	71.54	71.53
	20+19	2019	99	72.51	14.30	26.00	71.51	72.16	제16낙차공
	21	2100	99	72.49	14.70	25.00	73.89	72.79
	21+80	2180	99	75.06	15.30	25.00	74.59	75.09	제17낙차공
	22	2200	99	75.13	17.00	25.00	75.43	75.78
	22+22	2222	72	75.21	19.90	25.00	76.30	75.77	죽청교
	22+46	2246	72	75.30	23.40	25.00	76.19	75.18	잠수교
	23	2300	72	75.50	8.70	24.00	76.55	76.23
	23+18	2318	72	78.12	10.10	24.00	79.05	77.05	제18낙차공
	24	2400	61	78.86	11.80	24.00	79.71	82.51
	24+75	2475	61	79.53	11.10	24.00	79.58	79.86	제19낙차공
	25	2500	61	79.53	9.00	24.00	79.88	80.33
	25+95	2595	61	82.08	13.50	24.00	82.31	85.39	제20낙차공
	26	2600	61	82.08	13.10	23.00	82.34	82.07
	27	2700	61	83.20	23.80	22.00	85.31	84.97
	27+33	2733	61	83.82	16.70	22.00	84.21	84.21	제21낙차공
	28	2800	61	85.08	20.20	22.00	86.29	85.81
	28+37	2837	61	85.78	13.90	21.00	86.34	86.44	잠수교
	29	2900	61	8.70	18.40	21.00	87.56	87.81
	29+16	2916	61	88.38	26.50	20.00	88.56	88.45	제22낙차공
	30	3000	61	88.38	16.40	20.00	89.82	89.92
	30+93	3093	61	91.61	11.10	20.00	92.52	91.72	제23낙차공
	31	3100	61	91.59	25.00	-	92.07	93.97
	31+20	3120	61	92.28	19.40	-	93.69	93.69
	31+84	3184	61	94.80	23.90	-	93.91	95.21	제24낙차공
	32	3200	61	94.98	18.30	-	102.00	95.40
	33	3300	61	96.11	10.10	18.00	97.02	96.92
	33+16	3316	61	97.77	12.40	18.00	97.41	97.61	제25낙차공
	34	3400	61	99.97	30.70	18.00	100.64	101.24
	34+10	3410	61	100.23	15.00	17.00	99.94	100.54	제26낙차공
	35	3500	61	102.59	16.70	15.00	102.71	103.85
	36	3600	61	106.97	9.60	115.00	107.20	108.20

○ 남평천

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
	0	0	34	21.97	6	6	26.28	26.28	BOX1교
남	+50	50	34	22.11	7	7	20.16	23.32
	+87	87	34	22.18	6	6	24.12	24.12	BOX2교
	1	200	34	22.46	10	15	22.25	산
	+73	273	34	22.75	14	14	23.03	산	남평1낙차공
	+114	314	34	22.83	7	12	23.33	23.23	BOX3교
	+142	342	34	23.43	8	12	23.67	23.33	남평1보
	2	400	34	23.57	6	12	23.65	23.69
평	+46	446	34	23.64	6	12	24.18	24.25	무명1교
	+50	450	34	23.58	6	12	24.98	24.44
	+80	480	34	23.84	5	12	24.85	24.72	남평2낙차공
	+100	500	34	23.93	7	12	25.10	24.95
	+150	550	34	24.86	9	12	25.81	25.40
	+161	561	22	25.29	5	10	26.56	26.60	남평3낙차공
	+195	595	22	26.48	6	10	26.11	26.50	남평2보
천	3	600	22	26.44	5	10	26.71	26.68
	+50	650	22	27.09	4	10	27.03	27.55
	+100	700	16	27.51	7	8	28.26	28.97
	+108	708	16	27.79	5	8	29.02	29.13	무명2교
	+125	725	16	29.05	5	8	29.38	29.09	남평3보
	+150	750	16	29.09	4	8	29.73	29.05
	4	800	16	29.81	6	8	30.42	30.55
	+46	846	16	30.52	6	8	30.97	31.13	남평4보
	+50	850	16	30.62	5	8	30.86	31.28
	+62	862	16	30.95	5	8	31.55	31.72	무명3교
	+81	881	16	31.50	6	8	32.22	31.96	수로교

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
	+100	900	16	31.66	6	8	32.45	절벽
남	+150	950	16	32.35	11	12	32.92	산
	+154	954	16	32.81	9	12	32.86	37.19	남평5보
	5	1000	16	32.96	6	10	33.13	37.72
	+50	1050	16	35.21	6	8	34.59	34.40	남평6보
	+100	1100	16	35.21	4	8	35.47	35.49
	+150	1150	16	35.99	7	8	36.55	36.89
	+173	1173	16	36.47	4	8	37.43	37.44	무명4교
평	6	1200	16	37.02	5	6	37.42	37.42
	+50	1250	16	37.86	5	6	38.34	38.25
	+100	1300	16	38.98	4	6	39.28	39.23
	+120	1320	16	40.05	4	6	39.77	39.66	남평7보
	+150	1350	16	40.33	7	7	40.77	41.16
	+185	1385	16	41.67	6	6	41.55	41.99
	+192	1392	16	42.32	5	5	41.90	42.50	남평8보
천	7	1400	16	42.44	9	9	41.68	42.40
	+50	1450	16	44.18	6	6	44.64	43.96
	+100	1500	16	46.51	5	5	47.23	45.92
	+150	1550	16	49.52	4	4	49.59	49.19
	8	1600	9	52.23	10	10	52.62	56.37
	+50	1650	9	55.59	3	3	55.02	55.34
	+100	1700	9	57.61	5	5	58.69	58.66
	+125	1725	9	58.95	4	4	60.57	60.11
	+150	1750	9	61.33	6	6	61.26	61.48	남평4낙차공
	9	1800	9	61.84	9	9	62.73	62.65
	+44	1844	8	75.12	3	3	76.22	78.22	여수토상단
	10	2000	8	75.61			76.54	77.18	봉산제

○ 죽정천

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
	0	0	39.0	48.61	20.3	(20.3)	49.12	49.08	과업종점
죽	+100	100	39.0	48.78	6.4	15.0	49.35	49.35	용정1교
	1	200	39.0	49.08	10.1	15.0	(49.08)	(50.15)
	+8	208	39.0	49.41	6.4	15.0	(50.02)	(50.02)	중방1교
	2	400	39.0	51.58	8.8	15.0	(51.10)	(51.03)
	+24	424	39.0	51.67	8.7	15.0	(51.28)	(51.34)	중방2교
	3	600	39.0	52.39	7.2	15.0	(51.91)	(52.07)
	+34	634	39.0	52.48	10.7	15.0	(52.81)	(52.76)	신도1교
정	4	800	39.0	53.68	7.9	15.0	(53.27)	(53.70)
	+52	852	39.0	53.86	11.0	15.0	(54.10)	(54.12)	신도2교
	+105	905	37.0	54.17	4.5	14.0	(56.15)	(56.15)	신도3교 유출부
	5	1,000	37.0	55.31	8.9	13.0	(54.62)	(54.78)
	+82	1,082	37.0	55.81	4.2	13.0	(55.52)	(55.52)	신도4교
	6	1,200	37.0	56.48	9.5	13.0	(56.16)	(56.15)
	+134	1,334	34.0	57.17	13.5	13.5	(57.86)	(57.91)	신기교
천	7	1,400	34.0	58.51	7.8	12.0	(58.04)	(58.07)
	+75	1,475	34.0	58.82	4.2	12.0	(59.07)	(59.07)	벅수교
	8	1,600	34.0	59.68	8.0	12.0	(61.08)	(59.40)
	9	1,800	34.0	61.78	5.9	12.0	(61.77)	(61.40)
	+178	1,978	29.0	63.23	9.2	11.0	(63.62)	(63.65)	신도교,용수로교
	10	2,000	29.0	63.53	6.7	11.0	(63.51)	(63.00)
	+104	2,104	29.0	64.48	10.0	11.0	(64.58)	(64.45)	죽정1교
	11	2,200	29.0	65.25	5.5	11.0	(65.33)	(65.05)
	+125	2,325	29.0	67.48	10.0	11.0	(67.83)	(67.83)	죽정2
	12	2,400	29.0	69.12	8.2	11.0	(69.14)	(68.96)
	+30	2,430	29.0	69.65	7.9	11.0	(69.33)	(69.45)	죽정보
※주】1) 계획하폭란의 ( )내 수치는 현하폭임. 2) 기설제방고란의 ( )내 수치는 현 지반고임.

○ 만연천

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
	0	0	66	52.52	19	19	53.73	53.73	무명1교
만	+7	7	66	52.33	15	15	53.66	53.89	만연1낙차공
	+82	82	66	53.10	15	15	53.81	54.04	만연2낙차공
	+164	164	66	54.05	15	15	54.94	54.99	만연3낙차공
	1	200	66	54.79	16	16	55.49	55.52
	+44	244	66	55.50	17	17	56.40	56.27	삼덕교
	+116	316	66	56.64	21	21	57.25	57.37	만연4낙차공
	2	400	66	57.57	18	18	57.67	57.51
연	+12	412	66	58.35	15	15	57.61	57.28	철도교
	+16	416	66	58.67	9	9	57.86	57.66	세월교
	+70	470	66	58.96	18	18	59.86	59.85	만연5낙차공
	+110	510	66	59.82	19	19	61.66	61.49	광덕교
	+118	518	66	60.44	18	18	61.54	61.57	만연6낙차공
	+167	567	66	60.85	18	18	61.80	61.83	만연7낙차공
	3	600	66	60.81	18	18	61.98	62.01·
천	+28	628	66	61.65	19	19	62.30	62.41	만연8낙차공
	+56	656	66	61.66	17	17	63.15	63.08	무명2교
	+74	674	66	62.68	18	18	63.42	63.38	만연9낙차공
	+112	712	66	63.23	18	18	63.97	63.93	만연10낙차공
	+169	769	66	63.84	18	18	64.48	64.65	만연11낙차공
	+194	794	66	64.91	18	18	65.06	65.05	만연12낙차공
	4	800	66	64.89	18	18	65.26	65.22
	+36	836	66	65.54	18	18	66.63	66.62	만연1취입보
	+44	844	66	65.56	17	17	66.86	66.73	무명3교
	+87	887	66	66.52	17	17	67.15	67.13	만연13낙차공
	+123	923	66	66.88	18	18	67.83	67.76	만연14낙차공
	+170	970	66	68.02	18	18	68.83	68.72	만연2취입보
	5	1000	66	67.90	18	18	69.13	69.14

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
	+18	1018	66	68.99	18	18	69.42	69.52	만연15낙차공
만	+63	1063	66	69.09	18	18	71.10	71.06	무명4교
	+100	1100	66	70.64	18	18	71.19	71.68	만연16낙차공
	+138	1138	66	71.71	19	19	72.23	72.34	만연17낙차공
	+186	1186	66	72.32	18	18	72.86	73.16	만연18낙차공
	6	1200	66	72.32	17	17	73.48	73.46
	+7	1207	66	72.34	17	17	73.75	73.74	무명5교
	+49	1249	66	73.25	17	17	73.94	74.19	만연19낙차공
연	+97	1297	66	73.79	17	17	74.91	75.16	만연20낙차공
	+110	1310	66	74.80	17	17	75.35	75.61	만연21낙차공
	+124	1324	66	74.82	16	16	75.94	75.97	무명6교
	+162	1362	66	75.02	17	17	76.21	76.43	만연22낙차공
	7	1400	66	75.46	18	18	76.35	76.88
	+4	1404	66	75.66	18	18	77.77	76.94	만연22-1낙차공
	+30	1430	66	75.70	23	23	77.64	77.44	만연교
천	+53	1453	66	76.60	18	18	77.76	77.75	만연23낙차공
	+86	1486	66	76.68	13	13	77.66	77.68	무명7교
	+116	1516	66	77.77	13	13	78.44	78.85	만연24낙차공
	+154	1554	66	78.24	13	13	78.69	79.05	만연25낙차공
	+181	1581	66	79.01	12	12	79.62	80.18	만연26낙차공
	+191	1591	66	79.44	12	12	79.72	80.28	만연27낙차공
	8	1600	66	79.44	12	12	79.95	80.56
	+29	1629	66	79.78	8	11	79.58	80.56	복개시점
	+186	1786	66	83.24	8	10	83.73	83.73	복개종점
	9	1800	66	83.63	8	8	83.93	83.99
	+32	1832	66	84.40	8	8	84.69	84.69	만연28낙차공
	+96	1896	66	84.97	8	8	85.87	85.87	무명8교
	+110	1910	43	85.15	8	8	86.07	86.07	신설1낙차공

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
	+165	1965	43	87.16	10	10	89.39	89.39	신설2낙차공
만	+191	1991	43	87.92	10	10	89.57	89.57	BOX교
	10+55	2055	43	88.41	9	9	89.27	89.18	무명9교
	+87	2087	43	89.31	9	9	89.52	89.65	만연29낙차공
	+100	2100	43	89.31	9	9	90.02	89.99
	11	2200	43	90.96	9	9	92.59	91.55
	+24	2224	43	91.78	9	9	93.65	93.56	무명10교,
	+31	2231	43	93.04	9	9	93.65	93.65	신설3낙차공
연	+72	2272	43	94.11	8	8	94.81	94.67	만연31낙차공
	+100	2300	43	94.61	9	9	95.49	95.52
	12	2400	43	96.93	9	9	98.03	97.78
	+50	2450	43	98.45	10	10	99.46	99.36	BOX2교
	+65	2465	43	98.90	11	11	100.07	99.61	만연3취입보
	+100	2500	43	99.78	9	9	100.63	100.47
	13	2600	43	101.64	8	8	103.14	102.40
천	+17	2617	43	104.07	8	8	103.97	102.87	만연32낙차공
	+100	2700	43	104.07	8	8	105.17	103.95
	+136	2736	31	104.75	8	8	103.83	107.07	여수토하단
	14	2800	31	120.29	-	-	123.85	124.27	여수토상단
	15	3000	31	120.77	-	-	122.99	123.47	저수지구간
	16	3200	31	122.05	7	7	123.50	123.60
	+50	3250	31	123.16	6	6	123.88	123.88	무명11교
	+100	3300	31	124.36	6	6	124.11	127.79
	17	3400	31	128.91	9	9	129.13	133.79
	+100	3500	31	132.04	6	6	132.87	132.92
	+106	3506	31	133.13	4	4	133.94	133.94	무명12교
	18	3600	31	136.06	10	10	138.77	137.32

○ 유곡천

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
	0.00	0	118	26.00	20	30	26.19	26.19
유	1	100	118	26.16	15	30	26.89	26.17
	2	200	118	26.31	15	30	26.95	26.66
	3	300	118	26.47	16	30	26.96	26.68
	3+60	360	118	26.56	16	30	27.00	27.00	평리1교
	4	400	118	26.63	14	30	27.15	27.36
	5	500	118	26.78	17	30	27.48	27.85
	6	600	118	26.94	16	30	27.92	28.30
	7	700	118	27.64	13	30	29.13	29.13	평리2교
	7+10	710	118	28.48	12	30	28.91	28.91	유곡1취수보
곡	8	800	118	29.19	17	30	29.64	29.43
	9	900	118	29.42	17	30	29.35	29.43
	9+50	950	118	29.53	14	30	30.18	30.18	평리3교
	10	1,000	118	29.65	16	30	29.65	30.28
	11	1,100	118	29.88	16	30	30.33	30.67
	12	1,200	118	30.11	15	30	31.13	31.35
	13	1,300	118	(30.28) 32.89	13	30	32.12	32.12	유곡2취수보
	14	1,400	118	33.63	17	30	33.40	33.13
	15	1,500	118	33.82	18	30	35.24	33.73
	16	1,600	118	34.00	25	30	35.07	34.37
천	17	1,700	118	34.19	17	30	33.42	34.42
	18	1,800	118	34.37	20	30	33.92	34.62
	19	1,900	118	34.56	11	30	36.27	36.27	양정2교
	20	2,000	118	34.74	12	30	37.02	37.02	양정1교
	21	2,100	118	35.44	13	30	36.75	36.75
	22	2,200	90	36.14	14	23	36.87	37.00
	23	2,300	90	36.60	14	23	37.33	37.33	유곡교
	24	2,400	90	37.06	14	23	37.63	37.63
	25	2,500	90	37.52	9	23	39.39	38.49
	25+10	2,510	90	37.57	9	23	38.90	38.90	월곡교
	26	2,600	90	38.28	14	23	39.29	39.55

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
	26+60	2,660	90	(38.60) 40.46	19	23	40.78	40.78	유곡1낙차공
	27	2,700	47	40.94	12	16	41.22	41.17
유	28	2,800	47	41.57	11	16	41.99	41.58	유곡2낙차공
	29	2,900	47	42.19	12	16	42.45	42.43
	30	3,000	47	42.82	9	16	43.02	43.57
	30+30	3,030	47	43.01	11	16	43.13	43.35	유곡3취수보
	30+60	3,060	47	43.48	9	16	43.85	43.85	월곡1교
	31	3,100	32	43.82	8	12	44.57	44.57
곡	32	3,200	32	44.66	11	12	46.81	46.01
	33	3,300	32	46.42	7	12	47.49	47.71
	34	3,400	32	48.17	7	12	48.63	48.88
	35	3,500	32	49.93	8	12	50.78	50.15
	35+20	3,520	32	51.25	9	12	51.35	51.07	유곡3낙차공
	36	3,600	32	52.37	8	12	52.82	51.82
천	36+30	3,630	32	52.79	4	12	53.51	53.51	월곡3교
	37	3,700	32	53.49	9	12	54.12	54.34
	37+20	3,720	32	54.58	5	12	54.58	54.58	유곡4낙차공
	38	3,800	32	55.43	8	12	55.91	56.61
	38+90	3,890	32	56.38	6	8.42	56.88	56.88

○ 청천천

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
	0	0	62	3.33	15	25	3.76	3.76	사마2교
청	1	100	62	3.62	18	25	3.41	3.46
	2	200	62	3.91	19	25	3.32	3.73
	3	300	62	4.20	20	25	4.47	4.40
	4	400	62	4.49	13	25	4.51	4.54
	5	500	62	4.78	10	25	4.73	4.73	평용교(신설)
	6	700	62	5.08	8	25	5.64	5.72
	6+10	710	62	5.11	10	25	5.98	5.98	세월교
	7	800	35	5.84	7	16	6.24	6.01
	8	900	35	6.66	7	16	6.97	6.99
천	8+24	924	35	6.85	6	16	7.71	7.71	하청천2교
	9	1,000	35	7.47	8	16	8.43	8.51
	10	1,100	35	8.29	9	16	9.07	9.07
	10+20	1,120	35	8.45	7	16	9.47	9.47	하청천교
	11	1,200	35	8.90	7	16	9.70	9.70
	12	1,300	35	9.46	8	16	10.03	10.17
	12+50	1,350	35	9.64	7	16	10.72	10.54	청천1취수보
	13	1,400	35	10.82	8	16	11.50	11.30
	14	1,500	35	11.23	14	16	12.24	12.63
	14+18	1,518	35	12.06	14	16	12.30	12.80	청천2취수보
천	15	1,600	35	13.02	10	16	13.59	13.45
	15+45	1,645	35	13.51	10	16	13.82	13.96	청천3취수보
	15+85	1,685	35	13.70	12	16	14.89	14.89	사마3교
	16	1,700	35	14.29	9	16	14.73	15.02
	17	1,800	35	14.85	10	16	15.56	15.59
	18	1,900	35	14.94	8	16	16.71	16.58
	19	2,000	35	15.52	9	16	17.74	17.63
	19+50	2,050	35	16.11	6	16	18.38	18.38	성남1교
	20	2,100	35	16.69	9	16	18.47	18.79
	21	2,200	35	18.07	10	16	20.18	20.47
	21+65	2,265	35	18.66	7	16	23.14	23.14	대곡교

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
	22	2,300	23	19.85	10	10	21.65	21.88
	23	2,300	23	20.62	13	13	24.42	22.77	청천1낙차공
청	23+70	2,370	23	20.94	8	10	24.28	24.28	성남2교
	24	2,400	23	21.84	6	10	24.15	23.97	청천2낙차공
	24+64	2,464	23	22.48	6	10	25.35	25.35	청천3낙차공
	24+65	2,465	23	23.17	7	10	24.96	25.95	성남3교
천	25	2,500	23	24.67	7	10	24.96	25.95	청천4낙차공
	25+35	2,535	23	25.98	8	10	27.88	28.00	청천4취수보
	26	2,600	23	27.81	10	10	28.61	28.74
	27	2,700	23	28.31	9	9	31.27	31.27	성남4교
천	27+20	2,720	23	29.13	9	9	32.31	32.31
	27+50	2,750	23	30.40	9	9	32.73	32.73

○ 상덕천

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
	0	0	67	108.21	23	23	108.91	109.35
상	+100	100	67	108.59	13	13	110.82	110.55
	+109	109	67	109.04	12	12	111.33	110.93	흥복교
	+133	133	67	109.21	10	10	110.82	110.77	무명1교
	1	200	67	109.77	14	14	111.55	111.27
	+100	300	67	110.49	15	15	112.85	112.60
	2	400	67	111.49	14	14	113.82	112.28
	+95	495	57	114.44	23	23	114.99	산	신흥보
덕	+100	500	57	114.78	21	21	115.10	산
	3	600	57	115.27	18	18	117.04	산
	+100	700	57	116.5	17	17	118.39	산
	+144	744	57	117.81	20	20	119.50	산	괴정1낙차공
	+158	758	57	118.32	9	9	119.70	119.31	괴정1보
	4	800	57	118.88	10	10	120.40	119.50
	+100	900	57	120.41	12	12	120.82	121.56
천	+192	992	57	122.94	8	8	123.49	123.53	괴정2낙차공
	5	1000	57	123.18	8	8	124.05	124.09
	+53	1053	44	124.48	12	12	125.84	125.72	BOX교
	+88	1088	44	125.59	15	15	126.25	126.41	괴정3낙차공
	+100	1100	44	125.82	15	15	126.53	126.86
	+157	1157	44	127.64	14	14	128.58	128.22	괴정4낙차공

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
	6	1200	44	128.15	17	17	129.65	129.17
상	+31	1231	44	128.76	15	15	129.85	129.34	괴정5낙차공
	+99	1299	44	129.5	11	11	130.73	130.78	무명2교
	+110	1310	44	129.63	11	11	131.27	131.34	괴정2보
	7	1400	44	130.98	18	18	134.87	132.35
	+78	1478	44	133.87	9	9	132.90	134.14	괴정6낙차공
	+100	1500	44	133.95	10	10	133.14	134.42
덕	8	1600	44	136.56	18	18	140.29	138.29
	+32	1632	44	137.19	18	18	140.46	138.46	괴정3보
	+50	1650	44	138.95	14	14	140.38	140.04	세월교
	+58	1658	44	139.35	8	8	140.29	140.29	괴정4보
	+69	1669	44	140.29	9	9	141.48	141.46	무명3교
	+80	1680	44	140.87	9	9	141.48	141.46	신설낙차공
천	+100	1700	44	140.69	11	11	141.72	142.09
	9	1800	44	142.04	6	7	143.27	142.15
	+46	1846	44	146.53	13	13	146.73	148.45	괴정7낙차공
	+100	1800	44	148.38	15	15	149.45	151.94
	+164	1964	44	153.27	6	6	152.57	153.27	여수로하단
	10	2000	44	167.53	6	6	166.80	168.00
	+100	2100	44	171.11	10	10	172.75	174.00	여수로상단

○ 금반천

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
	0	0	73	131.93	23	23	133.08	134.31
금	+35	35	73	132.38	15	20	134.27	133.98	농소보
	+73	73	73	132.60	12	20	133.43	133.23	무명1교
	+100	100	73	132.63	13	20	133.52	133.41
	+144	144	73	134.32	10	20	134.26	134.29	금반1보
	1	200	73	134.51	13	20	134.81	135.14
	+38	238	73	134.60	13	20	135.33	135.33	금반1낙차공
	+68	268	73	135.08	12	20	135.90	135.90	무명2교
	+100	300	73	135.20	14	14	136.51	136.07
	+118	318	45	136.16	16	16	136.66	136.16	금반2보
반	2	400	45	137.02	12	12	137.34	137.54
	+100	500	45	137.76	15	15	139.18	138.71
	+175	575	45	138.68	11	11	140.10	140.06	금반2낙차공
	+196	596	45	140.65	11	11	142.66	142.68	BOX교
	3+100	700	45	141.05	11	15	142.68	142.86
	+127	727	45	142.69	9	15	143.38	143.48	금반3낙차공
	+185	785	45	143.76	11	15	144.37	144.89	금반3보
	4	800	41	143.74	8	15	144.58	145.09
	+100	900	41	145.92	8	15	145.99	146.63	금반4낙차공
천	+197	997	41	148.93	12	15	149.54	150.04	금반4보
	5	1000	41	148.93	23	23	149.37	150.04
	+28	1028	41	149.25	10	15	150.19	150.23	무명3교
	+38	1038	41	149.25	11	15	150.48	150.45	금반5보
	+89	1089	41	151.38	10	15	151.54	151.92	금반5낙차공
	+100	1100	41	151.52	9	15	151.80	151.93
	6	1200	41	152.00	9	12	154.61	153.80
	+59	1259	41	154.81	11	12	155.77	155.46	금반6낙차공
	+92	1292	41	156.25	10	12	156.40	156.71	금반7낙차공
	+100	1300	41	156.26	6	12	156.87	156.83	무명4교
	+113	1313	41	156.62	11	14	157.22	158.08	금반6보
	+190	1390	41	158.12	4	4	157.38	157.38	여수로하단
	7	1400	41	163.44	6	6	163.08	163.08
	+10	1410	41	169.12	6	6	168.77	168.77
	+40	1440	41	170.40			171.71	171.71	여수로상단

○ 성불천

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
	0	0	134	24.03	20	25	23.52	23.67	성불교
성	+100	100	134	24.07	14	25	23.53	23.11
	1	200	134	24.02	16	25	24.44	24.43
	+91	291	134	24.15	15	25	24.97	산	성불1보
	+100	300	134	24.31	14	25	24.65	산
	2	400	134	25.88	15	25	26.66	산	신설가동보
	+100	500	96	27.27	13	20	27.08	산
	3	600	96	28.33	12	20	28.68	산
불	+100	700	96	29.61	17	20	29.30	29.50
	+150	750	96	30.07	17	20	30.69	30.29
	4	800	96	30.80	10	20	31.43	31.28	무명1교
	+50	850	96	31.07	10	20	31.46	31.51	신설1낙차공
	+100	900	96	31.72	11	20	32.16	32.12
	+150	950	96	32.31	11	20	33.23	32.88	신설2낙차공
	5	1000	96	33.36	12	20	33.86	34.00
천	+50	1050	96	33.78	12	20	34.56	34.59
	+100	1100	96	35.35	13	20	35.62	35.57
	+120	1120	96	35.78	13	20	36.02	35.86	성불2보
	+140	1140	96	36.08	10	20	36.22	36.69	무명2교
	6	1200	96	36.56	11	15	37.27	37.15
	+100	1300	96	39.33	16	16	40.49	38.95
	7	1400	96	40.56	9	16	39.05	40.38
	+100	1500	96	41.62	12	15	41.02	41.45
	+196	1596	96	43.52	18	16	43.52	44.21	성불1낙차공
	8	1600	96	43.95	13	13	43.75	44.68

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
	+100	1700	96	45.27	15	15	45.36	46.65
성	9	1800	96	46.07	10	15	47.01	46.41	신설교량
	+100	1900	96	48.89	8	10	48.55	50.03
	+130	1930	69	49.65	6	10	50.25	50.27	무명4교
	+177	1977	69	50.60	10	10	50.85	51.02	성불3보
불	10	2000	69	51.20	10	10	51.38	51.92	신설3낙차공
	+67	2067	69	52.88	9	10	53.90	53.08	성불4보
	+100	2100	69	53.41	7	10	53.73	53.53	무명5교
	+143	2143	69	54.32	14	14	54.75	55.00	성불5보
천	11	2200	69	55.83	6	6	57.53	55.69
	+100	2300	69	57.83	10	10	60.64	57.35
	+150	2350	69	59.42	8	8	60.91	58.78	무명6교
	12	2400	69	60.48	11	11	61.84	60.48

○ 용산천

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
용산천	0	0	66	6.97	33.9	-	6.66	6.99
	0+25	25	66	7.00	16.7	30.0	6.59	6.54	제1낙차공
	1	100	66	7.11	28.1	-	7.20	6.82
	2	200	66	7.24	25.6	-	7.74	7.64
	2+79	279	66	7.35	30.0	-	10.17	9.63	용산 교
	3	300	66	8.19	26.1	-	10.38	10.23
	3+75	375	66	8.51	22.5	-	9.77	9.44	제2낙차공
	3+97	397	66	9.79	27.9	-	10.61	10.31	구용산교
	4	400	66	9.74	27.9	-	10.74	10.44
	5	500	66	11.08	37.3	-	12.25	12.36
	6	600	66	12.42	33.8	-	13.97	14.10
	6+82	682	66	12.99	19.8	-	13.60	13.85	무명1교
	7	700	66	13.87	21.0	-	15.12	14.81
	8	800	66	14.80	32.0	-	16.26	17.03
	8+98	898	66	17.11	7.7	22.0	16.83	16.77	잠수교
	9	900	66	17.16	7.7	22.0	16.82	16.76
	10	1000	61	19.52	21.9	-	21.15	20.38
	11	1100	61	21.07	21.5	-	22.55	21.85
	12	1200	61	23.95	26.2	-	24.99	25.09
	13	1300	61	26.82	22.6	25.0	26.51	27.50
	13+86	1386	61	27.91	11.9	15.0	27.79	27.79	잠수교
	14	1400	61	29.37	24.6	-	29.73	30.54
	15	1500	61	30.52	22.4	-	31.40	31.76
	15+79	1579	61	31.42	6.5	15.0	31.67	31.67	잠수교
	16	1600	61	32.06	21.7	-	34.71	34.30
	16+51	1651	61	33.63	26.2	20.0	34.86	34.55	제3낙차공
	16+58	1658	61	33.84	22.3	19.0	34.66	34.93	용수로교
	16+95	1695	45	34.97	13.9	19.0	35.79	35.73	용수로교
	17	1700	45	35.13	21.2	19.0	35.76	35.96
	17+29	1729	45	36.02	3.0	15.0	36.24	36.24	잠수교
	18	1800	45	38.19	27.6	18.0	40.74	37.94
	19	1900	45	40.30	15.9	15.0	40.83	41.08
	19+22	1922	45	40.74	13.7	15.0	40.51	41.50	잠수교
	20	2000	45	42.35	12.1	13.0	42.74	43.08
	20+80	2080	45	44.53	6.0	-	46.54	46.54

○ 신학천

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
	0	0	80	2.94	18	20	2.87	2.87	신학1낙차공
신	1	100	80	3.76	11	20	3.56	3.56	신학1교
	2	200	80	4.06	12	20	4.04	4.79
	3	300	80	4.35	17	20	4.36	4.77
	4	400	80	4.65	15	20	5.84	5.38
	5	500	80	6.09	19	20	6.80	6.11
	5+60	560	80	6.96	10	20	8.35	8.35	신학교
	6+00	600	80	7.23	14	20	7.90	8.66
	7	700	80	7.89	15	20	9.06	9.27
	8	800	80	8.55	14	20	9.93	9.26
학	9	900	80	10.13	11	20	10.50	10.86
	10	1,000	80	11.70	12	20	12.13	12.40
	10+17	1,017	80	11.97	10	20	13.15	13.07	농수로교
	10+20	1,020	80	12.02	8	20	13.28	13.28	신학2교
	11	1,100	71	13.04	7	18	14.28	15.38
	12	1,200	71	14.31	10	18	14.74	14.02
	13	1,300	71	15.58	13	18	16.67	16.87
	14	1,400	71	17.04	11	18	17.93	17.42
	15	1,500	71	18.50	12	18	19.52	18.80
	16	1,600	71	19.71	11	18	20.04	20.15
천	16+65	1,665	71	20.50	13	18	21.86	21.86	초평1교
	17	1,700	71	21.77	13	18	22.41	21.64
	18	1,800	71	23.10	14	18	22.83	22.40
	19	1,900	71	24.42	14	18	25.16	38.06
	19+40	1,940	41	24.95	8	13	25.53	25.53	초평2교
	20	2,000	41	25.78	9	13	31.11	26.91
	21	2,100	41	27.16	9	13	29.24	29.62
	22	2,200	41	29.76	7	13	31.29	31.79	초평3교
	22+40	2,240	41	30.89	8	13	31.78	31.78	초평4교
	23	2,300	41	32.58	12	13	33.04	32.81
	24	2,400	41	35.00	8	13	36.29	35.64
	24+40	2,440	41	35.97	8	8	40.15	40.15
	24+60	2,460	41	36.45	7	7	40.26	40.26
	25	2,500	41	45.06	5	5	41.68	41.67
	25+50	2,550	41	55.83	5	5	60.48	60.48

○ 설옥천

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
	0	0	82	90.15	11	25	90.58	90.58	운곡1교
설	0+55	55	82	90.41	17	25	92.19	92.19	금단교
	1	100	82	90.48	18	25	90.79	92.01
	2	200	82	90.88	9	25	93.59	95.00
	2+40	240	82	100.94	30	30	102.08	102.08
	3	300	82	100.94	177	177	102.71	101.46
	4	400	82	100.94	213	213	102.68	100.18
	5	500	82	100.94	161	161	100.21	100.41
	6	600	82	100.94	145	145	100.43	105.03
	7	700	82	100.94	173	173	99.81	103.31
옥	8	800	82	100.94	90	90	102.31	105.01
	9	900	82	100.94	67	67	102.01	103.41
	10	1,000	82	101.48	15	25	102.07	102.19
	11	1,100	82	102.02	7	25	103.82	103.82	설옥1교
	12	1,200	82	103.01	16	25	103.65	103.65
	13	1,300	82	104.00	16	25	105.23	104.94
	13+20	1,320	82	(104.09) 105.31	22	25	105.47	105.48	설옥1취수보
	14	1,400	82	106.02	15	25	106.79	106.24
	14+90	1,490	82	(106.11) 106.54	9	25	107.32	107.32	설옥2교
	15	1,500	82	106.90	11	25	107.00	107.58	설옥2취수보
천	16	1,600	82	108.01	10	25	108.32	107.85
	17	1,700	82	109.12	10	25	109.55	108.95
	18	1,800	82	110.22	8	25	110.74	110.51
	19	1,900	82	111.33	12	25	112.24	112.47
	19+50	1,950	82	(111.72) 112.96	19	25	112.63	112.82	설옥3취수보
	19+70	1,970	82	113.46	19	20	113.46	113.46	설옥교
	20	2,000	68	113.55	17	20	113.52	113.41
	20+35	2,035	68	113.66	6	20	114.32	114.32	설옥3교

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
	21	2,100	68	114.91	11	20	114.47	115.51
설	22	2,200	68	116.83	17	20	117.80	117.20	설옥4취수보
	23	2,300	68	117.85	14	25	123.55	118.05
	24	2,400	68	118.75	10	20	119.72	118.94
	24+85	2,485	68	119.72	10	20	120.10	120.10	설옥4교
	25	2,500	68	119.87	15	20	121.38	120.78
	25+20	2,520	68	121.02	22	26	121.43	129.93	설옥5취수보
옥	26	2,600	68	122.02	13	20	121.69	121.79
	27	2,700	68	123.27	9	20	123.03	122.73
	27+70	2,770	68	124.15	7	20	124.67	124.67	설옥5교
	28	2,800	68	124.74	14	20	124.93	125.23
	29	2,900	68	126.72	15	20	126.74	127.45
	30	3,000	68	128.38	16	20	128.63	127.83
	31	3,100	68	130.03	6	10	130.47	130.47	목동교
천	31+50	3,150	20	130.29	13	13	131.09	130.79	설옥6취수보
	31+75	3,175	20	130.98	4	10	131.21	131.21	설옥6교
	31+80	3,180	20	131.12	4	10	131.22	131.22	설옥1낙차공
	32	3,200	20	131.54	8	10	132.11	132.59
	32+80	3,280	20	133.21	2	10	133.97	133.97	설옥2낙차공
	33	3,300	20	134.48	3	10	134.94	134.94
	33+15	3,315	20	135.44	6	10	135.90	135.90	설옥3낙차공
	34	3,400	20	137.60	3	10	138.07	138.07	설옥4낙차공
	34+25	3,425	20	139.07	3	10	139.55	139.55	설옥5낙차공
	34+55	3,455	20	140.31	3	10	140.80	140.80	설옥6낙차공
	34+70	3,470	20	141.64	2	2	141.64	141.64	설옥7낙차공

○ 대구미천

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
	0	0	125	0.83	46.80	(46.8)	1.71	(1.79)	화흥1교
	2	400	125	1.05	38.60	(38.6)	1.45	(1.86)
대	3+85	685	95	1.36	30.20	32.0	1.85	2.15	화흥2교
	4	800	95	1.46	36.00	(36.0)	1.85	3.11
	5+145	1,145	95	1.85	29.20	30.0	1.83	2.30	화흥1보
	6	1,200	95	1.89	26.00	30.0	1.86	2.40
	7+75	1,475	95	2.12	28.10	30.0	2.05	2.27	화흥3교
구	7+115	1,515	95	2.20	29.80	30.0	2.14	1.94	화흥2보
	8	1,600	95	2.29	33.00	(33.0)	2.15	(2.51)
	8+50	1,650	35	2.96	11.50	16.5	(2.19)	(2.62)	대구낙차공
	9+10	1,810	35	5.34	8.30	15.0	(6.44)	(5.84)	대구1교
	10	2,000	35	9.69	14.00	15.0	(10.22)	(10.17)
미	10+180	2,180	35	13.31	13.40	15.0	(14.26)	(14.29)	대구2교
	11+170	2,370	35	17.71	12.00	15.0	(19.18)	(19.12)	대신교
	12	2,400	35	18.57	12.40	15.0	(19.16)	(18.91)
	14	2,800	35	32.12	13.90	(13.9)	(32.92)	(33.70)
	14+70	2,870	35	37.55	26.60	(26.6)	(37.52)	(39.81)	부흥사방댐
천	14+110	2,910	35	38.57	22.00	(22.0)	(40.11)	(39.97)	부흥교
	16	3,200	35	51.56	11.00	(11.0)	(52.78)	(52.78)
	16+105	3,305	20	60.47	16.00	(16.0)	(60.68)	(62.38)	부흥보
	17	3,400	20	69.97	16.10	(16.1)	(69.68)	(69.88)

○ 삼 포 천

하천명	측 점 (No.)	누 가 거 리 (m)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭 (m)		기설제방고(EL.m)		비 고
					현하폭	계획하폭	좌 안	우 안
	0	0	830	1.99	685.5	(685.5)	3.52	3.40
삼	2	400	830	1.99	559.3	(559.3)	2.72	3.27
	4	800	830	1.99	575.0	(575.0)	2.73	2.86
	6	1,200	830	1.99	566.7	(566.7)	2.98	3.18
	8	1,600	830	1.99	441.2	(441.2)	2.90	3.04
	10	2,000	830	1.99	314.2	(314.2)	2.97	3.04
포	12	2,400	735	2.01	308.2	(308.2)	3.23	2.46
	14	2,800	735	2.04	264.7	(264.7)	3.18	2.78
	16	3,200	735	2.07	246.1	(246.1)	3.25	3.75
	18	3,600	735	2.13	244.9	(244.9)	2.83	2.86
	20	4,000	735	2.17	220.4	(220.4)	2.84	3.04
천	22	4,400	710	2.23	175.7	170.0	(2.56)	2.97
	24	4,800	710	2.34	178.8	182.0	(0.86)	3.07
	26	5,200	710	2.41	128.1	160.0	(1.15)	3.15
	28	5,600	710	2.54	117.6	160.0	(0.27)	3.04
	30	6,000	710	2.67	105.8	207.0	(0.19)	3.50
	32	6,400	710	2.77	116.7	171.0	(0.30)	3.74
	34	6,800	710	2.96	122.9	140.0	(0.48)	(3.36)
	34+60	6,860	710	3.00	122.9	140.0	(0.48)	(3.36)