진도군 고시 제2007 - 33호

진도 군관리계획(용도지역, 시설용지, 녹지, 도로, 주차장) 변경결정 및 지형도면 승인 고시

전라남도 고시 제2007-72호(‘07.7.5)에 의거 진도 군내지방산업단지의개발계획(변경) 및 실시계획이 승인 및 송부되었기 국토의계획및이용에관한법률 제30조,제32조 및 같은법 시행령 제25조, 제27조에 따라 승인고시 하고 지형도면을 일반에게 보입니다..

2007.  7.  27

진 도 군 수

1. 진도 군관리계획변경(용도지역, 산업시설용지,지원시설용지, 녹지, 도로, 주차장)결정 및 지형도면승인 조서 : 다음

2. 진도 군관리계획변경(용도지역, 산업시설용지, 지원시설용지, 녹지, 도로, 주차장)결정 및 지형도면승인 조서 : 실음생략

3. 관계도서는 진도군청 재난건설과(061-540-3445)에 비치하고 일반에게 보입니다.

진도 군관리계획 변경(용도지역, 산업시설용지, 지원시설용지, 녹지, 도로, 주차장) 결정 및 지형도면 승인조서

가. 용도지역에 관한 도시관리계획 결정(변경) 지적승인 조서

○ 진도군 용도지역 결정(변경) 지적승인조서

구 분			면 적(㎡)			구성비 (%)	비 고
			기 정	변 경	변 경 후
총 계			430,963,720	-	430,963,720	100.0
합 계			23,450,230	-	23,450,230	5.44
도시지역	주거지역	소 계	2,328,823	-	2,328,823	0.54
		전용 주거지역	3,532	-	3,532	0.00
		제1종일반주거지역	1,637,091	-	1,637,091	0.38
		제2종일반주거지역	604,889	-	604,889	0.14
		준 주 거 지 역	83,311	-	83,311	0.02
	상업지역	소 계	325,008	-	325,008	0.08
		일반상업지역	309,471	-	309,471	0.07
		근린상업지역	15,537	-	15,537	0.00
	공업지역	소 계	264,441	증)684,230	948,671	0.22
		준공업지역	264,441	증)684,230	948,671	0.22
	녹지지역	소 계	19,847,728	-	19,847,728	4.61
		보전녹지지역	132,000	-	132,000	0.03
		생산녹지지역	6,165,768	-	6,165,768	1.43
		자연녹지지역	13,549,960	-	13,549,960	3.14
	미지정		684,230	감)684,230	-	-
관 리 지 역			105,841,869	-	105,841,869	24.56
농 림 지 역			243,214,621	-	243,214,621	56.44
자연환경보전지역			58,457,000	-	58,457,000	13.56

나. 제1종지구단위계획구역 결정(변경) 지적승인조서

○ 제1종지구단위계획구역 결정(변경) 지적승인조서

도면 표시 번호	지구명	위치	면적(㎡)			비고
			기정	변경	변경후
-	녹진지구	군내면 녹진리 산223번지 일원	-	증)684,230	684,230

다. 용도지역 결정(변경)도 : 게재 생략

라. 기반시설의 배치와 규모에 관한 군관리계획 결정(변경) 지적승인조서

가. 교통시설

1) 도 로

○ 도로 총괄표(진도군)

류별		합 계			1 류			2 류			3 류
		노선 수	연 장(m)	면 적(㎡)	노선 수	연 장(m)	면 적(㎡)	노선 수	연 장(m)	면 적(㎡)	노선 수	연 장(m)	면 적(㎡)
합계	기정	234	88,728	1,131,600	31	12,443	141,727	95	32,972	294,499	108	44,596	721,581
	변경	238	90,593	1,181,609	33	12,443	141,727	95	32,972	294,499	110	45,178	745,383
광로	기정	1	974	42,856	-	-	-	-	-	-	1	974	42,856
	변경	3	1,556	66,658	-	-	-	-	-	-	3	1,556	66,658
대로		13	19,901	497,525	-	-	-	-	-	-	13	19,901	497,525
중로	기정	14	112,60	151,423	2	392	7,840	5	4,389	65,835	7	6,749	77,748
	변경	16	12,543	177,630	4	1,675	34,047	5	4,389	65,835	7	6,479	77,748
소로		206	56,593	439,796	29	10,768	107,680	90	28,583	228,664	87	17,242	103,452

○ 사업지구 도로 결정(변경) 지적승인조서

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
신설	광로	3	1	40	주간선	147	광로 3-2	구역계 동측	일반 도로	산업 단지
신설	광로	3	2	40	주간선	435	지방도 803호	구역계 북동측	일반 도로	산업 단지
신설	중로	1	3	20	보조	1,068	광로 3-2	구역계 북서측	일반 도로	산업 단지
신설	중로	1	4	20	보조	215	중로 1-3	구역계 서측	일반 도로	산업 단지

2) 주차장

○ 주차장 결정(변경) 지적승인조서

구 분	도면 표시 번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초결정일	비고
				기정	변경	변경 후
계	-	-	-	-	증)22,951	22,951	-
신설	①	노외주차장	단지진입부	-	증)9,789	9,789	-
신설	②	노외주차장	단지중앙부	-	증)8,976	8,976	-
신설	③	노외주차장	단지중앙부	-	증)4,186	4,186	-

나. 공간시설

1) 녹지

○ 녹지 결정(변경) 지적승인조서

구 분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경 후
계	-	-	-	-	-	증)63,572	63,572	-
신설	①	녹지	완충녹지	구역계남측	-	증)48,622	48,622	-
신설	②	녹지	완충녹지	단지진입부	-	증)2,505	2,505	-
신설	③	녹지	완충녹지	단지진입부	-	증)5,353	5,353	-
신설	④	녹지	완충녹지	구역계동측	-	증)7,092	7,092	-

다. 유통 및 공급시설

○ 수도공급시설 결정(변경) 지적승인조서

구 분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세 분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경 후
신설	①	수도 공급시설	배수시설	단지내부	-	증)1,293	1,293

라. 환경기초시설

○ 오폐수처리장 결정(변경) 지적승인조서

구 분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세 분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경 후
신설	①	환경 기초 시설	수 질 오염방지시설	단지내부	-	증)2,087	2,087

나. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경) 지적 승인조서

도면 표시 번호	가구 번호		면 적	획 지		비 고
				위 치	면 적
	계		634,221		634,221
	A		531,561	진도군 군내면 녹진리 산 233임 일원	531,561	공장용지
	B		6,928	진도군 군내면 녹진리 1214-2전 일원	6,928	공동시설
	C		2,087	진도군 군내면 녹진리 산217-1임 일원	2,087	오․폐수 처리장
	D		1,293	진도군 군내면 녹진리 산228-3임 일원	1,293	배수지
	E		5,829	진도군 군내면 녹진리 산217-1임 일원	5,829	생활체육시설
	소계		63,572		63,572
	F	1	48,622	진도군 군내면 녹진리 산280임 일원	48,622	완충녹지
		2	2,505	진도군 군내면 녹진리 1401-2답 일원	2,505	완충녹지
		3	5,353	진도군 군내면 녹진리 1214답 일원	5,353	완충녹지
		4	7,092	진도군 군내면 녹진리 산217-1임 일원	7,092	완충녹지
	소계		22,951		22,951
	G	1	9,789	진도군 군내면 녹진리 1403답 일원	9,789	주차장
		2	8,976	진도군 군내면 녹진리 1413답 일원	8,976	주차장
		3	4,186	진도군 군내면 녹진리 산223임 일원	4,186	주차장

다. 건축물에 대한 용도‧건폐율‧용적률‧높이‧배치‧형태‧색채‧건축선에 관한 도시관리계획 결정(변경) 지적승인조서

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	A	용 도	· 권장용도 : 건축법시행령 별표1 제17호의 공장 · 불허용도 : 권장용도 외 용도
		건폐율	70% 이하
		용적률	400%이하
		높 이	4층 이하
		배 치	도면참조
		형 태	-
		색 채	· 지붕 : 1차색을 지양하고 2,3차색 사용 권장 (연한 녹색 및 파란색 계열) · 벽면 : 지붕색과 명도차를 두어 2,3차색 사용 권장 · 건축물 용도에 따른 동일색 사용 지양
		건축선	· 건축 한계선 : 획지경계선과 동일하게 지정
-	B	용 도	· 권장용도 : 건축법시행령 별표1 제 14호 나목의 일반업무시설 · 불허용도 : 권장용도 외 용도
		건폐율	70% 이하
		용적률	400%이하
		높 이	4층 이하
		배 치	도면참조
		형 태	-
		색 채	· 지붕 : 1차색을 지양하고 2,3차색 사용 권장 (연한 녹색 및 파란색 계열) · 벽면 : 지붕색과 명도차를 두어 2,3차색 사용 권장 · 건축물 용도에 따른 동일색 사용 지양
		건축선	· 건축 한계선 : 획지경계선과 동일하게 지정
-	C	용 도	· 권장용도 : 건축법시행령 별표1 제12호의 분뇨 및 쓰레기처리시설 · 불허용도 : 권장용도 외 용도
		건폐율	70% 이하
		용적률	400%이하
		높 이	4층 이하
		배 치	도면참조
		형 태	-
		색 채	· 지붕 : 1차색을 지양하고 2,3차색 사용 권장 (연한 녹색 및 파란색 계열) · 벽면 : 지붕색과 명도차를 두어 2,3차색 사용 권장 · 건축물 용도에 따른 동일색 사용 지양
		건축선	· 건축 한계선 : 획지경계선과 동일하게 지정

* 1차색 : 빨강색, 파랑색, 노랑색(원색이고 색환에 1로 표시)

* 2차색 : 초록색, 보라색, 주황색(두개의 1차색을 섞어만든 색으로 색환에 2로 표시)

* 3차색 : 붉은 보라색, 다홍색, 귤색, 연두색, 청록색, 남보라색 등(1차색과 2차색을 섞어 만든 색으로 색환에 3으로 표시)

7. 제1종지구단위계획구역 결정(변경)도 및 획지 및 건축물 등에 관한 제1종지구단위계획 결정(변경)도 : 관계도면 게제 생략

8. 관련도서의 열람방법

○ 관계도서는 진도군청 재난건설과(061-540-3445)에 비치하고 일반 및 이해관계인에게 보입니다.