□ 정수장 현황

* 20년 이상 정수장(98년 ~ )

시군	정수장	취수원	시설용량 (톤/일)	정수형식별(톤/일)				비고 (준공년도)
				계	급속	완속	간이처리
계	86개소		705,580	705,580	625,530	77,800	2,250
목포(1)	몽탄	주암호	120,000	120,000	120,000			('87)
여수(4)	둔덕	주암호	112,500	112,500	112,500			('69)
	학동	주암호	42,200	42,200	42,200			('91)
	금오도	두모제	1,000	1,000		1,000		('03)
	거문도	해수담수화	700	700	700			('07)
순천(4)	옥천	와 룡	7,000	7,000		7,000		('33)
	남정	주암호+이사천	92,000	92,000	92,000			('77)
	호두	주암호	500	500	500			시설폐쇄
	대룡	이사천	55,000	55,000	55,000			('04)
	주암	보성강	3,500	3,500	3,500			('01)
나주(1)	다시	지하수	1,600	1,600			1,600	('05)
광양(2)	마동	수어댐	30,000	30,000	30,000			('90)
	용강	수어댐+주암호	25,100	25,100	25,100			('88)
담양(2)	신계	신계제	5,000	5,000	5,000			('96)
	창평	지하수	650	650			650	운휴중
곡성(2)	곡성	학정제	3,500	3,500		3,500		('83)
	석곡	염곡제	1,000	1,000		1,000		('90)
구례(3)	구례	섬진강	3,000	3,000		3,000		('79)
	마산	섬진강	2,600	2,600		2,600		('84)
	산동	산동제	3,500	3,500	3,500			('96)
고흥(7)	호형	호형제	3,600	3,600	3,600			('76)
	강동	강동제	6,000	6,000	6,000			('90)
	신호	신호제	1,000	1,000	1,000			('73)
	금사	금사제	840	840	840			('75)
	예내	예내제	2,000	2,000		2,000		('07)
	영남	영남제	940	940		940		('05)
	오천	오천제	3,500	3,500		3,500		('05)
보성(3)	보성	보성강	5,000	5,000		5,000		('78)
	회천	동율제	1,560	1,560		1,560		('02)
	득량	득량천	1,200	1,200		1,200		('87)
화순(5)	화순읍	동복호	4,000	4,000	4,000			('77)
	청풍이양	지하수	2,000	2,000		2,000		('00)
	춘양	지하수	2,000	2,000		2,000		('03)
	북면	지하수	2,000	2,000		2,000		('87)
	동복	지하수	900	900		900		('82)
	남면	외남천	900	900		900		시설폐쇄
	동면	동복호	1,200	1,200	1,200			시설폐쇄
장흥(0)	용전	고읍천	950	950		950		시설폐쇄
	연지	신월천	950	950		950		시설폐쇄
강진(2)	강진	탐진강	4,900	4,900	4,900			('68)
	마량	마량천	900	900		900		시설폐쇄
	병영	홈골제	660	660	660			('96)

시군	정수장	취수원	시설용량 (톤/일)	정수형식(톤/일)				비 고
				계	급속	완속	간이처리
해남(4)	해남	삼산천	7,000	7,000	4,000	3,000		('80)
	황산	기성제	650	650	650			가동중지
	송지	송종제	4,000	4,000	4,000			('99)
	문내	신동제	850	850		850		운휴중
영암(5)	영암	대곡제	2,600	2,600		2,600		('81)
	군서	학용제	4,100	4,100		4,100		('93)
	삼호	금생제	4,800	4,800	4,800			('97)
	대불	영산강	49,000	49,000	49,000			운휴중
	신북	장산제	1,500	1,500	1,500			('03)
함평(1)	함평	함평천	10,000	10,000	10,000			('02)
영광(5)	영광제2	죽림제	6,300	6,300	3,000	3,300		('86)
	염산	복룡제	1,350	1,350		1,350		('92)
	법성	구수제	4,500	4,500	3,000	1,500		('71)
	대신	대신제	2,000	2,000		2,000		('01)
	연암	연암제	4,000	4,000		4,000		('06)
장성(1)	장성	유탕제	5,000	5,000	3,800	1,200		('69)
완도(12)	대야	대야제	10,000	10,000	10,000			('80)
	죽청	죽청제	2,000	2,000	2,000			운휴중
	금일	척치제	1,200	1,200	1,200			('92)
	군외	용계제	600	600	600			운휴중
	청산	국화제	1,100	1,100	1,100			('94)
	소안	미라제	1,300	1,300	1,300			('96)
	금당	육산제	670	670	670			('93)
	보길	부황제	4,000	4,000	4,000			('89)
	약산	해동제	2,900	2,900	2,900			('04)
	용항	용항제	1,100	1,100	1,100			('12)
	생일	용출제	450	450	450			('12)
	넙도	넙도제	270	270	270			막여과('10)
진도(10)	동외	회동제	2,500	2,500	2,500			가동중지
	녹진	대사제	800	800	800			시설폐쇄
	육동	육동제	1,320	1,320	1,320			('00)
	청룡	구계제	2,400	2,400		2,400		('00)
	관매	관매제	800	800	800			('03)
	남동	남동제	700	700	700			('05)
	성남	해수담수화	30	30	30			막여과('09)
	관사	해수담수화	50	50	50			막여과('09)
	돌목	돌목제	150	150	150			(‘08)
	서거차	서거차제	60	60	60			막여과('09)
	동거차	동거차제	80	80	80			막여과('09)
신안(12)	어은	어은제(하의)	350	350		350		('00)
	염산	염산제(증도)	650	650		650		운휴중
	부동	부동제(임자)	1,500	1,500		1,500		('11)
	죽연	죽연제(도초)	800	800		800		('11)
	진리	진리제(흑산)	900	900		900		운휴중
	천촌	천촌제(흑산)	1,800	1,800		1,800		('12)
	오동	오동제(안좌)	1,700	1,700		1,700		('03)
	한산	한산제(비금)	1,200	1,200		1,200		('04)
	유천	유천제(자은)	1,100	1,100		1,100		('04)
	하태	하태제(신의)	600	600		600		('05)
	수곡	수곡제(암태)	1,000	1,000		1,000		('06)
	대리	대리제(장산)	700	700		700		('11)

※ 가동중 77, 가동중지 2, 운휴중 7