영산강 수계 난분해성물질과 영양염류 변화 특성

영산강 수계 지류 9개 지점과 본류 6개 지점에 대한 2013년 ～ 2014년 동안 기초 수질 조사를 실시하고 난분해성물질과 영양염류의 변화 특성을 살펴본 결과는 다음과 같다.

1.  영산강 수계에서의 TOC 등 난분해성물질을 분석한 결과 지류의 평균 TOC, DOC, R-DOC의 농도는 각각 2.35 mgC/L, 1.86 mgC/L, 1.65 mgC/L로 나타났으며, 본류에서는 3.14 mgC/L, 2.54 mgC/L, 2.31 mgC/L로 나타났다.

2.  TOC, DOC, R-DOC 수질 인자 간 비를 살펴보면 TOC중의 DOC비는 지류에서 78.8 %, 본류에서 80.8 %로 총유기탄소 중 대부분이 용존성으로 존재함을 알 수 있다. 또한 DOC 중 R-DOC는 지류에서 87.8 %, 본류에서 90.7 %로 용존성유기탄소 중 대부분이 난분해성유기물질로 조사되었다.

3.  영산강 지류의 평균 T-N, DTN, NO3-N, NH3-N의 평균농도는 각각 2.335 mg/L, 1.997  mg/L, 1.60 mg/L, 0.127 mg/L로 나타났으며, 본류의 평균농도는 각각 4.734 mg/L, 4.000 mg/L, 2.69 mg/L, 1.262 mg/L로 조사되었다.

영산강 지류의 평균 T-P, DTP, PO4-P의 평균농도는 각각 0.071 mg/L, 0.038 mg/L, 0.041 mg/L로 나타났으며, 본류의 평균농도는 각각 0.129 mg/L, 0.079 mg/L, 0.075 mg/L로 조사되었다.

4.  영산강 수계 지류와 본류의 T-N/T-P는 각각 65.7, 49.4로  T-P가 제한 인자로 나타났으며 본류보다 지류에서의 농도비가 더 큰 것으로 나타났다. 하지만 T-P의 경우 지속적인 관리가 이루어져 수질개선 효과가 나타나고 있는 반면 T-N에 대한 관심이 상대적으로 낮고 이에 대한 관리대책이 마련되어 있지 않아 수질오염도가 높은 T-N의 수질관리 대책이 필요하다.

5. 수질인자 간 상관관계를 살펴보면 TOC는 SS와 T-P와의 상관성이 지류에서 본류보다 높았으며, DOC와 R-DOC의 경우도 지류에서 SS, Chll-a, T-P와의 상관성이 본류보다 비교적 높은 것으로 나타났다. T-N과 T-P의 상관성은 지류와 본류에서 모두 낮은 것으로 조사되었으나, 인(T-P, DTP, PO4-P)과 NH3-N와의 상관도는 본류보다 지류에서 비교적 높게 나타났다. Chll-a는 T-P와의 상관성이 지류와 본류 모두 낮게 나타나고 있으나 지류에서는 pH, BOD, COD, SS와 비교적 상관성을 가지며, 본류에서는 BOD와 상관성을 가지는 것으로 나타났다.

6. 영산강 본류의 수질에 영향을 미치는 지류의 수질 개선을 위하여 비점오염원 저감시설의 확충 및 현재 운영 중인 시설의 체계적인 관리와 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단된다. 또한 상수원 중심의 대권역 관리에서 지류 중심의 소권역에 대한 효율적인 관리가 병행되어야 할 것이다.