참고		광양(여천)항 묘도수도 항로직선화 사업 위치도

<광양항 묘도수도 직선화>

· 항로폭 : 300m(확장)

· 항로수심 : DL.(-)10.0m

· 준설량 : 151만㎥

· 총사업비 : 137,372백만원

· 공사기간 : 70개월