【전남지역사업평가단 공고 제 2022 - 01호】

산업단지대개조 지역선도산업단지 연계협력사업(R&D) 기술수요조사 공고

2023년도 산업통상자원부에서 신규 시행하는 산업단지대개조 지역선도산업단지 연계협력사업(R&D)의 친환경 중소형 선박 및 해양풍력 기자재 분야 신규 과제 발굴을 위한 기술수요조사를 다음과 같이 실시하오니 많은 참여바랍니다.

2022년  12월  14일

(재)전남지역사업평가단장

1		추진목적

○ 「산업단지대개조 지역선도산업단지 연계협력사업(R&D)｣을 위한 신규 R&D 과제 발굴

2		제안분야

○ 대상산업 : 친환경 중소형 선박 및 해상풍력 기자재 산업화

- 친환경 선박 및 해상풍력 기자재 산업의 유망품목인 친환경 중소형 선박 및 해상풍력 기자재 관련 소재/부품 산업화를 위한 기술개발

○ 친환경 중소형 선박 및 해상풍력 기자재 산업화 유망품목 분야_(수요조사 분야)

- 친환경 중소형 선박 소재 및 부품 기술개발

- 해상풍력 기자재 소재 및 부품 기술개발

*유망품목은 【붙임 5】 참조

3		제안시 고려사항

○ 사업기간 : `23. 04 ~ `24. 12 (총 21개월, 예정)

○ 제안규모

- 사업비 : 1개 과제당 700백만원 내외(2년간, 정부출연금 기준)

* 과제 기획 및 중앙 컨설팅/평가 결과 등에 따라 사업비는 변경될 수 있음

○ 기술성숙도

- TRL :　6단계 ~ 8단계[붙임2]

- 사업화 등 조기성과 창출이 가능한 과제

○  기술개발 추진체계 : 연계산단간 산･산 컨소시엄 구성은 필수임

- 주관연구개발기관 : (전남) 지역 중소ㆍ중견기업ㆍ대기업

- 공동연구개발기관 : 타 지역 산업단지 소재 중소ㆍ중견기업ㆍ대기업 및 대학, 연구기관, 지역혁신기관 등

4		제안자격

○  제안서(RFP)접수일 기준 전남 소재 기업, 연구기관, 대학, 혁신기관 및 협회 등에 소속된 자 또는 개인

5		접수기간 및 방법

○ (접수기간) 공고일로부터 ~ 12. 26.(월), 15:00시까지

○ (접수방법) 이메일 접수

- 수요조사서 양식 다운로드 후 사용

- 접수마감일 15:00까지 담당자 이메일 접수분에 한함

* 접수시 수요조사서를 첨부하여 제출

○ (접수 및 문의처)

담당부서	담당자	연락처	회신메일주소
전남지역사업평가단 평가팀	오경택	061-339-9721	oh2540@irpe.or.kr

6		추진일정

○ 수요조사 공고 및 접수	:  ~ 2022. 12. 26.(월). 15시

○ 과제기획위원회(수요조사 및 과제도출)	:  ~  2023. 01. 13.

○ 기술위원회(적정성 및 사업방향 심의)	:  ~  2023. 01. 27.

○ 사업(과제수행계획서)공고 및 접수	:  2023. 02. 03. ~

* 상기 일정은 상황에 따라 변경될 수 있음

7		기타사항(유의사항)

○ 수요조사자료는 산업단지대개조 지역선도산업단지 연계협력사업(R&D) 과제 발굴 용도로만 활용

○ 국가예산의 중복투자를 방지하기 위하여 정부 R&D사업으로 기 지원된 기술수요는 제외함

- 국가과학기술지식정보서비스(www.ntis.go.kr)에서 제안하시는 수요의 중복성을 사전검토 후 제출해야 함

○ 아래의 경우는 기초자료 활용대상에서 제외됨

- 접수기간 내에 수요조사서를 등록하지 않고 추후 개별로 제출하는 경우

- 요구양식 이외의 양식으로 수요조사서를 제출하는 경우

- 제출시 첨부파일(수요조사서)을 누락한 경우

○ 제출된 수요조사서는 일절 반환하지 않으며, 본 신청과 관련된 일체의 소요비용은 제안자 부담으로 함

○ 수요조사서 상의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 붙임으로 제출하여야 함

○ 수요조사서 채택(활용 결과) 여부는 접수기업(기관, 제안자)에게 통보되지 않음

○ 제안내용은 기획/기술위원회 운영결과에 따라 변경 될 수 있음

○ 평가기준

- 기술적 타당성 : 개발내용의 기술적 타당성, 사전준비의 적절성

- 목표 및 추진내용의 적절성 : 기술개발 목표, 연차별 추진내용의 적절성, 실현가능성

- 사업화 가능성 : 개발제품의 사업화 추진전략, 매출/고용창출

- 연계성 : 지역선도산업단지 연계협력사업[붙임 4], 연계협력산단 및 유망품목분야[붙임 5]

붙임 1. 전남 산업단지대개조 지역선도산업단지 연계협력사업(R&D) 수요조사 기술제안서 양식 1부.

2. 기술유형별 기술성숙도(TRL)의 정의 1부.

3. 정량적 목표 항목의 성능지표 1부.

4. 지역선도산업단지 연계협력사업(R&D) 개요.

5. 2023년도 산업단지대개조 대상지역 혁신계획(전라남도).

6. 지역선도산업단지연계협력사업 기획보고서 양식. 끝.

붙임1		전남 산업단지대개조 지역선도산업단지 연계협력사업(R&D) 수요조사 기술제안서 양식

전남 산업단지대개조 지역선도산업단지 연계협력사업(R&D)

수요조사 기술제안서

◇ 제안 정보

사 업 명	지역선도산업단지 연계협력사업(R&D)
선택품목명	① 친환경 중소형 선박 소재 및 부품 기술개발 ( ) ② 해상풍력 기자재 소재 및 부품 기술개발 ( )
제안과제명
TRL	[시작〕 단계 → 〔종료〕 단계
개발기간	21개월 이내		총사업비	백만원
제안지역	전남( )		대기업( ), 중견기업( ), 중소기업( ), 대학교( ), 정부기관( ), 연구소( ), 협회( ), 기타( )
기술분류	국가과학기술 표준분류체계 (code)	대분류(연구분야) - 대분류(적용분야) - 중분류 - 소분류(코드번호) ex. 인공물 - 기계 – 조선/해양시스템 – 선박소재/구조기술, 선형개발/성능해석기술 등(EA1001~9)
	산업기술 표준분류 (code)	소분류(코드번호) ex. 강선 건조업, 합성수지선 건조업, 기타 선박 건조업 등(31111~4)

◇ 제안자 인적사항

성 명		소속기관명
소 속 부 서		직 위
주 소	(TEL) (E-mail)

작성요령	*작성 후 삭제
◦ 사업명 : 사업명을 <지역선도산업단지 연계협력사업(R&D)>으로 기재 ◦ 제안과제명 : 제안하는 과제의 제목을 기재 ◦ TRL : 시작단계가 TRL 6단계 이상의 협력 R&D ◦ 개발기간 : 제안하는 과제의 총 개발기간을 기재 (2년 이내) ◦ 총사업비 : 제안하는 과제의 총 사업비(정부출연금 및 민간부담금 합계)을 기재 ◦ 기술분류 : 제안기술의 수행에 가장 적합한 표준분류체계를 기재

◇ 개발목표 및 내용

개발목표	◦
개발내용 및 범위	1) 1차년도 ◦ - ◦ ◦ 2) 2차년도 ◦
추진체계
정량적 평가항목	평가항목 (주요성능)	단위	세계최고수준	연구개발전 국내수준	개발목표치
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

작성요령	*작성 후 삭제
◦ 개발목표 및 내용은 개조식으로 작성(“◦”, “-” 등을 사용) ◦ 개발목표는 개발하고자 하는 기술(또는 공정)의 수준, 성능, 품질을 가능한 한 정량적으로 기술 ◦ 개발내용 및 범위는 목표달성을 위해 수행할 세부기술내용 및 범위를 기술하고 개발예정제품에 대한 사양, 성능, 용도, 기능 등에 대해 기술 ◦ 추진체계 : 선도산업단지 입주기업 간 산∙산 컨소시엄 구성은 기본으로 갖추어야 하며, 지역 내 소재한 대학, 지역혁신기관, 연구소 등이 참여 가능 ◦ 평가항목(주요성능)은 <붙임3>의 평가지표를 참고하여 구체적인 수치를 기재

◇ 제안기술의 특징

중요성 및 필요성
기술 동향	국내
	국외
시장 동향	국내
	국외
시장 규모	연도	당해연도(2021년)	3년후(2024년)	5년후(2026년)
	국내
	국외
	산출 근거
수출입 효과 (억원)	연도	( )년 (개발종료 후 1년)	( )년 (개발종료 후 3년)	( )년 (개발종료 후 5년)
	수출 금액
	수입대체금액
파급효과

작성요령	*작성후 삭제
◦ 중요성 및 필요성 - 제안기술의 경제적․산업적 중요성과 이에 따른 개발의 필요성을 구체적으로 서술 ◦ 기술동향 - 제안기술에 대한 국내․외 개발현황, 문제점 및 향후전망 등을 서술 ◦ 시장동향 - 제안기술 또는 제품에 대한 국내․외 시장동향을 서술 - 제안기술과 관련한 경쟁업체 및 동종업체 동향 ◦ 시장규모 - 제안기술 또는 제품에 대한 국내․외 시장규모를 제시하고, 산출근거를 객관성 있는 자료를 근거로 작성 ◦ 수출입효과 - 개발종료 후 예상되는 무역수지 개선효과를 금액으로 제시 ◦ 파급효과 - 당해 기술의 향상, 다른 기술에의 파급효과 등을 서술

◇ 최종 성과물 및 예상 성과

일자리 창출 (단위 : 명)	국내	1차년도(2021년)	2차년도(2022년)	종료 3년후(2025년)
	신규고용
사업화 성과 (단위 : 억원)	연도	1차년도(2021년)	2차년도(2022년)	종료 3년후(2025년)
	국내매출
	해외수출
기타성과

작성요령	*작성후 삭제
◦ 일자리 창출 - 제안 과제를 통해 창출할 수 있는 신규인력(직접 고용∙간접 고용 포함) 수 제시 ◦ 사업화 성과 - 제안 과제를 통해 창출할 수 있는 사업화 (직접 매출∙간접 매출 포함) 성과 제시 ◦ 기타성과 - 제안기술을 통해 확보 가능한 지식재산권, 개발한 기술의 기술이전 등의 기타성과 기재

◇ 기 지원 국가R&D 및 기 개발제품과 차별성

기지원 국가 R&D LIST와 차별성	◦ 기 지원과제 리스트 - ◦ 차별성 방안 -
기 개발제품과 차별성	◦ 국외 - ◦ 국내 -

◇ 총 기술개발사업비, 총 개발기간 및 소요인력

정부출연금	백만원
민간부담금	백만원
합 계	백만원
개발기간	21개월
소요인력	명

붙임 2	기술유형별 기술성숙도(TRL)의 정의

TRL 단계			단계별 정의
기초 연구	1	【기초실험】 기본원리발견	∙기초이론 정립 단계
	2	【개념정립】 기술개념과 적용분야의 확립	∙기술개발 개념 정립 및 아이디어에 대한 특허 출원 단계
실험	3	【기본성능검증】 분석과 실험을 통한 기술개념 검증	∙실험실 환경에서 실험 또는 전산 시뮬레이션을 통해 기본 성능이 검증될 수 있는 단계 ∙개발하려는 부품 또는 시스템의 기본 설계도면을 확보하는 단계 등
	4	【부품/시스템 성능검증】 연구실 환경에서의 Working Model 개발	∙시험샘플을 제작하여 핵심성능에 대한 평가가 완료된 단계 ∙3단계에서 도출된 다양한 결과 중에서 최적의 결과를 선택하는 단계 ∙컴퓨터 모사가 가능한 경우 최적화를 완료하는 단계
시제품	5	【장치/시스템 시제품 제작】 유사 환경에서의 Working Model 검증	∙확정된 공법/재료/시스템의 실험실 시제품 제작 및 성능 평가가 완료된 단계 ∙개발 대상의 생산을 고려하여 설계하나 실제 제작한 시제품 샘플은 1∼수개 미만인 단계 ∙경제성을 고려하지 않고 기술의 핵심성능으로만 볼 때, 실제로 판매가 될 수 있는 정도로 목표 성능을 달성한 단계
	6	【시제품 성능평가】 유사 환경에서의 프로토타입 개발	∙파일럿 규모(수개∼양산규모의 1/10 정도)의 시제품 제작 및 평가가 완료된 단계 ∙파일럿 규모 생산품에 대해 생산량, 생산용량, 생산수율, 불량률 등 제시 ∙파일럿 생산을 위한 대규모 투자가 동반되는 단계 ∙생산기업이 수요기업 적용환경에 유사하게 자체 현장테스트를 실시하여 목표성능을 만족시킨 단계 ∙성능평가 결과에 대해 가능하면 공인인증 기관의 성적서 확보
실용화	7	【시제품 신뢰성평가】 실제 환경에서 시제품 데모	∙실제 환경에서 성능 검증이 이루어지는 단계 ∙장치 및 재료개발의 경우 수요업체에서 직접 파일롯 시제품을 현장평가(성능뿐만 아니라 신뢰성에 대해서도 평가) ∙가능하면 KOLAS 인증기관 등의 신뢰성 평가 결과 제출 등
	8	【시제품 인증】 상용제품 시험평가 및 신뢰성 검증	∙표준화 및 인허가 취득 단계
양산	9	【사업화】 상용제품생산	∙본격적인 양산 및 사업화 단계

* TRL : Technology Readiness Level

붙임 3	정량적 목표 항목의 성능지표

정량적 목표 항목의 성능지표

예시)

과제명：Nd-Fe-B계 자석개발

평 가 항 목 주요성능 Spec1)		단위	비중2)	세계최고수준 보유국/보유기업 ( / )	연구개발전 국내 수준	개 발 목표치		평가방법3)
				성능수준	성능수준	당해	최종
자기적특성	잔류자속밀도	Br(T)	12	1.23	1.20	1.21	1.22	KS C 2501 JIS C 2501
	보자력(bHc)	kA/m	13	880	800	850	870
	보자력(Hic)	kA/m	16	960	900	940	960
	최대에너지적	kJ/㎥	9	290	230	240	280
	Br의 온도계수	%/K	10	-0.126	-0.126	-0.123	-0.123
	iHc온도계수	%/K	10	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
물리적특성	밀 도	Mg/㎥	10	7.4	7.3	7.35	7.4
	전기저항	Ω‧m	12	1.4	1.2	1.3	1.39
	비커스 경도	-	8	6000	5800	6000	6000
	곡 강 도	MPa	5	250	230	240	245
	인장강도	MPa	5	80	77	79	79
			100

주) 1) 주요성능의 수치적 Spec은 정밀도, 회수율, 열효율, 인장강도, 내충격성, 작동전압, 응답 시간등 기술적 성능판단기준이 되는 것을 말함.

2) 비중은 각 구성성능Spec의 최종목표에 대한 상대적 중요도를 말함.

3) 평가방법은 공인규격상의 시험검사 방법을 기재하여야 하며(예：KS…, JIS…)공적 인증기관에서 성적서 첨부를 원칙으로 하되 불가능한 경우 평가 받을 수 있는 방법을 기재함.

(분야별 성능지표) 예시

※ 아래의 예시는 분야별로 일반적인 지표만을 열거하였으며, 과제성격에 맞게 필요사항을 작성하여 주십시오.

<기계분야>

Spec 명	단 위	Spec 명	단 위	Spec 명	단 위
폐수유량 BOD 탁 도 폐수배출량 COD 생산속도 포장속도 공급속도 신 장 률 누 설 량 최고사용압력 응답시간 유 속 소 음 조항각도 작 동 력 회전속도 출 력 연료 소비율 평 행 도	㎥/day ㎎/ℓ ㎥/day ㎎/ℓ m/min PCS/min PCS/min % ㎤/min Kg/㎠ sec m/s dB 도 kgf rpm ps/rpm g/ps.hr ㎛	배 기 오일압력 파종속도 분 해 능 측정범위 측정속도 stroke 정 밀 도 공 압 작동전압 소비전류 작동속도 작동온도 회 전 각 토 크 정격유량 최고사요압력 중 량 직 각 도 이송오차	g/kw.hr Kg/㎠ m/hr m mm m/sec m/m m/m Kg/㎝ V mA m/sec 도 도 kgf.m l/min kgf/㎠ kgf ㎛ ㎛	회전정밀도 진 원 도 표면거칠기 주축속도 절삭속도 절삭길이 이 송 량 토 오 크 동 심 도 흔 들 림 가공시간 급이송속도 크 기 허용하중 최소설정이송량 위치결정정도 반복정도 분 할 각 공구보유수	㎛ ㎛ Rmax rpm m/min mm mm/rev N.m ㎛ ㎛ min/EA m/min mm ㎏ mm mm mm 도° EA

<금속분야>

Spec 명	단 위	Spec 명	단 위	Spec 명	단 위
인장감도 항복강도 경 도 연 신 율 밀 도 생산성향상 주입속도 열전도도 전기전도도 회 수 율 송 급 성 열팽창계수 내식성	MPa MPa Hv % g/㎤ 개/cycle ㎜/sec W/m.k m/Ω‧㎟ % m/Min 10-6/k g/㎟	용 착 량 고온강도 피로강도 정 밀 도 통 기 도 표면조도 내 열 성 내마모성 내충격성 저온강도 성능평가 가스발생량	δ/min kgf/㎟ MPa ㎜ ℃ g/㎟ ㎏/㎟ ㎏/㎟	용접속도 입 자 순 도 내구성 Sppatter발생량 Fume발생량 용착효율 Slag 박리성 불순물 함량 압출비 압출속도 탄성률	m/㎜ ㎛ % g/min g/min % sec/m % m/min GPa

<섬유분야>

Spec 명	단 위	Spec 명	단 위	Spec 명	단 위
방사속도 방사량 인장강도 연실율 신 도 압력손실	m/min ton/day(㎏/horu) kgf/㎟ % % %	데니어 강도 밀도 LOI 여과효율 YPM	denier g/d g/㎤ %	흡수율 사속(초속) 견뢰도 꼬임수 통기도	% m/min 급 Tn CC/㎟

<화공분야>

Spec 명	단 위	Spec 명	단 위	Spec 명	단 위
순 도 수 율 중합도(DP) 아민가 애 가 역 가	% % % %	반응도 회수율 점화율 분자량 고형분압량 저장안정성	% % % g/mol wt% rodnif	P H 비 중 밀 도 점 도 유리전이온도	g/㎤ cps ℃

<전자분야>

Spec 명	평가기준 및 단위
Frequency Range Output Power Supply Voltage C/N Ratio S/N Ratio Spurious Level Package Substrate Size Operation Temperature Output Impedance Tuning Voltage Current Consumption Puling Figure Pushing Figure Temperature Stability	2 GHZ ≥ 0 dBm 3.0 Volts ≥ 105 dBc ≥ 50 dB 20 dBc Max SMD TYPE Ceramic 0.13cc -30～+80℃ 50Ω 0.5～2.3V 6㎃ 이하 300kHz 이하 300kHz 이하 ≤ 2 MHz

붙임 4	지역선도산업단지 연계협력사업(R&D) 개요

지역선도산업단지 연계협력사업(R&D, 출연)

사업목적

ㅇ 지역거점 간 연계 R&D 발굴․지원을 통한 거점산단 중심의 新산업 생태계 구축으로 지역산업의 업종 경쟁력에 기여

- 혁신성장 잠재력이 높고, 타 지역의 산단과 산업 생태적으로 연계협력을 통한 시너지 창출이 가능한 산단간 협력R&D 지원

* 기존 지원사업의 지역적 한계를 보완하고 산업생태적인 가치사슬을 고려하여 경쟁력 있는 유망상품(제품)을 생산․제조하기 위한 기술개발 지원

지원대상

ㅇ (지원대상) 지역 내 산단 입주기업 간 산․산 컨소시엄

* 국가산단 47개, 일반산단 673개, 도시첨단 28개 등 대상(‘19.12월 기준)

ㅇ (산업범위) 新기술 트렌드에 대한 지역의 전략적 대응력 제고 및 지역내 산업의 다양성 확보를 위해 국가산업 정책*과 연계하여 지원방향 결정

▷ 지역간 자율협의를 통해 도출된 5대 협력권 산업(광역협력권산업육성사업)

․ 친환경조선해양플랜트, 전기․자율차, 바이오치료제, 스마트의료기기, 에너지신산업

▷ 산업부 제조혁신르네상스, 시․도별 지역혁신성장계획상 산업 분야와 연계 등

지원기간

ㅇ 총 2년간(’23년～’24년)

사업내용(지원내용)

ㅇ 지역 내 산단 입주 기업과 타 시․도에 입지한 산단 기업 중심으로 기업주도형 협력 기술개발 컨소시엄 과제지원

- 유망품목 개발을 위해 TRL 6단계 이상의 협력 R&D 지원

추진체계

ㅇ (산업통상자원부) 사업기획 및 국비 지원

ㅇ (시․도 지자체) 연계협력 사업 분야 발굴, 지방비 매칭

ㅇ (전담기관) 한국산업기술진흥원, (관리기관) 지역사업평가단

ㅇ (사업수행) 지역 내 산업단지 소재 기업

* 필요시 지역내 혁신기관(대학, 연구소 등) 참여 가능

추진절차

시도별 연계협력 산단 선정		14개 시·도
연계협력 분야 선정 컨설팅		산업부/전담기관(KIAT)/외부전문가
사업시행계획 의견수렴		14개 시·도
사업시행계획 확정 및 공고		산업부/전담기관(KIAT)
사업계획서 접수 및 평가		관리기관(지역사업평가단)
신규과제 및 수행기관 확정		산업부→전담기관→관리기관→주관연구개발기관
협약체결		전담기관 ↔ 주관연구개발기관
사업수행 및 결과보고		주관연구개발기관 → 관리기관

붙임 5	2023년도 산업단지대개조 대상지역 혁신계획(요약_전라남도)

1. 혁신계획 개요

ㅇ (주력산업) 친환경 선박, 세계 최대 해상풍력단지 조성 거점기지

ㅇ (비전) 친환경 중소형 선박, 해상풍력 기자재 생산 허브로 도약

ㅇ (목표)

분 야	’23년	’24년	’25년
생산액 증가율	19%	23%	34%
업종 다변화율	71%	93%	118%
종사자 증가율	10%	17%	25%
노동환경만족도	80점	85점	90점
산업재해감소율	10%	25%	50%

ㅇ (대상지역) (거점) 영암 대불산단, (연계) 영암 삼호·해남 화원·목포 삼진산단

ㅇ (추진체계) 혁신계획 추진체계 및 관리방안

2. 지역여건

ㅇ (국내 제2의 조선산업단지) 전남 서남권 산단은 국가기간 산업의 핵심, 세계 최초 LNG 추진선을 건조한 친환경 조선의 선두 지역, 중소형 선박과 해양레저선박 기업이 집적된 조선해양특화단지

ㅇ (전남 서남권 경제 중심) 광양만권 산단과 더불어 전남도 제조업 일자리 중심지역으로 서남권 경제의 가장 중요한 성장동력

ㅇ (친환경선박/해상풍력 거점기지) 조선해양산업만으로 이뤄진 전국 유일의 단일 산단, 친환경 중소형선박과 해상풍력산업의 핵심거점

3. 혁신계획 구성

ㅇ 지능형 디지털 혁신산단

- 중소기업 맞춤형 생산제조혁신 지원, 물류 및 에너지 통합관제 시스템 도입

ㅇ 친환경 조선·해상풍력 특화산단

- 친환경 중소형 선박, 해상풍력 선도기술 개발, 친환경 중소형 선박 및 해상풍력 실증, 친환경 사업다각화로 인한 양질의 일자리 창출

ㅇ 저탄소 그린산단

- 노후 산단 재정비 및 안전 인프라 확충, 근로자 친화형 산단 인프라 개선, 에너지 저감 및 그린에너지 확대

붙임 6	지역선도산업단지연계협력사업 기획보고서 양식

목    차

1. 개요

1.1 해당지역 산단대개조 거점·연계산단 개념 및 정의

1.2 타겟산업 및 유망품목

1.3 지원 필요성

2. 수요조사 및 기획위원회 추진결과

2.1 수요조사 실시 및 결과

2.2 기획위원회 추진결과

3. 동향분석 및 추진방향

3.1 기획과제 관련 산업·시장 동향

3.1.1 국내·외 산업동향

3.1.2 국내·외 산업동향

3.2 기획과제 관련 기술 동향

3.2.1 국내·외 기술동향

3.2.2 특허동향

3.2.3 중복성 검토

3.2.4 안전성 검토

4. 과제별 목표 및 연차별 추진내용

4.1 기획과제 관련 산업·시장 동향

4.1.1 과제별 최종목표 및 주요내용

4.1.2 과제별 연차목표 및 세부 추진내용

4.1.3 과제별 정량목표

4.1.4 추진체계 및 역할

4.1.5 사업비 및 사업기간

4.1.6 산업단지 수행기관 간 연계성

5. 기대효과

5.1 기술적 효과

5.2 경제적 효과

5.3 전략적 효과

6. 기획위원 명단

7. RFP

1. 개요

1.1 해당지역 산단대개조 거점·연계산단 개념 및 정의

☞ 거점·연계산단 개요 및 현황

1.2 타겟산업 및 유망품목

☞ 타겟산업의 정의 및 특징, 선정기준 등(산업기술분류표 중분류 수준)

☞ 유망품목의 정의 및 특징, 기업현황, 선정기준, 필요성 등

2. 수요조사 및 기획위원회 추진결과

2.1 수요조사 실시 및 결과

☞ 수요조사 실시 및 결과내용, 접수목록 등

2.2 기획위원회 추진결과

☞ 기획위원회 개요, 구성내용, 추진경과 및 결과 등

3. 동향분석 및 추진방향

3.1 기획과제 관련 산업·시장 동향

☞ 국내·외 산업 및 동향, 시장규모 등 기재

3.1.1 국내·외 산업동향

3.1.2 국내·외 시장동향

3.2 기획과제 관련 기술 동향

3.2.1 국내·외 기술동향

3.2.2 특허동향

☞ 기획과제 관련 기술 특허출원 동향 등

3.2.3 중복성 검토

☞ 기 지원과제 중복성, 보안과제 여부 및 기존 기술/제품과의 차별성 검토 등

3.2.4 안전성 검토

☞ 안전관리 심의위원회 구성 및 안전관리형 과제 여부 검토(안전관리형 과제를 위한 가이드라인 참조)

4. 과제별 목표 및 연차별 추진내용

4.1 기획과제 관련 산업·시장 동향

4.1.1 과제별 최종목표 및 주요내용

4.1.2 과제별 연차목표 및 세부 추진내용

4.1.3 과제별 정량목표

성능지표1)	단위	전체항목 에서 차지하는 비중2) (%)	세계최고수준3)	연구개발전 국내수준3)	개발목표치
1.
2.
3.

※ 평가방법 및 평가항목은 다음에 따라 작성

- 기술개발 및 목표와 상호 연계성이 유지되도록 작성하고 예상되는 결과물(특허, 기술수준, 성능, 품질, 시제품, 도면, 기술문서 등)을 기재

주1) 정밀도, 회수율, 열효율, 인장강도, 내충격성, 작동전압, 응답시간 등 기술적 성능판단 기준이 되는 것을 의미하며 분야별 개발내용에 적정하게 항목에 따라 구체적으로 수치화하여 반드시 제시하여야 함

주2) 비중은 각 구성성능 Spec.의 최종목표에 대한 상대적 중요도를 말함

주3) 개발목표치와 비교가 가능토록 작성

4.1.4 추진체계 및 역할

			주관연구개발기관
			※ 개발제품/부품명
공동연구개발기관			공동연구개발기관			공동연구개발기관
※ 개발제품/부품명			※ 개발제품/부품명			※ 개발제품/부품명

※ 연구개발기관간 협력을 위한 체계를 구체적으로 명시

<업무분장 현황>

구분	주요 추진 내용
	⦁ ⦁
	⦁ ⦁
	⦁ ⦁

※ 기관별 담당 기술개발 내용 및 업무분장 현황을 상세히 기재

4.1.5 사업비 및 사업기간

(단위: 백만원)
구분	1차년도 (2022)	2차년도 (2023)	총계
출연금(국비+지방비)
민간(현금+현물)
소계

4.1.6 산업단지 수행기관 간 연계성

☞ 산단대개조 지역 – 타지역 산단간 연계방안(도식화)

5. 기대효과

5.1 기술적 효과

5.2 경제적 효과

5.3 사회적 효과

6. 기획위원 명단

7. RFP

□ 기획과제 1

사업명

지역선도산업단지 연계협력

지역

과제명

TRL

1. 개요 및 필요성

ㅇ

2. 연구개발 내용 및 목표

□ 최종목표

ㅇ

□ 연구개발 내용

ㅇ

-

□ 연구개발 목표

성능지표		단위	국내최고수준	세계최고수준	달성목표

3. 지원기간·예산

ㅇ 지원기간 : 2023.ㅇㅇ ~ 2024.12 (ㅇㅇ개월이내)

ㅇ 지원예산 : 총 ㅇㅇ억원 이내 (’23년 ㅇ억 이내, ‘24년 ㅇ억 이내)

참고 1		안전관리형 과제 자가점검표 [기술개발]

안전관리형 과제 자가점검표 [기술개발]- 시‧도별 작성
사업명
과제명
총수행기간		YYMM~YYMM
TRL		※ 연구종료단계의 TRL 기재					시작품 제작 여부					O / X
시작품		시작품 내용		※ 핵심 시작품 명칭, 목표 사양, 성능, 용도, 기능 등 구체적으로 명시
		운영 환경		연구실 ( ), 유사환경( ), 실제환경( √ ), 기타 ( ) ※ 복수선택 불가
		안전 법률		적용여부		적용 ( √ )				비적용 ( )
				관련법률		※ 안전법률 적용 시, 적용되는 모든 법률 기재 예) 전기사업법, 화학물질관리법, 고압가스안전관리법, 액화석유가스안전관리법 등
사고위험분류항목		감전( ), 폭발(√), 파열( ), 화재(√), 이상온도 접촉( ), 유해물질 접촉( ), 기타( ) ※ 과제수행 과정에서 사고 발생 가능성 검토, 복수선택 가능
구분	유해 위험요인 파악							관련근거			위험성 추정
	위험성 요인		세부 유해 위험요인 *작성기준참고		위험요인 내용			법규/위험성 기준 등			가능성 (빈도)		중대성 (강도)	위험성
1	기계적(설비) 요인		-		-			-			-		-	-
2	전기적 요인		-		-			-			-		-	-
3	화학적(물질) 요인		3.8		외부에서 탱크로 유입시 화재 폭발			안전보건 규칙 269호			중(2)		상(3)	6
4	생물학적 요인		-		-			-			-		-	-
5	작업특성 요인		-		-			-			-		-	-
6	작업환경 요인		-		-			-			-		-	-
7	기타		-		-			-			-		-	-
위험성 평가점수 합계														6
주요의견		※ 자가점검표 가이드라인상 제시된 유해 위험요인 (기계설비, 전기, 화학물질, 생물학, 작업특성, 작업환경 등) 해당여부 및 각 유해 위험요인별 빈도, 강도 등 검토하여 작성
제출일자							작성자		(인)

【첨부】 <작성기준> 유해 위험요인 파악 분류 기준표

공정	위험성 요인	세부 유해 위험요인
1	기계적(설비) 요인		1.1	협착위험 (감김,끼임)		1.2	위험한 표면 (절단, 베임)		1.3	기계의 낙하, 전복, 붕괴, 전도 위험부분
			1.4	충돌위험 부분		1.5	넘어짐(미끄 러짐, 걸림)		1.6	추락위험 부분
2	전기적 요인		2.1	감전(안전 전압 초과)		2.2	아크		2.3	정전기
3	화학(물질)적 요인		3.1	가스		3.2	증기		3.3	에어로졸
			3.4	액체·미스트		3.5	고체(분진)		3.6	반응성 물질
			3.7	방사선		3.8	화재/폭발 위험		3.9	복사열/ 폭발 과압
4	생물학적 요인		4.1	바이러스 감염		4.2	유전자 변형 물질		4.3	알러지 및 미생물
			4.4	동물		4.5	식품
5	작업특성 요인		5.1	소음		5.2	초음파· 초저주파		5.3	진동
			5.4	근로자 실수 (휴먼에러)		5.5	저압 또는 고압상태		5.6	질식위험· 산소결핍
			5.7	중량물 취급작업		5.8	반복작업		5.9	작업 도구
6	작업환경 요인		6.1	기후/고온 /한랭		6.2	조명		6.3	공간 및 이동통로
			6.4	주변 근로자		6.5	작업시간		6.6	조직 및 안전문화
7	기타		7.1			7.2			7.3
			7.4			7.5			7.6

※ (참조) ISO 45001 안전보건경영시스템 리스크 평가표

사고위험 분류 항목 및 안전관리 대상 기준(안)

위험 분류 항목	기준
감전	전기 접축이나 방전에 의해 사람이 충격을 받아 중대재해가 발생할 수 있는 경우
폭발	압력의 급격한 발생 또는 개방으로 폭음을 수반한 팽창으로 인해 중대재해가 발생할 수 있는 경우
파열	용기 또는 장치가 물리적 압력에 의해 파열하여 중대재해가 발생할 수 있는 경우
화 재	발화물질 등으로 화재가 발생하여 중대재해가 발생할 수 있는 경우
이상 온도 접촉	고온이나 저온에 접촉하여 중대재해가 발생할 수 있는 경우
유해물질 접촉	유해화학물질 접촉으로 인해 중대재해가 발생할 수 있는 경우
기타	상기 분류 이외의 사유로 인해 중대재해가 발생할 수 있는 경우

중대재해 적용기준 : 고용노동부 시행령

중대재해

① 사망자가 1인 이상 발생한 재해

② 3개월 이상 요양이 필요한 부상자 동시에 2명 이상 발생한 재해

③ 부상자 또는 직업성 질병자가 동시에 10인 이상 발생한 재해