전라남도 경관위원회 심의 세부 항목

1. 외부공간

1) 보행 및 차량동선의 분리가 이루어졌으며 보행도로 연속성 유지

- 진출입 도로의 곡선회전반경, 차량진행·보행약자(어린이 눈높이)관점및 지하주차장 진출입시 시야가 확보되었는지 ?

2) 주민을 위한 공공공간의 조성 및 개방이 이루어졌는가

3) 진입도로는 단차가 없도록 하며 친환경재료 사용

4) 주차장은 가능하면 지하주차장을 설치하고 지상은 장애인 및 비상주차장 설치

5) 어린이 놀이터와 주차장과는 수목등으로 분리 되었는지

6) 담장은 설치하지 않는 것을 원칙으로 하고 설치시는 친환경 나무소재 사용       및 꽃담(돌담·자연석 돌쌓기)을 설치하고 콘크리트담장 인위적인 시설물 자제

7) 단지내 가로시설물은 하부 기초가 드러나지 않도록 계획 시공

8) 미술장식품 설치 위치는 주변공간과 조화를 고려하여 설치

2. 건축물

1) 스카이라인과 건축선이 주변 환경과 조화로운가

2) 건축물의 수명과 기능을 고려한 디자인인가

3) 차폐감이난 위압감을 주는 디자인을 피하였는가

4) 유지 관리에 용이한 재료로 계획되었는가

- 건축물 외부 협오시설(정화조 노출물, 보일러 노출배관, 가스관 인입부) 노출부가 주변침해를 하는가

3. 유니버셜 디자인

1) 보행약자의 접근성이 보장되도록 계획되었는가

2) 편의증진법 기준 이상으로 각종 공공공간 이용을 배려하고 있는가

- 장애인 편익시설(점자블럭, 출입구 점자표시 등)

4. 친환경디자인 및 조경

1) 신재생에너지 도입 등 에너지 효율을 고려하여 설계하였는가

2) 친환경 재료의 사용을 고려하고 있는가

3) 녹화계획을 수립하고 있는가(외벽, 담장, 옹벽, 주차장 등)

4) 주 진입로 주변은 수종 특화 하고 조경수 군락 나무근경은(10~20cm)

5. 사인물

1) 홍보게시물 설치의 최소화가 계획되었는가

2) 가로시설물의 설치가 적절하게 이루어졌는가

3) 이용에 불편함이 없도록 충분한 정보가 제공되었는가

4) 아파트측면 부조식 친환경소재 설치, 동호수는 건물의 중층부에 설치

5) 아파트명은 단지내 2~3곳에 보조식으로 설치, 외부용 수성페인트 자제

6) 안내표지판 설치위치는 보행자 및 운전자 시선을 고려하여 설치

6. 색채계획

1) 주변경관과 조화로운 색채를 사용하여 경관 창출이 이루어 졌는가

2) 지역특성에 적합하도록 조화형과 강조형의 색채를 적용했는가

3) 전라남도 공공디자인 활용 색채군을 활용하였는가

4) 강조색을 제외한 색채는 원색을 지양하고 저명도, 저채도의 색상 계획

7. 재료 및 규격·설치

1) 자연 재료의 도장을 지향하였는가, 유지·관리에 용이한 재료로 계획

2) 재료의 접합부 및 마감이 우수한가, 이용상의 쾌적함을 느낄수 있도록 설계

3) 설치 장소에 적합한 규모로 계획되었는가

4) 공사 가림막은 공공디자인 요소가 가미되도록 하여 미관계획 고려

8. 야간경관 및 조명

1) 야간경관 계획이 주변환경 및 구조물과 조화로운가

2) 이용자의 안정과 편의가 고려되었는가

3) 빛 공해방지법에 적합하게 설계하고 빛 조절장치 설치되었는가

4) LED 조명 설치계획, 로고만 설치, 아파트명은 측면의 1/3 크기로 표기    5) 단지내 상가계획 상층부 옥상 조명 설치 등

- 미디어 파사드(전기를 이용하는 동영상 전광물류)의 설치위치가 적합한가?(주거지 방향은 금지 요망함)

- 공간의 특성에 적합한 전체적인 조명계획의 적용과 함께 요소별 부분별 조명계획이 적용되었는가?

- 조명계획에서 조도 및 색온도, 휘도계획이 주변경관과 조화를 이루게 하였는가?

9. 토목 구조물(교량, 댐, 터널, 철도, 보강사면, 대하천, 항만 등)  경관적정성

1) 미관(경관)설계가 반영되었는가(위치적정성, 구성 적합성, 균형성, 대칭성, 조화 등)

2) 시공과정에 친환경 대책(오염방지)이 충분한가

3) 지자체의 상징성이 충분히 반영되었는가