대기 확정배출량명세서 (“별첨”) 작성 예시

< 회 사 명 >

□ 배출계수 적용 황산화물 - 현황 자료가 다량일 경우 간인 필수

배출구 번 호	연료명	사용량 (㎘/반기)	배출계수	황함량(%)	확정배출량 (㎏/반기)	부과액 (500원/㎏)	농도별 부과계수	지역계수	연도지수	총부과금 (원)	TMS 설치여부	비고
1	B-C유	100.065	14.3	0.9	1,287.8	500	0.4	0.5	1.7028	213,600	미설치	부과
2	:
계		100.065			1,287.8					213,600

※ 작성요령 : 대기환경보전법 참조 - 엑셀로 작업하여 제출

○ 배출계수 : 시행규칙 별표 10, 황함량(%) : 황함유분석표, 확정배출량 : 소숫점 둘째자리이하 삭제, 부과계수 : 시행령 별표 8

지역계수 : 시행령 별표 7, 연도지수 : 1.7028(2015년), 총 부과금 : 원단위 이하 삭제

□ 농도별 부과계수 적용(먼지, 황산화물) - 현황 자료가 다량일 경우 간인 필수

배출구 번 호	측정농도	배출허용 기 준	일배출량	조업일수	확정배출량 (㎏/반기)	부과액 먼지:770원 황산화물 : 500	농도별 부과계수	지역계수	연도지수	총부과금 (원)	TMS 설치여부	비고
1	5.47	40	0.4	182	72.8	770 or 500	0	0.5	1.7028	0	미설치
2		40		182	555.3	770 or 500	-	0.5	1.7028		TMS
3	:
4	:
계			0.4		628.1					0

※ 작성요령 : 대기환경보전법 참조(상기 적용사항 참조) - 엑셀로 작업하여 제출

대기 확정배출량명세서 구비서류 증빙자료 작성 예시

1. 황함유분석표 사본 1부(황함유량이 적용되는 배출계수를 이용하는 경우에만 제출, 해당 부과기간 동안의 분석표만 제출)

2. 연료사용량 또는 생산일지 등 배출계수별 단위사용량을 확인할 수 있는 서류 사본 1부.(배출계수를 이용하는 경우에만 제출)

○ 연료사용량 현황(예시) - 현황 자료가 다량일 경우 간인 필수

배출구번호	대기배출시설		대기방지시설		연료명	부과기간 연료사용량(㎘)							황 함유량 (%)	측정기기설치여부	비고
	시설명	용량	시설명	용량		계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
#1	소성시설	1,200㎏/시	여과집진시설	1,200㎥/분	B-C유	600	100	100	100	100	100	100	0.25	TMS	면제연료
#2	건조시설	1,200㎏/시	여과집진시설	1,200㎥/분	B-C유	600	100	100	100	100	100	100	0.9	미설치	부과대상
:	:	:	:	:

위 제출인

○ 회사명 :                (대표자            ) □

○ 소재지 : 무안군 삼향읍 00번지

○ 소  속 : 환경팀

○ 직  책 : 환경팀장

○ 성  명 : 홍길동(생년월일              )      □

3. 조업일지 등 조업일수를 확인할 수 있는 서류 사본 1부.(자가측정(대행) 결과를 이용하는 경우에만 제출) - 현황 자료가 다량일 경우 간인 필수

○ 대기배출시설 및 방지시설 현황

배출구 번호	대기배출시설		대기방지시설		TMS 설치여부
	시설명	용량	시설명	용량
#1	소성시설	1,200㎏/시	여과집진시설	1,200㎥/분	TMS
#2	건조시설	1,200㎏/시	여과집진시설	1,200㎥/분	미설치
:

○ 조업일수 현황(예시)

조업일자별 조업시간(hr) 현황
월별 일자	2014. 12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월
1	24	24	24	24	24	24	24
2	24	24	24	24	24	24	24
3	24	24	24	24	24	24	24
4	24	24	24	24	24	24	24
5	24	24	24	24	24	24	24
6	24	24	24	24	24	24	24
7	24	24	24	24	24	24	24
8	24	24	24	24	24	24	24
9	24	24	24	24	24	24	24
10	24	24	24	24	24	24	24
11	24	24	24	24	24	24	24
12	24	24	24	24	24	24	24
13	24	24	24	24	24	24	24
14	24	24	24	24	24	24	24
15	24	24	24	24	24	24	24
16	24	24	24	24	24	24	24
17	24	24	24	24	24	24	24
18	24	24	24	24	24	24	24
19	24	24	24	24	24	24	24
20	24	24	24	24	24	24	24
21	24	24	24	24	24	24	24
22	24	24	24	24	24	24	24
23	24	24	24	24	24	24	24
24	24	24	24	24	24	24	24
25	24	24	24	24	24	24	24
26	24	24	24	24	24	24	24
27	24	24	24	24	24	24	24
28	24	24	24	24	24	24	24
29	24	24	24	24	24	24	24
30	24	24	24	24	24	24	24
31		24	24	24	24	24
조업일수	30일	31일	31일	31일	31일	30일	31일
총조업일수		185일

위 제출인

○ 회사명 :                (대표자            ) □

○ 소재지 : 무안군 삼향읍 00번지

○ 소  속 : 환경팀

○ 직  책 : 환경팀장

○ 성  명 : 홍길동(생년월일              )      □

4. 배출구별 자가측정(대행)기록부 사본 1부.(자가측정(대행) 결과를 이용하는 경우에만 제출, 매년 1회 자가 측정하는 경우에는 가장 최근의 자가측정결과 제출)

○ 배출구별 자가측정(대행)기록부 현황(예시) - 현황 자료가 다량일 경우 간인 필수

배출구번호	대기배출시설		대기방지시설		배출구 종별	측정 횟수	측정결과							측정전 30일간 평 균 조업시간		일일평균 배출량		조업일수	지역 명	TMS 설치여부
							측정일	먼지		황산화물			배출 가스량 (S㎥/hr)
	시설명	용량	시설명	용량				농도 (ppm)	허용기준	농도 (ppm)	허용기준					먼지	SOx
#1	소성시설	1,200㎏/시	여과 집진시설	1,200㎥/분	3종	3회/반기	1. 14	5.51	40	5.51	50		2,950.9	24		일일 배출량	일일 배출량	182	공업 지역	TMS
							3. 14	6.0	40	6.52	50		3,055.8	24		일일 배출량	일일 배출량
							5. 14	4.92	40	5.84	50		3,421.2	24		일일 배출량	일일 배출량
						평균				일일평균 배출량		=	일일배출량 /측정횟수		☞	일일평균 배출량	일일평균 배출량	182
#2	건조시설	1,200㎏/시	여과 집진시설	1,200㎥/분	5종	1회/반기	4. 25	10.7	100	12.0	100		3,500.0	24		일일 배출량	일일 배출량	182	공업지역	-
						평균		10.7	100	12.0	100		3,500.0	24		일일평균 배출량	일일평균 배출량	182

※ 배출구 번호는 TMS 고유 굴뚝번호(호남관제센터)로 하고 과년도 확정배출량명세서 자료를 근거로 할 것

※ 30일전 평균 조업시간이라 함은 측정일 직전부터 조업한 30일 평균 조업한 시간을 말함.

※ 일일 배출량 산출법

- 황산화물 : 일일배출량 = 측정농도 × 일일유량(배출가스량×일일평균조업시간) × 10-6× 64 ÷ 22.4

- 먼    지 : 일일배출량 = 측정농도 × 일일유량(배출가스량×일일평균조업시간) × 10-6

위 제출인

○ 측정대행 회사명 :              (대표자            ) □

○ 소재지 : 무안군 삼향읍 00번지

위 확인자

○ 회사명 :                (대표자            ) □

○ 소재지 : 무안군 삼향읍 00번지

○ 소  속 : 환경팀

○ 직  책 : 환경팀장

○ 성  명 : 홍길동(생년월일              )      □